문서번호	시설관리과-17187
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
노경근		신동철	10/12
			권승계
협조	주무관		박민용
	시설관리팀장		김용섭

지하철 역사 주변 상수도관로 특별점검 2차결과 보고(시설관리과)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10. 12.

시 설 관 리 과

지하철 역사 주변 상수도관로 특별점검 보고

시설과장 권승계  :  ☎3146-3690 시설운영팀장 신동철 : ☎3701 담당  노경근 : ☎3695

본부장 지시사항 및 시설관리과-15751('23. 9. 14.)에 의거 누수 취약 지역(지하철 역사주변)에 대하여 순찰 및 점검 후, 1차 결과 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 본부장 요청사항('23. 9. 12.- 누수 사전 예방 회의 시)

□ 지하철 역사 주변 등 누수에 취약한 지역에 대한 상수도관 특별대책 수립 요청

(사고가 발생한 강남지역 우선 시행)

□ 상수도시설물 특별점검 계획 알림(본부 시설관리과-8411, '23. 9. 13.)

Ⅱ		점 검 내 용

□ 점검계획

□ 점검대상: 은평구 관내 지하철 3호선 역사 주변 상수도관로

□ 점검기간: '23. 10. 04.(수) ~ 10. 16.(월)

- 1차: '23. 9. 14. ~ 9. 26.(은평구 관내 6호선)

- 2차: '23. 10. 4. ~ 10. 16.(은평구 관내 3호선)

□ 1차 점검개요

- 점 검 총 괄 : 1차 시설관리과 과장, 2차 공간정보과장

※ 지역 담당 및 시설물담당(2명), 순찰반(2명), 물세척기간제 근로자(4명)

- 점검위치 : 2차 점검 구간(은평구 관내 3호선 지하철 역사)

- 점검방법 : (육안점검) 역사 주변 반경 100m 이내 맨홀 누수 및 도로 침하 여부 확인

(정밀점검) 누수탐지 장비를 활용한 점검

□ 점검 노선도

**********************

구 간	순 찰 자	날 짜	점검결과	순찰구간
1구간	********	************	****	*********
2구간	********	************	****	********
3구간	********	************	****	*******

Ⅲ		점 검 결 과

□ 은평구 관내 3호선 지하철 역사(4개소: 구파발역, 연신내역, 불광역, 녹번역) 주변 상수관로 점검결과 누수의심 밸브 및 상수관로 이상없음.

붙임  안전점검표 1부  끝.