문서번호	성동구긴급구조통제단-1199
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주임	지휘3팀장	현장대응단장
김주안	황의순	10/13
		나종성

재난현장활동 안전점검표(2023. 10. 11.)

<관련근거>

1.안전지원과-21812(2014.10.6.) 『소방현장활동 안전점검표』

2.본부 현장대응단-3142(2022.2.28.) 『현장안전점검관 재난현장 행동 수칙 알림』

사 건 일 시	*****************************************
사 건 장 소	************************** ***********************
재 난 분 류	********
점 검 자	*****	*****************
	*****	*****
	*****	******

***********************************************************************************************************************************************************

※ 인명피해 : 없음

- ********************************, 인명구조(0명), 병원이송(0명)

※ 통제선(Firne Line) 설치/ 출입제한구역설정/

□ 현장활동대
현 장 대응단	진압대	지휘차, P,T,굴절,구급	금호119안전센터	P,T,구급
	구조대	100,200	왕십리119안전센터	P,T,구급
지원 (타서 진압대)		무학P,T, 용두P,구급 을지로P, 신당구급
지원 (타서 구조대)		중부100,200, 동대문100, 광진100, 성북100, 종로100
타서 및 본부		중부지휘차, 화재조사, 본부현장대응단 급식차

□ 소방현장활동 안전점검표
단계별 (유형별)	점 검 항 목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인불가
출 동 중	현장상황 및 소방안전지도 활용한 내부진입 및 퇴각 붕괴예측 등 정보를 제공하였는가? (무전기 활용)	∨			소방안전지도 정보 제공
	출동중 차량출동 안전사고 예방 주의 조치를 전파했는가?	∨			전파함
현장도착	도착 후 차량 고임목은 설치하였는가?	∨			고임목 설치
	차량의 부서 위치는 적정한가? (화점과 근거리 부서금지)	∨			적정함
무선보고	출동 ․ 귀소시 출동인원 및 장비이상 유무를 보고 하였는가?	∨			이상 유무 무선(대면) 보고
	현장활동 개시 여부 및 출동대원 현장투입 전 ․ 후 현장지휘관에 보고하였는가?	∨			보고함
개인안전장구착용	안전화는 착용 하였는가?	∨			착용함
	방화복은 착용 하였는가?	∨			착용함
	방화두건은 착용 하였는가?	∨			착용함
	공기호흡기는 착용 하였는가?	∨			착용함
	헬멧은 착용 하였는가?	∨			착용함
	점멸등, 휴대용렌턴, 개인로프는 착용하였는가?	∨			착용함
	안전장갑은 착용 하였는가?	∨			착용함
현장안전 조 치	- 통제선 설치 및 주변통제 여부 - 현장대피소 설치 운영 여부 - 귀소시 기타 안전조치 여부(염화칼슘 살포 등)	∨			통제선 설치 및 경찰 차량통제
	사후 안전사고방지를 위한 출입제한 구역설정 여부 (화재, 구조, 재난, 기타 안전조치) ☞ 제한기간 : 사후조사 및 복구완료 시 까지 ☞ 관계자에게 구두 동의여부(통제목적 설명)	∨			출입제한 구역설정
현장활동	개인 인식표는 휴대하였는가?	∨			휴대함
	소방활동시 2인1조 원칙은 준수되었나?	∨			준수됨
	건물 진입 시 장애요인 및 낙하물의 위험요소 없는가?	∨			위험요소 확인
	건물 진입 시 대원의 안전은 확보하고 진입하는가? (낮은 자세 유지 및 건물 상층부에서 낙하물 위험요소 등)	∨			안전확보
	주변 바닥에 기름, 물기, 정돈되지 않은 물건방치 등으로 인한 낙상위험은 없는가?	∨			안전 확보 후 작업
	내부 진입 시 연소물의 종류는 확인되었나? (유류, 가스 등 폭발위험)	∨			연소물 종류 확인

단계별 (유형별)	점 검 항 목	점 검 결 과			점검조치사항
		적정	부적정	확인 불가
현장활동	지하층 등 어두운 곳에 진입 시 조명기구 사용으로 낙상 등 안전확보 하였나?	∨			적정함
	옥내 진입 시 전기 및 가스밸브은 차단 되었나?	∨			적정함
	옥내 진입 시 탈출로는 확보되었나?	∨			확보됨
	화점 진입 및 탈출시간은 적정한가?	∨			적정함
	배기측에서 방수(주수) 시 급기측 역화현상에 의한 대원 안전은 확보 되었나?	∨			적정함
	수관 카프링은 잘 결합되었나? (카프링이 풀리면서 대원 사고유발)	∨			적정함
	수관 꼬임으로 인한 대원 낙상은 없는가?	∨			적정함
	수관이 도로에 전개하는 경우 수관보호틀을 이용하여 안전은 확보 되었나? (중량물이 지나갈 경우 파손 등으로 부터 안전확보)	∨			적정함
	겨울철 수관에서 물이 새고 있어 빙판 형성으로 대원 낙상위험은 없는가?				해당없음
	인명구조는 3회 이상 중복 검색 했는가?	∨			적정함
	소화전 확보 및 안전조치는 하였는가? (입구에 걸리거나, 빠지지 않도록)	∨			적정함
사다리 조 작	사다리 조작은 적정한가? (2인 조법)				해당없음
	사다리의 설치장소는 적정한가? (유리창 파괴 시 폭발, 역화현상에 인한 대원 부상염려)				해당없음
	사다리 지지대 안전은 확보되었나? (지반이 약하거나 경사는 수평한가)				해당없음
	사다리 전개 시 낙하물에 의한 위험요소는 없는가? (사다리 아래 대원 부상 위험)				해당없음
송풍기 (배연기)	송풍(배연)기 사용은 적정한가? - 작업 시 대원․ 주변의 안전은 확보 되었는가? - 이동 시 2인 1조 및 자세는 바른가?	∨			적정함
동 력 절단기	동력절단기 사용은 적정한가? - 절단 시 주위의 안전은 확보되었나? - 절단 시 발생되는 불꽃으로 요구조자 상해 위험은 없는가? - 절단 시 발의 위치나 자세는 바른가?				해당없음
로 프 사 용	로프사용은 적정한가? - 로프사용 견인 시 결착 상태는 양호한가? (확보물 강도 확인 및 지지점의 안전확보 등) - 장비 하중에 맞은 로프를 사용하는가? - 로프 매듭법에 맞게 사용하는가?				해당없음
철수시	출동대원 확인 및 주변에 방치된 장비는 없는가?	∨			인원․장비 이상없음 보고함.
	고임목을 제거하고 출발하였는가?	∨			고임목 제거 후 철수 함.
	차량 후진 시 1인의 안전확보 요원은 있는가?	∨			대원 배치

붙임 현장안전 확인표 1부.  끝.