아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	운행제한차량 너비 측정방법 안내 및 단속업무 철저 요청

최근 운행제한차량의 너비 측정방법에 대하여 서로 대립하는 의견이 있어 법률소관청인 국토교통부로부터 질의회신을 받아 붙임과 같이 알려드리오니 단속원에 대한 교육 실시 등 향후 업무수행 시 착오가 없도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요내용

(1) 자동차관리법에 따라 적합하게 튜닝한 고정장치는 너비 측정 시 제외

(2) 위 고정장치를 포함하여 2.75미터 이내라 하더라도 화물의 폭이 2.5미터를 초과하는 경우 단속 및 과태료 처분대상이 됨.

붙임  1. 국토교통부 질의회신문 2부

2. 자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 시행세칙 별표2.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(관리단속과장), 서울특별시 서부도로사업소장(관리단속과장), 서울특별시 남부도로사업소장(관리단속과장), 서울특별시 북부도로사업소장(관리단속과장), 서울특별시 성동도로사업소장(관리단속과장), 서울특별시 강서도로사업소장(관리단속과장)
주무관	최국경		강남일반교량팀장	윤옥광		교량안전과장	10/18
조현석
협조자
시행	교량안전과-6490	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 11층 재난안전총괄실	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-9173	/전송	02-2133-1479	/	nation@seoul.go.kr	/	부분공개(7)