아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	돌발 강우 대비 하수도 공사장 안전관리 철저 강조

1. 최근 우리 시 하수도사업 공사장 하수관로 현장점검 중('23.10.19.) 작업인부가 관로 내부에 고립되는 사고가 발생하였음.

2. 각 자치구에서는 하수도 공사장 내 안전사고(질식, 고립 등)가 발생하지 않도록 아래 사항을 철저히 이행하여 주시기 바라며,

3. 특히 돌발강우 및 밀폐공간(원형관로 비굴착 및 사각형거 보수 등) 내 작업요령을 숙지하여, 국지성 집중호우에 대비 "돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼"에 따라 기상청 일기예보를 수시로 확인하고, 강수 확률 50%이상의 경우나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업 중단 후 즉시 철수하여 주시기 바랍니다.

가. 하수도 공사장 안전작업 매뉴얼 및 작업수칙 이행(작업 전 교육 필수)

- 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼 준수

- 밀폐공간 작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼 준수

- 서울특별시 지반침하 예방 시공지침 준수

- 강우 예상(예보) 시 또는 육안으로 먹구름 확인 시 작업금지 및 공사자재 즉시 반출

- 물돌리기용 마대, 거푸집, 각목 등 각종 유수장애 시설물 제거

- 임시연결부, 맨홀 마감부 및 가정하수관 등 접합부 정밀시공(수밀)

- 하수도 공사장 및 주요 간선도로변 빗물받이 등 공공하수도 점검 및 순찰강화

나. 기타 사항 : 안전사고 발생 시 초기대응 및 동향보고 철저

- 최초 상황보고는 유선, 문자, 이메일, SNS 등을 통해 신속하게 보고 조치

붙임 : 1) 돌발강우 시 하수관로 내부 안전작업 관리 매뉴얼 1부.

2) 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼 1부.

3) 지반침하 예방 시공지침 1부.

4) 돌발강우 대비 하수도사업 점검사항 체크리스트 1부.

5) 동향보고(서식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
주무관	김건우		하수관리팀장	정한영		물재생계획과장	10/19
代류춘광
협조자
시행	물재생계획과-15282	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울특별시청 서소문청사 1동 8층 물재생계획과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3791	/전송	02-2133-1042	/	kimgunoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)