문서번호	행정지원과-22825
결재일자	2023. 10. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
이상욱	이영기	홍기관		10/23
				김분숙
협 조

2023년 청사 전기설비

법정검사 시행 계획

2023.  10.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 청사 전기설비 법정검사 시행 계획

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 이영기☎4456  담당 : 이상욱☎4416

청사 전기설비에 대한 법정 정기검사(3년마다)를 실시하여 전기사고 · 재해 사전 예방 및 전기설비의 안전성 확보 등 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ「전기안전관리법」제11조(정기검사)

① 전기사업자 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비에 대하여     정기적으로 검사를 받아야 한다.

ㅇ「전기안전관리법 시행규칙」제8조(정기검사의 대상 · 기준 및 절차 등)

<별표 4> 정기검사 대상 전기설비 및 시기

구 분	대 상	시 기
전기수용설비 및 비상용 예비 발전설비	수용가에 설치한 고압 이상의 수전설비 및 비상용 예비발전설비	3년마다

※ *************************************

□ 개    요

ㅇ 검 사 명 : 2023년 청사 전기설비 법정검사

ㅇ 점검대상 : 남부수도사업소 청사 전체 전기설비

※ ************************

ㅇ 점검일자 : 2023. 11. 26.(일) 13:30~15:30(2시간) 실시(예정)

ㅇ 점검기관 : *************** ※ 전기안전관리법 제 30조

ㅇ 소요예산 : ***********************

※ 야간, 토 · 일, 공휴일 검사로 수수료 30% 추가 적용

□ 세부 추진계획

ㅇ 현    황

- 수전설비 : *****************

- 비상발전기(비상용 예비 발전설비) : 사업소 내 보유사실 없음

ㅇ 정기검사 절차

검사신청 및 수수료 납부	⇨	납부 확인 후 검사실시	⇨	검사결과 통보	⇨	지적사항 조치 후 재검사 신청
남부수도사업소		한국전기안전공사		한국전기안전공사		(불합격시)

ㅇ 정밀 점검대상 : 수전설비 등 청사 내 전기설비

AISS(부하개폐기)		MOF(계기용변성기)		한전계량기

ㅇ 점검 및 진단내용(청사 전체 단전 필요)

※ **********************************

*************************************

구 분	소 속	성 명		비 고
*****	*****	***********		**	************
*** *******	*****	*****	***	**	************
		*****	***
*******	******	*****	******	**	*********** *************

- 전력분석계 장비를 이용한 전력상태 정밀분석

- 적외선 열화상 진단장비를 이용한 전력기기 상태 분석

- 기타 전력기기 전반에 대한 상태 검사

- 차단기 및 보호계전기 동작시험 등

- 수전설비 정상동작 및 이상유무 점검

ㅇ 단전시 상시 전원 공급 시스템 등 운영 계획

- 사무실 및 당직실 전화는 통신실 무정전전원장치(UPS) 자동 작동으로 단전시에도 사용 가능

- 시설관리과 기전팀 내 유량계 감시시스템. 배수지·증압장 모니터링 등 가능한 한 상시 전원 공급할 수 있는 방안 모색, 본부 공간정보과 사전 연락

- 수질통합감시시스템, 재염설비 등 전원 차단될 경우 대비하여 본부 급수운영과에 사전 연락

- 점검시간이 약 1시간 정도 소요되며, 휴무일로 사업소 전기의 부하율이 낮아 무정전전원장치(UPS)로 충분히 사용 가능(최장 90분 예상)

- 긴급히 필요시 시설관리과 누수복구업체에서 지원

(복구업체 보유 비상발전기 : 170kw, 70kw, 60kw)

ㅇ 소요예산 : ***********************

※ 야간, 토 · 일, 공휴일 검사로 수수료 30% 추가 적용, 붙임 ‘정기검사 수수료’ 참조

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 지급수수료

ㅇ 지출방법 : 고지서에 기입된 입금계좌에 납부(지출결의서 내 고지서 첨부 납부)

※ **********************************

□ 행정사항

ㅇ 정기검사 신청 : 전기안전여기로(safety.kesco.or.kr) 신청

ㅇ 정기검사 시 청사담당자, 전기안전관리자 입회 후 검사

ㅇ (청사담당) 단전에 따른 각과 안내공문 시행 및 현관 앞 안내문 게재

ㅇ (각 부서) 중요한 물품의 전원은 사전에 플러그와 콘센트 분리 조치

ㅇ (각 부서) 컴퓨터 작업중 데이터 손실 방지 등 위해 전원 차단 조치

ㅇ 점검결과, 부적합한 사항, 경미한 사항은 즉시 조치, 중대한 사항 등 자체적 조치가 어려운 사항은 전문업체 선정 및 수리 조치

붙임  1. 전기설비 법정검사 안내문(고지서) 1부

2. 정기검사 수수료 내역서 1부.  끝.