“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	수도자재관리센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년도 대형 수도계량기 내구성검사 시료제출 안내

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사(조합)에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 우수 품질의 수도계량기를 구매하고자 품질을 사전에 검증하기 위하여 다음과 같이 『2022년 대형 수도계량기 내구성검사』를 실시할 예정이니 구매규격에 적합한 내구성검사 시료 및 첨부서류 등을 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 해당 내구성검사 결과는 향후 대형 수도계량기 구매발주 시 평가자료로 활용될 예정임을 알려드립니다.

다     음 -

가. 검사대상 : 디지털 대형 수도계량기(100mm)

나. 대상업체 : 우리시에 디지털 대형 수도계량기를 납품하고자 하는 업체

※ 2022년부터 디지털 대형 수도계량기를 구매하고 있으며, 기존 기계식 계량기의 유효기간은 폐지

다. 제출기한 : 2022년 10월 21일 (금)까지

라. 제출시료 및 첨부서류

- 디지털 대형 수도계량기 검사시료(100mm × 2개)

- 수도미터 기술기준에 적합한 형식승인서(80 ~ 300mm) 및 검정확인서

- 수도법 제14조 의한 위생안전인증서

- 수도미터 기술기준에 의한 공인시험기관의 검정에 합격한 수도계량기로서 2021년 디지털 대형 수도계량기 품질관리기준에 적합할 것

마. 검사일정 안내

- 참여업체는 검사 중 수시입회가 가능하며, 참여하지 않는 경우에도 시험은 진행됨

- 검사 중 미입회 업체에서는 시험과정 및 결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

⦁ 가동 전 6포인트 시험   :  2022. 10. 24. ~ 2022. 10. 26.

⦁ 내구성검사             :  2022. 10. 27. ~ 2022. 12.  9.

⦁ 가동 후 6포인트 검사   :  2022. 12. 12. ~ 2022. 12. 14.

⦁ 내구성검사 결과 통보   :  2020. 12. 15.(목) 이후

※ 상기 일정은 내부사정에 따라 변경될 수 있음

바. 합격판정 : 검사시료 2개 중 1개 이상이 평가기준에 만족할 경우 최종합격

사. 합격 시 검사 유효(적용)기간 : 3년(2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.)

붙임 : 2022년 디지털 대형 수도계량기 품질관리기준 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	수도계량기 제작업체, 한국계량계측기기공업협동조합
주무관	홍대화		계량기관리팀장	최성진		소장	09/30
박희복
협조자	주무관	안종인
시행	수도자재관리센터-33419	(	2022.09.30	)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1940	/전송	02-3146-1965	/	dhwa1108@seoul.go.kr	/	대시민공개