문서번호	수도자재관리센터-12287
결재일자	2023. 6. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
박승주		성낙규	06/23
			박희복
협조
	주무관		김영미

⌜2023년도 중대재해 예방을 위한 위험성평가 관련⌟

위험성 감소대책에 따른 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  6.

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

⌜2023년도 중대재해 예방을 위한 위험성평가 관련⌟ 위험성 감소대책에 따른 조치결과 보고

2023년 중대 재해 예방을 위한 위험성 평가에서 도출된 공사자재관리 창고 및 야외적치장의 유해·위험 요소에 대한 조치 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

□ 2023년도 중대재해 예방을 위한 위험성평가 실시 결과 보고

(수도자재관리센터-7195, 2023.4.25.)

Ⅱ		평 가 개 요

□ 실시기간 : 2023.05.01. ~ 2023.05.31.

□ 평가대상 : 공사자재관리 창고 및 야외적치장

❍ 근로인원 : 16명(사무실 7명, 공사 자재창고 및 적치장 9명)

❍ 면    적 : 자재창고 1,385㎡, 야외적치장 26,360㎡

□ 평가방법

❍ 1·2단계

: 사전 준비 및 작업장 내 유해·위험요인 파악

❍ 3·4단계

: 위험 가능성(5점 만점) 및 중대성(4점 만점)의

곱셈법 평가로 위험성 추정·결정

❍ 5단계

: 허용 불가능한 유해·위험요인(8점 이상)에 대한

감소대책 수립 및 실행

Ⅲ		위험요인 및 조치결과

□ 공사자재창고 및 야외정치장 : 4건

연번	유해 • 위험요인	감소대책	위험성	조치결과
1	야외 적치장의 수도 배관 자재 불출 작업 시 부주의에 의한 배관자재 끼임 위험	야외 적치장 내 배관 불출 작업 후 버팀목 설치	12	완료
2	지게차 충전 작업 시 충전설비 충돌위험	지게차 지정 위치 내 지게차 주차 스토퍼 설치	9	완료
3	공사 자재 창고 외부 수직 사다리 출입 통제 시건장치 미설치에 따른 추락 위험	공사 자재 창고 외부 수직 사다리에 올라가지 못하도록 잠금장치 설치 -'추락 주의' 경고 표지 부착	12	완료
4	창고 내 보호구 보관 미흡에 따른 안전사고 발생 위험	안전모 걸이대 설치 후 개인별 이름표 부착	9	완료

□ 조치 결과 : 공사자재창고 및 야외적치장 조치 완료(4건)

※ 위험성 평가 보고서에 사진 첨부

붙임 : 위험성 평가 개선 결과표 1부.  끝.