문서번호	정수시설과-9102
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
함현영	조강혁	10/24
		정인영
협 조

2023년 하반기 특별안전보건교육 실시결과 보고

2023년 하반기

특별안전보건교육 실시결과 보고

2023.  10. 24. (화)

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 하반기

특별안전보건교육 실시결과 보고

산업안전보건법에 따른 특별교육대상 공통교육외 정수시설과 해당 작업 6개 및 작업내용 변경 시 교육에 대하여 특별안전보건교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련문서

ㅇ 2023년 특별안전교육 실시 안내(안전조사과-588, ’23.1.17.)

ㅇ 2023년 하반기 인사이동에 따른 특별안전교육 실시 안내(안전조사과-7944, ’23.7.19.)

□ 법적근거

ㅇ「산업안전보건법」제29조(근로자에 대한 안전보건교육)

ㅇ「산업안전보건법 시행규칙」제26조(교육시간 및 교육내용)

- 교육시간(「산업안전보건법 시행규칙」

교육과정	교육대상	교육시간
특별교육	일용근로자를 제외한 근로자	16시간 이상 ※ 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내 분할하여 실시 가능

II		교 육 개 요

□ 교육대상

ㅇ 2023년 하반기 상수도 내부 인사발령 및 신규임용

- 상수도 전입 직원 1명

- 상수도 내 부서 이동 직원 1명

- 신규임용(실무수습) 발령 직원 1명

□ 교육방법

ㅇ 관리감독자(과장) 지도하에□안전보건교육자료’를 통한 교육

□ 교육기간

ㅇ 최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시, 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시

교육명	교육날짜
<공통내용> 제1호부터 제40호까지의 작업	7/24, 8/7
13. 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업	7/25, 8/9
14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업	8/4, ,10/20(6시간), 10/23(3시간)
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	8/16, 9/20
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	8/17
35. 밀폐공간에서의 작업	8/3, 10/16(6시간), 10/20(3시간)
작업내용 변경시 교육	7/20

□ 교육내용

ㅇ 공통교육 및 작업내용 변경 시 교육

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항

- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항

- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항

- 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항

- 직장내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항

- 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항

- 작업 개시 전 점검에 관한 사항

- 정리 정돈 및 청소에 관한 사항

- 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항

- 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 사항

- 공정안전관리(PSM)에 관한 사항

ㅇ 특별교육 대상 작업별 교육

작 업 명	교 육 내 용
13. 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업	‣ 운반하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 ‣ 작업순서와 방법에 관한 사항 ‣ 안전운전방법에 관한 사항 ‣ 화물의 취급 및 작업신호에 관한 사항 ‣ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업(제40호의 작업은 제외한다)	‣ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 ‣ 걸고리·와이어로프 및 비상정지장치 등의 기계·기구 점검에 관한 사항 ‣ 화물의 취급 및 안전작업방법에 관한 사항 ‣ 신호방법 및 공동작업에 관한 사항 ‣ 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래(飛來)·충돌재해 예방에 관한 사항 ‣ 인양물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등이 인양물과 타워크레인에 미치는 영향 ‣ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
17. 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업	‣ 전기의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항 ‣ 해당 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ‣ 정전작업·활선작업 시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ‣ 절연용 보호구, 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ‣ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	‣ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ‣ 압력용기의 위험성에 관한 사항 ‣ 용기 취급 및 설치기준에 관한 사항 ‣ 작업안전 점검 방법 및 요령에 관한 사항 ‣ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
34. 밀폐공간에서의 작업	‣ 산소농도 측정 및 작업환경에 관한 사항 ‣ 사고 시의 응급처치 및 비상 시 구출에 관한 사항 ‣ 보호구 착용 및 보호 장비 사용에 관한 사항 ‣ 작업내용ㆍ안전작업방법 및 절차에 관한 사항 ‣ 장비ㆍ설비 및 시설 등의 안전점검에 관한 사항 ‣ 그 밖에 안전ㆍ보건관리에 필요한 사항

III		실 시 결 과

□ 교육결과

ㅇ 특별안전보건교육 6개 작업별 교육대상 3명 중 3명 교육완료

ㅇ「산업안전보건법 시행규칙」[별표5] 제1호 라목의 39개 작업 중 해당하는 6개 작업별 교육을 통해 안전위해 요인을 파악하여 사고 예방 및 사고 발생시 피해 최소화

IV		향 후 계 획

□ 사후 관리

ㅇ 일지관리 철저(보관기간 : 5년)

ㅇ 담당업무 변경 등 작업자 변경시 대상 작업 전 특별교육 실시

붙임 : 1. 특별교육일지 1부.  끝.