문서번호	시설관리과-19871
결재일자	2023. 11. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
최경철	김재영	문병희		11/01
				박기용
협 조
	급수관리팀장		전동근
	기전팀장		代최현지
	주무관		이상욱
	주무관		이재덕

2023년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2023.  10.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

겨울철 재난(한파, 폭설) 등으로 인한 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위하여 상수도 시설물 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 상수도 시설물 안전점검 및 순찰 강화계획(시설관리과-980, 2023.2.2.)

□ 2023년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 알림(시설관리과-9340, 2023.10.16.)

□ 2023년 겨울철 종합대책 수립계획 알림 및 제출 요청(기획예산과-11640, 2023.10.5.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분	상수도관	배수지	아리수올림터		노출 상수도관
			가압장	증압장	현수관로	공 동 구	공사장
계	********	***	***	****	*** *******	*** ********	*** ********
법정 관리	***** *******	***	***	*	*	*	*
자체 관리 (법정 외 시설)	******** *************	*	*	****	*** *******	*** ********	*** ********

****************

****************************

********************************

□ 점검기간: '23.10.30. ~ '23.11.17.(15일간)

□ 점 검 자

ㅇ 토목분야: ********************************

ㅇ 기전분야: **************

□ 점검방법: 점검반 구성 후 자체점검, 본부 합동점검, 상시점검 실시

ㅇ (자체점검) 사업소 점검계획에 따라 시설물 자체점검 실시

ㅇ (합동점검) 본부 및 사업소 합동점검을 통해 취약 시설물 안전관리 확인점검

ㅇ (상시점검) 자체 안전점검반의 시설물 순찰을 통한 상시점검 관리

□ 점검내용

ㅇ 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

ㅇ 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

ㅇ 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

ㅇ 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

ㅇ 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

ㅇ 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태

□ 점검 시 조치사항

ㅇ 경미한 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수(배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등)

ㅇ 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 등 피해가 없도록 응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수 완료 시까지 주기적인 점검 시행(구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

Ⅲ		행정사항

□ 추진계획에 따라 점검을 실시하고 '23.11.24.(금)까지 본부에 점검 결과 제출

붙임 1. 점검결과서 1부.

2. 시설물 점검표 1부.

3. 기전시설 점검표 1부.  끝.