문서번호	급수운영과-17354
결재일자	2023. 11. 6.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김정섭	代남상욱	11/06
		송병욱
협 조
	주무관		최호림

상수도 GIS 현장조사서 표본조사 (누수복구)

2023. 11

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 표본조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2023. 11. 3.

보고자 지방공업주사보 김 정 섭

보    고    내    용

확인일시

2023. 11. 2.

건    명

상수도 GIS 현장조사서 표본조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `22년 6월 6차 개정 p-35. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과

관련 지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 상수도GIS 측량 표본조사를

실시하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명: 2023년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

2) 시공업체: 의천건설(주) 대표: ***

3) 접수내용: 2023.9.11.~2023.10.20. 현장조사서 54건 제공

나. 시설자료 표본조사 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	44769	강북구 수유2동 ******	담장선 (모서리)	A1=4.7 A2=4.7 B1=1.2 B2=1.0	A1=4.7 A2=4.7 B1=1.3 B2=1.0	범위내
2	45553	강북구 송천동 *****	건물선 (모서리)	A1=4.9 A2=4.9 B1=2.1 B2=0.7	A1=4.9 A2=4.9 B1=2.0 B2=0.8	범위내
3	45827	강북구 송중동 *****	건물선 (모서리)	A1=1.0 A2=1.0 B1=1.7 B2=0.1	A1=1.0 A2=1.0 B1=1.9 B2=0.1	범위내

2. 조치사항

- 현장조사서 측량 표본조사 확인한 결과 3개소 허용오차 범위(0.3m)내에 포함되어

지리정보 시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.