문서번호	교량안전과-7963
결재일자	2023. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
최현경		유현선	11/09
			조현석
협 조

구리암사대교 하반기 집중점검 실시 계획

2023. 11.

재난안전관리실

(교량안전과)

2023년 구리암사대교 하반기 집중점검 실시 계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따라 구리암사대교의 2023년 하반기 집중점검 계획을 보고하고 점검을 시행하고자 함.

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)

□ '23년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1097,'23.1.18.)

2		시 설 물 개 요

구 분	구리암사대교
위 치	구리시 아천동 ~ 서울시 강동구 암사동
준공년도	2016년
구조형식	3경간 연속 중로아치교 및 강상판형교
연장/폭	·본교 : 1,133m / 26.5~44.24m ·램프 : 30~338m / 6~16.8m
설계하중	DB-24
전경사진

3		점검개요

□ 점검대상 : 구리암사대교

□ 점검일시 : 2023.11.20.(월) 13:30 ~

※집결지 : 구리암사대교(구리한강시민공원 주차장(구리시립리틀야구장))

□ 점검구분 : 과단위 점검

- ****************

- *****************************

- *****************************

□ 점검구간 (세부: 첨부파일참조)

- 구리암사대교

팀 명	점 검 구 간	비 고
교량기획팀	램프C 및 본교(상류) MA1~ MP5 상·하부	※상류⇔하류 이동 시 점검사다리 (하부점검통로) 이용
교량관리팀	램프B 및 본교(하류) MA1~ MP5 상·하부
강구조교량팀	램프D, 램프F1, F2
특수교량팀	본교 아치구간(MP5~MP8) 하부 및 STB박스내부
강북일반교량팀	램프G, 램프E
강남일반교량팀	본교(상류,하류) MP8~MA2
기술점검팀	본교(상류,하류) MP5~MP8

※ 상부: 본교 및 램프 교면포장 및 신축이음  / ※ 하부: 하부 누수흔적 및 부식여부 집중점검

□ 준비사항

- 개인점검용품 : 안전모, 안전화, 안전조끼, 점검도구, 점검통로 열쇠 등

□ 세부일정

- 13:30 ~ 14:20  : 시청출발 및 현장집결(구리암사대교-구리시립리틀야구장)

- 14:20 ~ 14:30  : 시설물 및 점검동선 등 현장설명

- 14:30 ~ 16:00  : 구리암사대교 점검 실시

- 16:00 ~ 16:30  : 점검종료 및 간식

- 16:30 ~         : 시청 복귀

4		향후계획

□ 팀별 점검결과는 담당팀 결재 후 기술점검팀에서 총괄보고 및 조치

- 지적사항은 일상유지보수공사 및 단일공사로 보수 또는 보수보강계획 수립 후 정비

□ **************************

□ **********************

붙임  1. 팀별 점검구간 1부.

2. 점검보고서식 1부.

3. 주요점검사항 1부.

4. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.