문서번호	시설관리과-3518
결재일자	2023. 11. 9.
공개여부	부분공개(4,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	시설부장	미래한강본부장
임무환	라철흠	이유국	11/09
			주용태
협 조
	한강사업추진단장		김용학
	한강사업총괄부장		윤석환
	한강전략사업부장		이호진
	한강여가사업부장		이예림
	총무부장		임재근
	운영부장		김세정
	공원부장		허현수
	치수과장		김창신
	기전설비과장		김진보
	기반시설과장		이석근

’23/’24년 한강공원 제설대책 추진계획

2023. 11.

미래한강본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

’23/’24년 한강공원 제설대책 추진계획

’23/’24년 제설기간 강설에 대비 자전거도로등 결빙지역에 대한 신속한 제설작업으로 한강 이용시민의 안전사고 방지와 불편을 최소화하고자 함.

Ⅰ		제설대책 개요

□ 제설기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.(4개월)

○ 2023년 겨울철 기후 전망(기상청)

- 기온(0.5~-1.7℃)과 강수량(67.9mm~115.5㎜)은 작년과 비슷하거나 적겠음.

○ 최근 5년간 강설현황

구분	’18/’19	’19/’20	’20/’21	’21/’22	’22/’23
연 강설량(cm)	17.1	10.2	36.0	16.5	19.4
최대강설량/일(cm)	8.8	5.5	13.7	4.8	4.5
강설일수(일)	7	4	11	13	10
비상근무(회)	4	5	10	6	8

□ 추진방향

○ 강설로 인해 한강을 이용하는 시민의 안전사고 방지 및 불편 최소화

○ 강설 즉시 취약지역(보행육교, 경사로, 나들목, 승강기 등) 우선 제설작업

□ 제설대상

○ 자전거도로 및 산책로 : 78km(강남측 47.5 km, 강북측 30.5km)

○ 대상 시설물

시설구분	진․출입로	경사로	진입계단	보행육교	승강기	도로 (차량·자전거)
규 모	61개소 (8.62㎞)	23개소 (1.94㎞)	50개소	14개소	36대	102km

- 기타 주차장, 카페, 마리나 등 위탁시설.(해당부서에서 관리)

Ⅱ		제설자재·장비 사전 준비 및 조치사항

□ 제설 물품·자재 사전 준비완료

○ 물품·자재 확보 현황 (각 센터별 기 배부)

구 분	제설제	제설함	넉가래	각삽	빗자루	목장갑	모래주머니
계	2,195	164	550	405	575	4,650	1,290

○ 제설장비 확보 현황

구분	경운기	장착용 삽날	소형살포기	회전솔 제설기	송풍기
계	13	12	17	6	25

경운기+장착용삽날	소형살포기	송풍기(살포기겸용)	회전솔제설기

○ 장비 수리 및 추가구매 지급

장 비 명	수리 현황		추가 구매현황		비고
	안내센터	수량	안내센터	수량
차량장착용 삽날	잠원	1	양화	1
살 포 기	난지	1	잠원,양화(2),강서,망원,난지,반포	7
송 풍 기	-	-	광나루	1

○ 지원장비 연락체계 구축

- 지원장비 : 스키로더 외2종 장비 33대

- 장비종류 : 스키로더, 포크레인, 덤프트럭

- 지원요령 : 강설예보 시 사전 연락으로 상시투입

Ⅲ		제설대책 본부 운영

□ 운영조직

					제설대책본부
					미래한강본부장(3단계)							부) 한강사업추진단장
					시설부장 (2단계)
				1~2단계							3단계
	총괄반			순 찰 반			현장관리반			현장지원반(강남)					현장지원반(강북)
	시설관리 과장(1단계)			치수과장			안내센터 센 터 장			총무과장					운영총괄 과 장
	-시설관리과			-치수과 기반시설과 기전설비과			-11개 센터			- 총 무 부 2개과 - 사업총괄부 2개과 - 전략사업부 3개과 - 여가사업부 3개과					- 운영부 3개과 - 공원부 3개과

□ 반별 주요업무

반별 업무	총괄반	순찰반	현장관리반	현장지원반 (강남)	현장지원반 (강북)
주요업무	-제설대책 지휘 등 상황실 운영총괄 -제설 자재 및 장비 지원 -제설작업 진행 현황 관리	-한강공원 제설작업 추진사항 점검 (나들목, 승강기 진출입로, 제방 보행육교, 위탁시설 등)	-제설 상황 보고 -제설작업(나들목, 승강기,계단,화장실) -매점, 주차장 등 위탁시설 제설 작업 독려	-강남구간 7개 공원 제설 지원 ·광나루, 잠실, 잠원,반포, 여의도,양화, 강서(인력지원)	- 강북구간 4개 공원 제설 지원 ·해당공원 : 뚝섬,이촌, 망원,난지 (인력지원)

□ 근무조 편성 및 운영 : (붙임 6 : '23/'24 한강공원 제설대책 근무조 편성표)

□ 보강 및 단계발령시 근무방법

○ 보강 근무 : 시설관리과 직원 2명 사무실 순환근무

○ 1단계 이상 발령 : 총괄반장 외 2~4명

※  3단계 이상 발령시 : 필요시 임시 상황실 별도 설치 운영(필요시 전직원)

Ⅳ.		세부 추진계획

□ 강설량에 따른 단계별 근무기준

구분	기상상황	근무기준	비 고
보 강 (주의)	- 일상예보 강설확률 30% 이상 및 기온2℃이하	시설관리과 직원1인 교대 근무
1단계 (주의)	강설예보 적설량 1~5cm 예보시	총 괄 반: 2명 안내센터: 2명	조별 순환근무 (제설장비 현장 대기 및 투입)
2단계 (경계)	대설주의보 적설량 5~10cm 예보시	총 괄 반: 4명 순 찰 반: 3명(반별 1명) 안내센터: 직원 1/2	조별 순환근무 (제설장비 현장 대기 및 투입)
3단계 (심각)	대설경보 적설량 10cm 이상 예보시	총 괄 반: 4명 순 찰 반: 6명(반별 2명) 현장지원반: 44명(공원별 4명) 안내센터: 직원 1/2	조별 순환근무 (필요시전직원)

□ 제설작업 실시방법

○ 인력 및 보유 장비 활용 센터별 세부 작업계획 수립·시행(안내센터)

- 취약지(보행육교, 경사로, 나들목, 승강기 등 공원 진·출입구) 제설함 배치

- 취약구간 안전사고 예방을 위한 각종 안내표지판 플래카드 사전설치

○ 적설량에 따라 스키로더 장비 지원(시설관리과 단가업체)

- 공원별 도로 상황에 따라 탄력적으로 장비 추가지원

□ 적설량에 따른 작업방법

○ 1단계(1~5cm)  : 불어내기, 제설제.모래 살포, 필요시 장비투입     ○ 2단계(5cm이상) : 장비투입. 불어내기, 밀어내기, 제설제,모래살포

○ 3단계(10cm이상): 장비투입, 밀어내기, 필요시 유관기관 협조

□ 시민불편 최소화를 위한 작업우선 순위

○ 1순위 : 차량 진.출입 램프, 나들목, 보행육교, 승강기 주변

○ 2순위 : 자전거도로 및 산책로(보행로)

○ 3순위 : 주차장, 매점 주변 등

□ 폭설시 대책 : 민간업체 장비(백호,덤프) 사전 지원체계구축(붙임7)

Ⅴ.		행정사항

□ 공원 이용시민 안전대책 및 홍보

○ 자전거도로(산책로) 결빙 안전대책(시설관리과)

- 급커브, 경사지, 그늘 결빙지역에 서행, 미끄럼주의 안내표지판 설치(40개소)

- Black ice 우려지역 결빙주의 노면표시 및 미끄럼방지 포장 등.

○ 강설로 인한 미끄럼 주의 공원이용 안전수칙 안내방송(안내센터)

○ 장비활용 제설작업시 안전사고 예방을 위한 보행안전 도우미 또는 신호수 배치(시설관리과, 각 안내센터)

○ 보행육교, 계단, 각종 진.출입로(나들목.승강기) 미끄럼주의 안내표지판 및 플래카드 게첨 (시설관리과, 각 안내센터)

○ 23/24 제설대책 추진계획 책자 제작(150부) 부서 및 안내센터 배부

□ 시설물 관리주체별 협조사항

○ 총  무  과 : 청사 제설대책 수립 및 시행

○ 시민활동지원과 : 위탁시설(자전거공원, 자전거대여점 등) 제설 안내

○ 운영총괄과 : 위탁시설(매점, 전망카페, 쉼터 등) 제설 안내

○ 수상여가과, 수상관리과: 위탁시설(수상이용시설 등) 제설 안내

○ 자연성회복과 : 위탁시설(생태공원 등) 제설 안내

○ 공원시설과 : 위탁시설(주차장, 수영장 등) 제설 안내

○ 공원여가과 : 위탁시설(캠핑장 , 체육시설 등) 제설 안내

□ 향후계획

○ ’23. 11. 14. : 제설대책 담당자 회의

○ ’23. 11. 15. : 제설대책 추진계획 시행

붙임  1. 제설상황 보고체계 1부.

2. 공원별 제설장비, 자재 확보현황 1부.

3. 공원별 인력현황 1부.

4. 공원별 제설대상 구간 1부.

5. 제설대책 상황보고 1부.

6. 제설대책 근무조(본부) 1부.

7. 민간업체 지원장비 비상연락망 1부. 끝.