문서번호	운영과-13075
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
도형철	11/14
	정충구

2023년 악취모니터링 실시간 악취측정기 유지보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

중랑물재생센터

(운 영 과)

2023년 악취모니터링 실시간 악취측정기 유지보수 계획

우리 센터의 부지경계선에 설치된 실시간 악취측정기(5곳)중 센서 측정값 불안정 대한 장비(4대)에 대한 유지보수 정비 보고임.

※ 악취센서(H2S, NH3, VOCS) 유지보수 외 ⅹ 4곳(4대분)

Ⅰ		추진배경

□ 악취모니터링 시스템 실시간 악취측정기 센서 데이터 오류

· 실시간 악취측정기(4) 측정값 오류 및 불안정

Ⅱ		시설현황

구 분	설치 위치	설치 년도	작동유무
실시간 악취측정기(5)	정문	2017	오류
	3처리장(B계열)	2017	오류
	하수도과학관	2017	오류
	분뇨처리장	2017	오류
	족구장(체육시설)	2020	정상

Ⅲ		대상설비

□ 실시간 악취측정기 유지보수 실시(4대)

· 위치: 정문(1), 3처리장 B계열(1), 하수도과학관(1), 분뇨동(1)

- 종류(대당/3종) : 황화수소(H2S), 암모니아(NH3), VOCS

· 사유: 측정값 불안정 및 오류 및 교체주기 도래

<악취측정기 설치 위치(5)>         <악취측정기 설치 현장(5)>

Ⅳ		추진계획

□ 추진방안

❍ 실시간 악취측정기(4대) 악취센서(3종) 센서 유지보수 실시

· 황화수소, 암모니아, VOCS ⅹ 3개소

· 센터 랠리브레이션(검교정) 외 점검 및 시험성적서 발행 실시

❍ 검·교정 대상

형식	측정범위	수량
황화수소 센서	전기화학식 측정범위 : 0~100ppm	3
암모니아 센서	전기화학식 측정범위 : 0~100ppm	3
VOCS(휘발성유기화합물) 센서	PID방식 20ppb~50ppm	3

□ 소요예산 : *******************************

❍ 지출방법 : 계좌이체(전자세금계산서)

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업),                   수처리분야 기계설비 유지보수(공통분야), 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 수의계약 체결제한 여부 확인서 1부.  끝.