문서번호	시설관리과-20383
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김태형		차승환	11/14
			조임남
협조

원인자 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(영등포1-13구역 도시환경정비사업으로 인한 소화전 이설공사)

2023. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

원인자 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(영등포1-13구역 도시환경정비사업으로 인한 소화전 이설공사)

영등포1-13구역 도시환경정비사업으로 인한 소화전 이설공사에 따른 소화전 이설 관련 착공계 제출에 따른 검토결과를 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 영등포1-13구역 도시환경정비사업으로 인한 소화전 이설공사

*********************************

ㅇ 공사기간: 2023. 10. 31. ~ 2023. 12. 30.

*******************************

****************

ㅇ 공사내용: 지상식 소화전7개소, 지하식 소화전 1개소 이설

※ 관련문서 : 영등포 제2023-10-30(2023.10.30.)「착공계 및 시공계획서 등 제출」

□ 이설공사 시공계획

ㅇ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
사업시행자	***	************	******************
시 공 사	***	*************	****** *******
감 리	***	*************

□ 자재 사용계획

ㅇ 자재 사용목록

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	부단수 활정자관	150mm	개	1
2	부단수 활정자관	200mm	개	3
3	부단수 활정자관	300mm	개	3
4	부단수 활정자관	400mm	개	1
5	제수밸브(소프트)	100mm	개	16
6	수직볼밸브	100mm	개	8
7	소화전용 곡관	100/90	개	7
8	2F단관	150mm*500	개	1
9	2F단관	200mm*500	개	3
10	2F단관	300mm*500	개	3
11	2F단관	400mm*500	개	1
12	지상식 소화전	100mm	개	7
13	지하식 소화전	100mm	개	1
14	중형철개	318mm	조	1
15	원형철개	648mm	조	7
16	직관	100mm	M	3

ㅇ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

ㅇ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

ㅇ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리·감독

ㅇ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업 계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

ㅇ 원인자부담금(퇴수비용, 측량비, 출동경비 등) 부과

***********************

□ 조치의견

ㅇ ********************에 착공계 승인 통보

- 소화전 이설공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사가능

- ‘이설승인조건’ 이행 조건으로 승인 가능

- 상하수도 전문 건설사업관리기술자를 두고 공사 시행

- 공사완료 후 준공서류 제출

붙임 1. 착공계 1부.

2. 이설승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.