문서번호	운영기획부-15808
결재일자	2023. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	운영기획부장
김현철		이정연	11/15
			이미경
협조

2023년 석면건축물

실내공기 중 석면농도 측정 계획

2023. 11.

보건환경연구원

(운영기획부)

2023년 석면건축물 실내공기 중 석면농도 측정 계획

석면으로 인한 직원 건강피해를 예방하고, 쾌적한 근무환경을 조성하기 위하여 우리원에서 관리중인 석면건축물에 대한 2023년 실내공기중 석면농도 측정을 실시하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 「석면안전관리법」 제21조, 제22조, 같은법 시행령 제33조, 같은법 시행규칙 제28조

- 석면건축물의 소유자는 석면건축물의 실내공기 중 석면농도를 2년마다 측정하여 그 측정 결과 및 조치 내용을 정보망의 석면건축물 관리대장에 지체 없이 기록해야 한다.

□ 추진경위

ㅇ ‘21. 5. 14.: 석면농도 측정(강남농수산물검사소 측정결과: 기준값 미만)

ㅇ ‘21. 5. 31.: 석면농도 측정(본원 관리동, 연구동 측정결과: 기준값 미만)

ㅇ ‘22. 2. 25.: 2022년 시 소유 석면함유 건축물 안전관리 및 교육안내

- 시소유 석면함유 건축물 안전관리 주요 변경사항

부 서		당 초		변 경
대기정책과 (市 총괄부서)		○ 석면안전관리 업무 총괄 ○ 상반기 석면건축물 위해성 평가 ○ 실내공기 중 석면 농도 측정	⇒	○ 석면안전관리 업무 총괄 ○ 관리부서 지원(교육 및 컨설팅)
보건환경연구원 (재산관리 부서)		○ 석면건축물 안전관리 - 하반기 석면건축물 위해성 평가		○ 석면건축물 안전관리 - 위해성 평가 실시(6개월마다) - 실내공기 중 석면 농도 측정(2년 1회)

□ 추진계획

ㅇ 추진방법

- 실내공기 중 석면농도 측정 실시는 '21년까지 시 대기정책과에서 실시하였으나, 시소유 석면함유 건축물 안전관리 내용 변경에 따라 '23년 부터 우리원에서 2년마다 고용노동부 지정 석면조사 전문기관에 의뢰하여 실시

ㅇ 측정대상: 석면건축물 3개소(연면적 500㎡ 이상, 석면 면적50㎡ 이상)

연번	건 물 명	연면적(㎡)	석면 면적(㎡)	2021년 측정 석면농도
1	본원 (관리동)	***	*****	******
2	본원 (연구동)	******	*****	******
3	강남농수산물검사소	***	***	******

ㅇ 측정 및 조치방법

- 「석면안전관리법 시행령」 제33조에 따라 석면건축물의 실내공기 중 석면농도를 「같은법」 제22조 제1항에 법따라 건축물석면조사 결과를 제출한 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 측정

- 그 측정 결과 및 조치 내용을 「석면안전관리법 시행규칙」별지 제11호서식의 석면건축물 관리대장 또는 정보망의 석면건축물 관리대장에 기록하고 관리

※ 측정결과 작성 예시(석면건축물 관리대장 서식)

3. 실내공기 중 석면농도 측정 결과
측정일	석면농도	기준 초과 시 조치내용	측정일	석면농도	기준 초과 시 조치내용

□ 소요예산

ㅇ 예 산 액 : *******

- (산출내역) *****************************

ㅇ 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비.  끝.