문서번호	운영과-8071
결재일자	2023. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
조성만		11/22
		구재성
협조

서울대공원 야구장 출입통제시스템 설치계획

2023. 11.

서울대공원

(운 영 과)

서울대공원 야구장 출입통제시스템 설치계획

야구장 정문 철문에 출입통제시스템 설치를 통해 직원 편의성 제고 및 보안을 강화하고자 함

1		추진개요

□ 추진배경

ㅇ [편리성] 출입문 개폐 시 날씨(혹한기·혹서기·폭우) 영향에 따라 불편함 존재

ㅇ [보안성] 외부 유출이 가능한 비밀번호에서 허가 대상자(지문등록)만 출입 이 가능하도록 보안관리 강화 필요

□ 시설현황

ㅇ 야구장 출입문(과천시 막계동 363번지 등 15필지)

구 분	내 용
규 격	7m×2.3m
형 태	야외 노출형 철문
잠금장치	자물쇠(수동식)

< 현 황 >	< 위 치 >

2		추진계획

□ 출입통제스시템 개요

ㅇ 설치업체 : 캡스(대표명, 대표전화)

- 야외 노출된 형태의 구조물에 출입통제기능 설치 가능 여부 확인

- 전기 차단 등 고장 시 신속한 출동 가능 업체 조회(캡스:서울랜드,미술관 사용)

- 설치비용 비교(유지관리 용역 시 정기적으로 월 40,000원 요금 발생)

구 분	캡스	YH 시스템	에스원
설치비용	1,500,000원	3,157,000원	야외 설치 불가

※ 야외 출입문 구조형태로 외부인 출입 센서 기능이 불필요하여 유지관리용역 미실시

ㅇ 설치기간 : 2023. 11. 20. ~ 2023. 11. 30.

ㅇ 소요예산 : 1,500,000원

- 예산항목 : 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 야구장 운영 및 유지관리, 공공운영비

ㅇ 주요과업

- 출입관리 : 출입문 등록자(공무원증, 비밀번호)에 한하여 출입 허가

- 보안관리 : 출입자 데이터 기록 및 보관, 통제기능 오류 시 신속한 수리 요청 가능

ㅇ 작업방법

- 조명탑에 연결된 전기판넬을 활용하여 전선 포설작업 후 출입통제시스템 설치

- 전력 용량을 22V로 변환하여 설치(누전시 사고발생 위험 차단)

3		추진일정

ㅇ ’23. 11. 20. ~ 11. 30. : 출입통제시스템 설치

ㅇ ’23. 12. 01. ~         : 출입통제시스템을 활용한 출입문 개폐 이용  끝.