현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 서 소 방 서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(2차 설계변경) 허가 신청에 따른 협의 결과 회신

1. 건축과-32579(2023. 11. 24., "건축복합민원(설계변경,2차) 일괄협의회 개최 통지")호와 관련됩니다.

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조 제4항」에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: ***********************

나. 건 축 주: *************

다. 건축규모: ************************************

라. 건축용도: ****************

마. 건축구분: ***********

바. 주요 변경사항: *******************************

사. 소방시설

○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 이산화탄소 소화설비, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 자동화재속보설비

○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비, 인명구조기구, 휴대용비상조명등

○ 소화활동설비: 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

아. 설계업체: **************************

3. 안내사항

가. 내·외부 마감재료는 준불연 이상으로 사용하고, 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

나. 비상발전기실은 소량위험물을 저장·취급하는 시설로 「서울특별시 위험물안전관리 조례」 규정에 적합하도록 설치하여 주시고,

다. 위 대상은 성능위주설계 대상으로 서울특별시 성능위주설계 가이드라인 및 성능위주설계 심의위원 검토의견을 현장에 반드시 반영하여 주시고, 소방 완공검사 신청 7일 전까지 성능위주설계 조치계획에 대한 이행보고서를 제출하셔야 하며,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 (붙임2)에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시고, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	조보람		예방팀장	남세진		예방과장	전다영		소방서장	11/30
정교철
협조자
시행	예방과-22517	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5073	/전송	02-3661-1173	/	bborami333@seoul.go.kr	/	부분공개(6)