문서번호	급수운영과-26027
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서윤호	황대룡	12/05
		신근호
협 조

단수작업 계획 보고

2023. 12.

동부수도사업소

(급수운영과)

단수작업 계획 보고

************************** 시행 시 단수로 인한 시민불편을 최소화하고 공사를 차질 없이 시행하기 위하여 단수계획을 수립 시행하고자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: ************************

○ 공사위치: ********************

○ 공사개요: **************

○ 공사기간: ******************************

○ 시 공 사: ********

□ 단수작업 계획

연번	단수 위치	단수예정일	단수세대	비고
*	**** *********	************************* *************	******

□ 단수 홍보계획

○ 단수안내 유관기관 홍보 및 협조요청

○ 단수안내문 배포 및 부착(시공업체)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 1일전 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 상수도 지리정보 시스템 단수안내 게재

○ 다량 급수처 사전 단수안내 및 저수조 만수위 확보 독려(시공업체)

○ 급수차 지원(필요시)

- 단수지역 급수차지원 요청 시 동부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역에 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 공사 시 불편사항 및 안전관리 대책

○ 공사시행에 따른 구간별 단수 시행(제수밸브 교체 후 기존관 연결)

- 각 공사 구간별 최소시간의 단수 시행하여 불편 최소화

○ 사전 단수홍보 철저히 실시

- 다량급수처는 물탱크 만수위 유지로 공사 중 단수 없도록 함

○ 이면도로 좁은골목 공사 시 차량이동 및 통제에 따른 주민홍보 및 협조 요청

○ 통행로 확보, 분진발생 억제, 공사 후 뒷정리 등 현장관리 철저

○ 공사장 안전관리

- 교통정리원, 보행안전도우미 배치, 공사안내간판 적정 설치로 공사장 주변 교통 및 행인 통행 불편 최소화

- 라바콘, PE free 휀스, 싸인보드카 등 안전시설 설치 철저

- 건설기계 관련 작업 시 식별용 안전조끼 착용 작업유도자(신호수)의 유도 및 신호 업무로 전도 등 안전사고 예방

- 자재 하역, 자재 양중 및 운반 작업과 지반 천공, 굴착작업 및 토사 반출작업 중 건설기계에 의한 작업 시에는 위험 작업구간에 근로자 접근 방지

- 건설사업관리기술자 현장 내 정위치 근무, 작업근로자에 대한 공사 전 안전수칙 교육, 개인 안전장구 착용 준수

- 야간작업 시 충분한 조명시설 설치, 임시 시설물에는 형광벨트, 경광등 설치, 이동형 전기시설·배선 등 가설배선 상태 안전조치

- 공사근로자 및 장비 운전원 등 충분한 휴식권 보장

- 터파기 구간 기울기 기준 준수, 지반침하 및 도로 균열 등 토사붕괴 방지

- 굴착공사표준안전작업지침 등 기타 관련법 및 규정 준수 철저

□ 공사관계자 비상연락망

구 분	성 명	연 락 처
*******	********	***********
*******	***	*************
********	***	*************
*******	***	************

붙임  관련 공문 및 단수안내문 각 1부.  끝.