아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[중대재해 예방을 위한 사고사례(2023.11.27.~12.03.) 전파 및 안전관리 철저 지시]

******************************************************

2.작 성 일 자 : 2023-12-04 22:12:23

3.지 시 내 용

가. 중대재해예방과-10713호(2023.12.04.)와 관련됩니다.

나. '23. 11. 27.~ 12. 03.간 중대재해처벌법 적용대상 사업장에서 일어난 주요 사고 사례**************을 붙임과 같이 전파하오니, 각 공사현장 건설사업관리단 및 시공사에서는 사고사례를 현장 모든 근로자 1인까지 전파하여 사고에 대한 경각심을 갖고 사고 유형별 안전수칙을 철저히 준수하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 근로자가 잘 알 수 있도록 하기 위해서 사고사례를 카드뉴스 형태로 배포하오니, 근로자 게시판 등에 게첨 및 전 근로자에 배포조치 요망

○ 사고유형별 안전수칙

- 떨어짐 사고

1) 화물차 상·하차 사고 예방

가) 화물을 싣거나 내릴 때, 조치사항을 준수하고 적재함 승강설비 설치 및 떨어짐 위험장소 작업 시 안전모 지급·착용 철저

2) 교량 공사 사고 예방

가) 공사 착수 전 설계도서, 시공 계획의 적정성, 현장 적용성 등 설계도서 사전검토 철저

나) 안전성 확보를 위한 가시설 구조검토 및 상세도면 작성을 철저히 하고 설계도서에 따른 시공관리 또한 철저히 관리

3) 가시설 사고 예방

가) 복공판 가시설 설치 시, 바닥에 복공판이 완전히 고정(용접 등) 되기 전까지는 추락의 위험을 예방하기 위하여 안전대 걸이 시설을 설치하고 작업자에게 안전대를 지급하여 착용하도록 조치

4) 고소작업 주의사항

가) 고소 작업 시 전용설비(고소작업대 등)나 작업발판을 설치하여 작업 실시

나) 적합한 개인보호구(안전모, 안전대 등)을 반드시 착용하고 작업 실시

-  끼임 사고

1) 전담 유도자를 배치하고 유도자의 신호를 준수

2) 굴착기 작업반경 내에는 근로자의 출입 통제, 정해진 운행경로 및 작업장소에서 이동 또는 작업 실시

-  맞음 사고

1) 작업 중 유도자를 배치하여 작업을 지휘하고 특히 유도자는 위험반경 내 근로자의 접근을 철저히 통제하여 작업 실시

붙임  1. 관련 공문 1부

*********************************

주무관	김현종		환경설비과장	12/05
김현기
협조자
시행	설비부-19553	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2324	/전송	02-6438-2399	/	khj777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)