문서번호	교통운영과-18332
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
오정석		박성수	12/07
			김상신
협조

AI 기반 비매립형 좌회전 및 앞막힘 검지기 설치사업 물품 검사 보고

AI 기반 비매립형 좌회전 및 앞막힘 검지기 설치사업

물품 검사 보고

2023. 12.

도시교통실

(교통운영과)

AI 기반 비매립형 좌회전 및 앞막힘 검지기 설치사업 물품 검사 보고

AI 기반 비매립형 좌회전 및 앞막힘 검지기 설치사업에 대한 검사를 완료하고 준공금액을 지출하고자 함

Ⅰ		계약 개요

□ 계 약 명 : AI 기반 비매립형 좌회전 및 앞막힘 검지기 설치사업

□ 사업기간 : 2023.  8. 30 ~ 11. 30.

□ 계약업체 : 진우에이티에스 주식회사

□ 계약금액 : 금331,329,900원

○ 납품금액 : 금331,329,900원

□ 준공일자 : 2023. 11. 30.

Ⅱ		물품검사 개요

□ 검사일자 : 2023. 12. 5.(화)

□ 검사자(현장) : 신호운영팀 오정석 주무관 외 1명

연번	유형	자치구	교차로명	제어방향	확인결과 (시스템 확인)
1	앞막힘	용산	이촌동	동→서	정상
2	앞막힘	서초	이수역	북→남	정상
3	감응	강서	강서한강자이타워	서→북	정상
4	감응	방배	수도방위사령부	남→서	정상
5	감응	강남	봉은사앞	서→북	정상
6	감응	노원	태릉사격장	서→북	정상
7	감응	성동	마장2교	남→서	정상
8	감응	구로	구로자원순환센터	서→북	정상
9	감응	은평	갈현우남아파트	서→북	정상
10	감응	방배	남태령정상	남→서	정상
11	감응	은평	삼천리골입구	북→동	정상
12	감응	은평	진관사입구	북→동	정상
13	감응	양천	은정초교	서→북	정상
14	감응	노원	중계9단지	남→서	정상
15	감응	양천	강서구의회	북→동	정상
16	감응	수서	일원역	동→남	정상
17	감응	마포	수색역서측	서→북	정상

□ 검사대상 : 좌회전 15개소, 앞막힘 2개소

□ 현장 방문 사진

제어기 신호 확인	감응기 설치 사진

□ 감응신호제어시스템 현장성능검사 결과(도로교통공단)

○ 검사기간 : 2023.11.01. ~ 2023.11.10.

○ 검사대상 : 좌회전 검지기 15개소

○ 검사내용 : 감응신호제어시스템 현장성능(인수)검사

○ 종합 검사결과

- 15개 교차로 감응신호제어시스템 모두 정상 작동

- 좌회전 감응 최소녹색시간이 10초 내외로 설정되어 있으나 효율적인 신호운영을 위해서는 5초 이하가 적정할 것으로 판단됨

Ⅲ		행 정 사 항

□ 검사(수)조서 제출 : 재무과

붙임 1. 현장 내역검사 및 센터 시스템 검사 확인 1부.

2. (진우에이티에스) 준공계 제출 자료 1부.

3. (도로교통공단) 대체검지기 인수검사 결과 1부. 끝.