문서번호	도로관리과-9513
결재일자	2023. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
김원재		백종은	12/08
			김만호
협조
	주무관		김태우

2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석 최종보고회 결과

2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

최종보고회 결과

2023.  12. 07. (금)

재난안전관리실

(도로관리과)

2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

최종보고회 결과

특별시도의 체계적인 관리를 위한 「2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석」 사업의 최종보고회 개최 결과임

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2023년 서울특별시 도로포장 상태 조사 및 분석

ㅇ 사 업 비 : 1,807백만원

ㅇ 사업기간 : 2023.3.10.∼12.8.

ㅇ 수행기관 : (주)로드텍(공동도급 : (주)아이리스테크놀로지)

ㅇ 과업내용

- 서울특별시도 도로포장 표면상태 조사·분석 및 DB 구축(7,280km)

- 최적 유지관리를 위한 보수구간 및 공법(안) 제시

- 도로포장 상태 조사 및 분석 매뉴얼 작성

- 장기공용성 평가구간 추적조사

□ 최종보고 개요

ㅇ 일  시 : 2023.12.1.(금) 15:00

ㅇ 장  소 : 서울특별시청 11층 공용회의실 2

ㅇ 참석자 : [도로관리과] 포장계획팀장, 포장사업팀장, 업무담당자

[도로시설과] 도로시설팀 업무담당자

[용  역  사] 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 및 참여기술자

ㅇ 내용

- 도로포장 상태 조사·분석 및 상태평가 결과

- 불량구간 비율 및 보수면적·공법

- 장기공용성 평가구간 추적조사 결과 등

□ 용역결과

ㅇ 도로포장 표면상태 조사 및 분석 결과

- 조사대상 : 7,280㎞(1차로 환산기준)

************************************

*****************************************************

******************************************************

**	**	**	**	**	**	**	**	**
******	***	***	***	***	***	***	***	***
*******	***	***	***	***	***	***	***	***
**********	***	***	***	***	***	***	***	***
***	****	****	****	****	****	****	****	****

***************************************

************************************************

**	***	***	***	***	***	***********
**********	*****	*****	*****	*****	****	*****
**********	****	*****	*****	*****	****	*****
**********	****	****	*****	*****	*****	*****

*****

ㅇ 최적 유지관리를 위한 보수구간 및 소요예산 분석

***************************************************

**********************************************

ㅇ 도로포장 상태 조사 및 분석 매뉴얼 작성

- (목적) 도로포장 평가 절차/방법을 정립하여 조사/분석의 일관성 확보

- (방법) 실제 현장 사례 및 그림(사진) 중심으로 실용성 향상

[조사 및 분석 매뉴얼(예시)]

ㅇ 공용초기(공사 직후 및 하자만료시) 포장상태 평가

- 신규 및 하자만료 구간에 대해 포장상태 관리를 위한 기준(안) 제시

***	****
	***	****	*****
******	****	****	*********** ************
******	****	****	*********** ************

ㅇ 장기공용성 추적조사 주요 결과

1. 관리대상 : 총 243개소(서울형 포장설계법 78개소, 기능성 포장 46개소 등)

2. 서울형 포장설계법

- 설계법 미적용 구간 대비 예상수명 약 1∼2.5년 증가함

구 분	일반구간	버스전용차로 일반구간	버스전용차로 정류장구간
예상수명	약 8년(1년↑)	약 9.4년(2.3년↑)	약 6.0년(2.5년↑)

3. 기능성 포장

- 칼라 포장 : 공용성능 약 6.5년 예상(8년 공용 중, 일부 파손구간 재포장)

- 중온 포장 : 공용성능 약 7.0년 예상(3∼4년 공용 중, 상태양호)

- 저소음 포장 : 투수 및 소음저감 기능 2∼3년 유지(이후 일반포장과 유사)

- 차열성 포장 : 일반포장 대비 약 5.0℃ 온도저감, 공용성능 약 4년 유지

4. 도로포장 성능개선

- 소성변형 저감 포장 : 공용성능 10년 예상(3∼4년 공용 중, 상태양호)

- 조립식 콘크리트 포장 : 공용성능 약 25년 예상(일부구간 미세균열 발생)

□ 발주처 의견사항

ㅇ 도로포장 상태 조사 및 분석 부문

- 도로사업소별 도로포장 정비구간의 연도별 도로포장 상태 변화 분석이 가능한지 검토

- 도로포장 결함량 및 SPI처럼 도로포장 등급(A∼E)별 비율도 도로사업소별로 구분 필요

ㅇ 장기공용성 추적관리 부문

- 다양한 도로포장 재료의 공용성 평가자료를 근거로 서울시 도로환경에 적합한 포장층별 재료의 도출이 가능한지 검토

붙 임. 최종보고자료 1부.