문서번호	급수운영과-22636
결재일자	2023. 12. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최경연		박상열	12/11
			代박상열
협조

상수도 GIS 시설자료 샘플 결과 보고

(누수복구)

2023. 12. 8.

급수운영과

상수도 GIS 시설자료 샘플 조사 결과 보고

상수도 공사 완료 후 시공업체에서 제출한 현장조사서에 대하여 상수도 GIS 정확도를 확인하기 위하여 샘플 검수를 완료하고 그 결과를 보고 함.

□ 근 거

○ 상수도GIS업무지침(현장조사서 샘플확인/공사시행건수의 5%이상)                                                                                                                                          □ 조사개요

○ 시설자료 제공기간 : 2023. 10. 1∼ 10. 31.   대상건수 : 93건

○ 조사건수 : 5건 (제출건수의 5% 조사)

○ 점검사항 : 시설물 평면위치의 허용오차(± 30cm) 범위 이내 여부

○ 점검일자 : 2023. 11. 23.(화)

○ 점 검 자 : *************

□ 점검기준

○ 현장출장하여 측량 기준점을 이용 실측

○ 측량기준점선정

연번	우선순위	지형지물명	비고
1	1	건물선(모서리)
2	2	담장선(모서리)
3	3	인도경계선(모서리)
4	4	기타 지상시설물

□ 현장조사결과

연번	위 치	현 장 조 사 서				샘 플 조 사 서				적정 유무	비 고
		조사서 (A1)	조사서 (A2)	조사서 (B1)	조사서 (B2)	조사서 (A1)	조사서 (A2)	조사서 (B1)	조사서 (B2)
1	********			***	***			***	***		긴급누수복구공사
2	*********			***	***			***	***
3	**********			***	***			***	***
4	***********	***	***	***	***	***	***	***	***
5	*********	***	***	***	***	***	***	***	***

□ 조치의견

○ 샘플조사결과 허용오차(± 30cm) 범위 이내임.

붙 임 :  1. 현장조사서 5부.(따로붙임) 끝.