아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강북아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	송수 목표 잔류염소 변경보고(알림)

1.“아리수 수질검사 관리 종합계획”수질과-473(2023.1.16.)호 및 “건강하고 맛있는 물 가이드

라인 운영계획 알림”460(2023.1.13.)호 관련입니다

2. 수온하락 및 관리지점(북악유입) 잔류염소 분석결과  우리 정수센터 송수목표 잔류염소를 아래와

같이 변경 하였기에 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

3. 또한 수도사업소는 배수지 및 관말 수도꼭지의 잔류염소 조정이 필요할 경우 우리 정수센터와      협의하여 주시기 바랍니다

가.송수잔류염소 설정값 변경내용

변경 일시	변경 전	변경 후	관리지점 잔류염소(mg/L) 북악터널 유입 -	비 고
2023.12.19.(화) 10:00	*********	*********	********************** ***************************** **********************

나. 변경사유

- 배수지 관말 수도꼭지 잔류염소 농도 유지(0.1mg/ℓ~0.3mg/ℓ)

- 잔류염소 관리지점(북악유입) 주간 목표 잔류염소값 참조.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장 (수질과장), 서울특별시상수도사업본부장 (급수운영과장), 중부수도사업소장 (행정지원과장), 서부수도사업소장 (행정지원과장), 동부수도사업소장 (행정지원과장), 북부수도사업소장 (행정지원과장), 서울물연구원장 (수질연구과장), 서울물연구원장 (수처리연구과장)
주무관	이기만		정수과장	12/19
하은경
협조자	주무관	김용식
시행	정수과-3700	(	2023. 12. 19.	)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171(삼패동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5839	/전송	02-3146-5807	/	lkm9015@seoul.go.kr	/	부분공개(5)