아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'상수도 GIS DB 정확도 개선사업' 성과물 로딩 관련 협조 요청

우리 본부(공간정보과)에서 추진 중인 '상수도 GIS DB 정확도 개선사업' 측량 성과물(수정 데이터) 로딩 관련 다음과 같이 협조를 요청드립니다.

가. 협조 요청사항

○ 측량 성과물(수정 데이터) 로딩 시 「상수도 GIS 업무지침」 제36조(상수도 GIS DB 정확도 업무수행 관리) 제4항에 따른 검사 이행 철저 요청

④ 측량 성과물 검사는 수도사업소(공사담당자, 시스템 담당자)가 데이터검사, 현장 확인하여 부정확한 자료는 보완요구 할 수 있고, 데이터 확인굴착은 데이터 자료의 누적연장 10㎞ 마다 굴착 확인할 수 있다.(굴착:수도사업소 연간단가업체)

나. 요청사유 : 검사 없이 로딩 시 현장과 「상수도 GIS」 DB 간 불일치 발생

※ 미 검사로 인한 DB 불일치 사례

구분		‘22년 7월		‘22년 8월		‘22년 10월		‘22년 12월		‘23년 1월
수도 사업소		GIS DB 제공 (→업체)				감압밸브 철거 (감압밸브 DB 삭제)				검사 없이 성과물 로딩 (감압밸브 DB 생성)
용역 업체				기존 관로 탐사, 기존 시설 조사 (감압밸브 확인)				성과심사 후 성과물 제출 (→사업소)

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소 급수운영과 1-8, 수도사업소 시설관리과 1-8
주무관	문영진		공간정보과장	12/21
한현숙
협조자
시행	공간정보과-10916	(	2023. 12. 21.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 4층 시설부 공간정보과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1554	/전송	02-3146-1529	/	pptsky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)