아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통안전시설(교통표지판 및 노선표시)원인자 부담공사 승인통보[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사-(영등포구,구로구)구간]

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

서울시도시기반시설본부 토목부-24070호(2023.12.15.)와 관련입니다.

2. 위 호의 ************************* 와관련하여 「교통안전시설물 설치공사(노면표시)」 원인자공사 신청건에 대하여 공사의 시급성을 감안 원인자 준수 사항 및 노면표시 공사설계설명서(시방서) 이행 및 '24.1.15.일까지 임시노면표시 실시설계 완료 하여 도면제출등의 조건으로 승인 하오니,

3. 원인자는 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : *********************************************

나. 공사위치 : ******************

공사내역			관련업체			원인자	비고
공종	품명	수량 (m)	설계	감리	시공
노면표시	도색 및 제거등	352,098	다원이엔지(주)	(주)대한콘설탄트	(주)지아이엘건설	도시기반시설본부	-

다. 공사기간 : ***********************

라. 규제승인 : ******************************

마. 공사내역

바. *******************************

※ 본공사는 준공시 T-GIS시스템(http://tgis.seoul.go.kr)에 시공사항 자료 사전 입력되어야 준공이 가능하오니,원인자께서는 준공요청시 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항을 참조하여 요청하시기 바랍니다.

사. 조건부 승인내용

1) 교통안전시설 설치공사 시행 과정에서 승인된 내용과 변경될 경우 반드시         사전 협의 및 승인을 득한후 공사 진행.

2) 공사준공일로부터 7일 이내 준공감독조서를 첨부하여 우리사업소에 제출       하고 휘도 및 두께 측정과 관련하여 측정일시, 측정지점 위치도 및 측정       사진을 첨부하여야 함

※ 휘도 측정시 노면표시 공사설명서에 따라 젖은노면 측정

3) 시공중 안전관리책임자를 선정 도로교통법에 의한 안전관리를 철저히 하여        안전관리 소홀로 작업장 주변 인명사고 및 교통사고가 발생되지 않토록 하여야함

4) 기타 원인자, 감리자 및 시공자는 첨부된 원인자 준수사항 및 노면표시 시방서에       의거 재료확인, 시공 및 감리업무 등에 철저를 기하여야 함

5) 임시포장 및 준공완료예정 구간 문자, 기호, 횡단보도는 융착식(4종)으로 시행       하고, 도로차선 (중앙선,차선 등)은 상온경화형(5종)으로 시행 할 것

6) 실시설계 도면 보완요청으로, '24.1.15. 시일내 제출할 것

붙임   1. 교통안전시설물 원인자 준수사항 1부.

2. 노면표시 설계설명서(시방서) 1부.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장, 서 울 특 별 시 장(교통운영과장), 서울영등포경찰서장(교통과장), 영등포구청장(교통행정과장), 서울구로경찰서장(교통과장), 구로구청장(교통행정과장)
주무관	서효원		도로보수과장	12/22
안동국
협조자	주무관	정광욱		주무관	임정묵
시행	도로보수과-13844	(	2023. 12. 22.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 도로보수과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-265-7952	/전송	02-2657-7960	/	cvgvsv77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)