문서번호	급수운영과-20271
결재일자	2023. 12. 26.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김정섭	이문성	12/26
		代이문성
협 조
	주무관		류두관

상수도 GIS 현장조사서 표본조사(수유동)

2023. 12

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 표본조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2023. 12. 26.

보고자 지방공업주사보 김 정 섭

보    고    내    용

확인일시

2023. 12. 26.

건    명

상수도 GIS 현장조사서 표본조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `22년 6월 6차 개정 p-35. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과

관련 지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 상수도GIS 측량 표본조사를

실시하고 다음과 같이 보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명: 2023년 수유동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)-1차

2) 시공업체: 다린건설 주식회사 대표: ***

3) 접수내용: 2023.6.22.~2023.12.19. 현장조사서 40건 제공

나. 시설자료 표본조사 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	신설-7	강북구 수유동 ******	건물선 (모서리)	A1=3.8 A2=1.3 B1=1.2 B2=1.1	A1=3.8 A2=1.3 B1=1.2 B2=1.2	범위내
2	소화전보수-2	강북구 미아동 *******	건물선 (모서리)	A1=3.1 A2=2.7 B1=3.8 B2=2.9	A1=3.1 A2=2.7 B1=3.8 B2=2.9	범위내

2. 조치사항

- 현장조사서 측량 표본조사 확인한 결과 2개소 허용오차 범위(0.3m)내에 포함되어

지리정보 시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.