문서번호	시설관리과-23062
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김기훈	정수용	代김형식	12/27
			정진일
협 조
	기전팀장		양창진

『2023년 하반기』

상수도시설물 정기점검 결과보고

2023. 12.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2023년 하반기』

상수도시설물 정기점검 결과보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조(안전점검의 실시)에 따라 2023년 강서구 상수도 시설물 하반기 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

시특법대상 시설물 안전점검 등 의무이행 강화에 따른 점검방안 개선

관련문서: 본청 시설안전과-5261(2016.4.7)

『시설물의안전관리에관한특별법』안전점검 의무이행 강화

정기점검 실시(시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조-시설물의 종류)

구 분	대 상	주 기	방 법	기 간
정기점검	1종 시설물	반기 1회	자체점검	상반기 - ’23. 7. 1. ~ 12. 26.

시설물의 범위(시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제4조, 별표1)

구 분	1종 시설물	종 외 시설물
대 상	도․송수관, 부속시설물 배수지, 아리수올림터	배․급수관

정기점검 흐름도

점검계획수립		점검시행		결고보고작성		본부보고
(시기)		(시기)		(시기)		(시기)
매년 2월 15일이전		배수지 : 항 청소시 가압장 : 수시점검 도·송수관 : 수시점검		상반기 : 당년 6월말 이전 하반기 : 당년 12월말 이전		상반기 : 당년 7월말 이전 하반기 : 익년 1월말 이전

Ⅱ		시 설 현 황

점검대상

(강서구)

구 분	도·송수관	배수지	아리수올림터
현 황	6.4㎞	2개소	2개소

점검반의 구성

토목시설물 점검: 시설관리과 김기훈 외 2명

기전시설물 점검: 시설관리과 조영범 외 3명

Ⅲ		점 검 내 용

배수지 시설 점검

점검대상: 2개소(우장산배수지, 화곡배수지)

점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지·가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

아리수 올림터(가압장) 시설 점검

점검대상: 2개소(우장산아리수올림터, 화곡아리수올림터)

점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어·감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수·배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동유무

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동상태

상수도관 및 밸브/맨홀

점검대상: 송수관로(밸브실 포함)  6.4㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 유무

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

****************

***************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ		향후 추진 사항

2023년 하반기 상수도 시설물 정기점검 결과 본부 보고

시설물정보관리종합시스템(FMS) 조치결과 등록

붙임  상수도 시설물(배수지 및 아리수올림터) 안전점검표 각 1부.  끝.