문서번호	급수운영과-21028
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
김윤선	代전소영	이용구		12/29
				김분숙
협 조

「도림천 단면확장 사업 저촉 상수관로 원인자 이설공사」에 따른

급수운영 및 야간근무계획 보고

2023. 12. 28. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「도림천 단면확장 사업 저촉 상수관로 원인자 이설공사」에 따른

급수운영 및 야간근무계획 보고

급수운영과장 :이용구☎3146-4540 급수운영팀장 :김윤환☎4554 담당 :김윤선☎4559

관악구청 치수과에서 시행하는 「도림천 단면확장 사업(장기계속)」저촉 상수관로 원인자 이설공사와 관련하여 아래와 같이 급수운영 및 야간근무 계획을 보고드림

Ⅰ		추 진 현 황

□ 관련공문

○ 공사구간 내 상수도 이설 협조 요청 [관악구청 치수과-23441호('23.12.20.)]

***************************************************************************************

************************************************

*************************************************

○ 상수도관 이설 요청에 따른 검토 보고   [급수운영과-20793호('23.12.27.)]

○ 상수도관 이설 요청에 대한 회신        [급수운영과-20808호('23.12.27.)]

*******************************************************************************************

○ 상수관로 원인자 이설공사 착공 신고 제출 [관악구청 치수과-23935호('23.12.27.)]

○ 착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토 보고 [급수운영과-20966호('23.12.28.)]

○ 착공 승인 통보 (긴급)                  [급수운영과-20972호('23.12.28.)]

□ 원인자 공사개요

○ 공사위치 : ********************************

○ 공사현황 : ******************************

○ 발 주 자 : *****************

○ 시 공 사 : ************************

○ 건설사업관리단 : **********

○ GIS 및 현황사진

******

Ⅱ		급수운영 계획 검토

□ 급수운영계획

○ 원인자 이설이 필요한 상수관로(Φ500)는 장군봉 수계의 배수본관으로 낙성대가03-01 ~ 03 소블록에 수계 공급중이며,

○ 관로 이설공사 시행시 낙성대가03-03 블록 공급라인이 중단되므로 단수 대비, 신화교 인근 수계 전환을 실시하고자 함 (장군봉 → 신림6배수지)

- 충무교 인근에 위치한 장군봉 수계의 배수본관(Φ500)과 신림6 수계의 배수지관(Φ200)과 연결된 관로(Φ400)를 활용하여 수계 공급 추진

****

○ 신림6배수지 체류시간 12시간 확보하여 추가 비상급수운영계획 미수립

○ 수계전환 · 라인스토핑, 밸브설치 시 무단수차단공법 시행하여 인근 단수없음

Ⅲ		공사 시행 계획

□ 야간공사 시행

○ 해당 사업은 하천내 교량철거 후 통수단면 확장을 시행하는 공사로 지장물 이설 등으로 인하여 토목공사가 지연될 경우 내년도 우천시 안전사고 발생이 우려되는 바, 이설공사가 긴급히 시행되어야 하는 실정임

○ 현재 치수과에서 교량철거를 위해 신화교 인근 좌·우안 1차선씩 점용중이며, 인근 차량통행량을 고려하여 야간에 원인자 이설공사를 시행함

- 위치도 및 현장사진

******

○ 이에 따라, 우리 사업소에서는 인근 지역의 원활한 급수공급을 위하여  수계전환 지원 및 공사 입회를 야간에 실시하고자 함

- 야간근무사항

연번	작업일시	작업내용
1	***************************** ***************	********************* ***************
2	***************************** ***************	*************** ***************

- 근무자 현황

연번	성명	직급	담당업무
1	*****	*********	******
2	*****	********
3	*****	******	*****

Ⅳ		행 정 사 항

□ 야간근무 시행에 따른 결과보고 작성 후 시간외 근무인정 또는 대체휴무를 적용하고자 함.  끝.