문서번호	급수운영과-284
결재일자	2024. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		01/05
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 1. 4.)

2024. 1. 5.(금)

중부수도사업소

(급수운영과)

2023년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 1. 4.(목))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2023년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 1. 4.(목) / 기온: 최저 –3.3, 최고 4.7℃

ㅇ 공 급 량: 360,989㎥ (전년대비 증 9,093㎥)

- 1월 공급량: 1,433,745㎥ (전년대비 증 23,616㎥)

- 2024년 공급량: 1,434천㎥ (전년대비 증 23천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-7,040	-169	-432	-321	-6,161	-43
	0	0	0	0	0	0
1월 3일	368,029	75,976	91,001	122,397	85,958	7,303
1월 4일	360,989	75,807	90,569	122,076	79,797	7,260

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-7,040	560	-65	484	-285	-16	-148	-780	-232	-488	254
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 3일	368,029	11,911	11,763	4,204	20,456	13,570	2,977	55,756	10,384	16,533	31,500
1월 4일	360,989	12,471	11,698	4,688	20,171	13,554	2,829	54,976	10,152	16,045	31,754

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
23	25	-233	486	-24	43	-5	-68	35	-1,342	-5,078	-186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,180	9,903	5,693	20,503	-5,832	37,536	13,847	1,628	5,653	46,134	33,991	7,739
12,203	9,928	5,460	20,989	-5,856	37,579	13,842	1,560	5,688	44,792	28,913	7,553

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-15,405	89	-557	631	-772	-306	-311	-5,134	-323	-681	-840
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12월 28일	376,394	12,382	12,255	4,057	20,943	13,860	3,140	60,110	10,475	16,726	32,594
1월 4일	360,989	12,471	11,698	4,688	20,171	13,554	2,829	54,976	10,152	16,045	31,754

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-745	-78	-698	-395	-792	-966	-780	-123	-198	-78	-1,889	-459
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,948	10,006	6,158	21,384	-5,064	38,545	14,622	1,683	5,886	44,870	30,802	8,012
12,203	9,928	5,460	20,989	-5,856	37,579	13,842	1,560	5,688	44,792	28,913	7,553

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	38,439	3,914	-4,476	-2	-2,396	-1,092	-1,845	17,488	348	-20,101	6,002
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~1.4	1,395,306	46,576	52,299	18,167	84,726	54,936	13,959	208,017	41,661	84,586	114,654
24.1.1~1.4	1,433,745	50,490	47,823	18,165	82,330	53,844	12,114	225,505	42,009	64,485	120,656

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-2,042	410	-2,942	6,190	-14,638	21,810	14,831	-228	-1,978	3,315	15,231	640
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
49,036	36,846	24,397	65,246	-9,694	126,234	40,383	6,487	25,039	175,170	106,144	30,437
46,994	37,256	21,455	71,436	-24,332	148,044	55,214	6,259	23,061	178,485	121,375	31,077

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.