주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-251			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						홍성미	정헌석	01/05
결재일자		2024. 1. 5.
공개여부		부분공개(6)						임인택
					협조
CU********4*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2023년 12월 29일(금요일)

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	***************************************************************
신청자 성명	***	연 락 처
계량기 구경	15mm	건 물 명	다세대주택(35.73㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음(2023. 12. 29. 누수로 인해 공사)

ㆍ녹물출수 여부 : 없음

- 수질검사

촬영위치 : 인입관

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
	mg/L		NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

ㆍ누수로 인해 불가피하게 긴급히 선시공한 건으로

12월 29일 정헌석주무관과 동행 현장조사 확인결과

기존관(아연도강관)을 교체한 건으로 확인됨

※근거: "급수관교체 업무처리지침 제2장 8호 공사의 시행"

ㆍ조사의견 : 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 기존 내부 급수관도 아연도강관으로 노후급수관 교체 안내       ○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.