문서번호	수질과-280
결재일자	2024. 1. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
임태섭		이창하	01/09
			어용선
협조
	안전조사과장		은정호

정수처리 및 급수계통 수질관리 강화 계획

2024. 1.

서울아리수본부

( 생 산 부 )

정수처리 및 급수계통 수질관리 강화 계획

생산부장 : 어용선☎3146-1301 수질과장 : 이창하☎1320 담당 : 임태섭☎1321

□ 배경 및 목적

ㅇ (배경) 약품투입 설비 고장, 약품 과다 ․ 과소 투입 등으로 인한 수질 이상 발생 대비 정수처리 공정관리 및 수질 감시 강화 필요

ㅇ (목적) 수질관리 강화를 위한 정수처리 공정관리 및 수질 감시 강화를 통해 상시 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 공급 도모

□ 수질관리 강화 계획

ㅇ 정수처리공정 운영 관리

- (인력관리) 공정 및 수질관리, 긴급조치 등 분장 사무 책임근무제 실시

- (복무관리) 각 분야별 근무자 역할 등 근무요령 교육 및 관리 강화

‣ 관할 수계 영향 및 범위 등 교육 철저로 급수계통 안정적 수질관리 도모

ㅇ 정수처리공정 점검 관리

- (일상관리) 정수시설의 점검 주기에 따라 시간대별 현장점검 강화

‣ 공정별 시설물 정상 가동 유무 확인 및 사전 정비․점검 철저

‣ 약품 투입, 수질 현황 등 주기적인 점검 및 기록 관리 유지

- (취약시간) 야간 ․ 휴일 등 취약시간 대 관리 강화

‣ 제어실 근무 교대 시 근무시간 공정관리 이력 및 주요 사항 인수인계 철저

‣ 수질 이상 발생 시 조치 요령 등 매뉴얼 마련 및 직원 교육 강화

- (측정장비) 공정별 수질자동측정기 검교정 및 가동 철저

‣ 수질 이상 유무 즉시 확인, 측정값 검증 및 경보 발생 시 신속한 대응 조치

※ 매일 아침 본부 당직자 “일일상황보고” 시 수질자동감시시스템 일보 자료(최대, 최소, 평균값) 표출 보고 예정 ⇒ 정수 탁도, 잔류염소, pH

ㅇ 급수계통 수질감시 강화

- (점검관리) 수질자동측정기별 운영관리 이력 기록 관리 및 주기적인 점검 실시

‣ 일일, 주간, 월간 등 점검 주기별 점검 철저, 점검 결과 기록 관리

- (대응조치) 측정장비의 비정상 가동 등으로 발생된 이상 자료 검증 및 조치 철저

‣ 수질 이상 유무 즉시 확인, 주변 상황 등 조사 및 오염원인 등 기록 유지

- (경보음 처리) 경보 발생 시 신속한 상황전파 및 대응 조치

‣ 경보음 발생 대장 기록 관리, 수질 이상 유무 즉시 확인

‣ 측정값 등 현장 확인 철저, 수질 이상 시 본부 ․ 정수센터 등 관련기관 보고

- (재염시설) 잔류염소 실시간 모니터링 및 재염시설 적기 가동 철저

‣ 정수센터와 사업소 간 긴밀한 협조체계 유지 및 신속한 정보 공유

ㅇ 비상연락체계 확립 및 상황보고 철저

- 상시 비상연락체계 유지 및 이상 발생 시 즉각적인 대응 조치

‣ 대응조치 지연으로 인한 수질이상 발생이 최소화 될 수 있도록 조치

※ 정수센터 및 관할 수계 사업소 등 비상연락망 정비 비치(예시)

본부(생산부)			정수센터(생산책임자)			관할 수도사업소
수질과장			정수과장			수질팀장
정수장 수질관리 담당			공정관리 총괄			선임주임
급수계통 수질관리 담당			수질관리 총괄			수질감시시스템 담당

- 본부 및 관련 수계 사업소 등 신속한 상황전파, 동향보고 확행

□ 향후계획

ㅇ 생산 ․ 급수계통 공정운영 및 수질현황 모니터링 : 본부 생산부(매일)

- (생산계통) 정수장별 수질현황 및 약품투입 등 공정운영 실태 확인

- (급수계통) 사업소별 수질현황 및 경보발생 현황 등 확인, 검증 실시

***********************************************

***************************************************

*********************************************

***********************************