문서번호	수변감성도시과-634
결재일자	2024. 1. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수변활성화팀장	수변감성도시과장		물순환안전국장
최선영	이진연	박홍봉		01/12
				안대희
협 조
	물재생시설과장		김윤수
	물재생계획과장		신현석
	치수안전과장		김지환

하천변 물관리시설 디자인 가이드라인 활용계획

2024. 01.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

하천변 물관리시설 디자인 가이드라인 활용계획

서울형 수변감성도시 추진과 함께 매력적인 수변공간을 조성하기 위해 "하천변 물관리시설 디자인 가이드라인"을 활용하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 하천공간을 제공하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□「서울비전 2030」(‵21.9.) 및「2040 서울도시기본계획」(‵22.3.)

ㅇ 미래 서울을 위한 6대 핵심전략으로 ‘수변중심 공간 재편’ 제시

□「서울형 수변감성도시 시민체감 시범사업 추진계획」(‵22.5.11.)

ㅇ 세부 추진과제로 ‘쾌적하고 안전한 하천환경 조성’ 전략 제시

Ⅱ		추진 내용

□  하천변 물관리시설 디자인 가이드라인 제작

ㅇ 용 역 명: 하천변 물관리시설 안전·디자인 개선 기본계획 용역

ㅇ 용역기간: ‵22.5.27. ~ ‵23.12.19.(19개월)

*******************

ㅇ 과업내용: 현황조사, 시민친화 기본방향 및 전략제시, 디자인 가이드라인 제시 등

□  용역 추진 경위

ㅇ ‵21. 9.: 추진계획 수립

ㅇ ‵22. 5.: 기본계획 용역 계약 및 착수

ㅇ ‵22. 6.: 착수보고회 개최

****************************************************

ㅇ ‵23. 3.23.: 중간보고회 개최(디자인 관련 전문가 참여 권고)

******************************************

ㅇ ‵23. 9.14.: 공공디자인 진흥위원회 자문

******************************************************

ㅇ ‵23.12.19.: 용역 준공

Ⅲ		가이드라인 주요 내용

□  가이드라인 기본방향 및 원칙 제시

□  하천변 물관리시설 현황파악 및 문제점 분석

****************

*****************************************************************************************************************

ㅇ 문제점 : 경관저해, 안전취약, 악취발생 등

□  개선항목별 연출방향 및 개선원칙

디자인 개선	① 규모 최소화 및 간결한 형태의 디자인
	② 색채 사용 최소화
	③ 유지관리가 용이하고 지속가능한 재료 사용
	④ 주변 하천환경과 조화로운 디자인
안전 개선	① 안전기능 최우선
	② 용도에 맞는 색채와 형태 적용 ※ 안전난간: 저채도 저명도 색상/ 주의표지판: 명도차가 큰 색상
	③ 연속성, 통일성 있는 설치로 조화로운 경관 연출
악취 개선	① 악취 저감 기능의 구조개선
	② 유지관리가 용이한 재료 사용
	③ 형태의 변형이 적고 기능적인 재료 사용
	④ 주변경관과 조화로운 디자인 계획

□  시설별 세부지침

ㅇ 방류구별(토구, 빗물펌프장, 물재생센터) 세부지침

- 설치기준, 구조 및 형태, 색채 및 패턴, 재료, 식재 등 기준 제시

ㅇ 안전시설 세부지침

- 안전난간, 안내판의 설치기준, 구조 및 형태, 색채, 표기요소 등 기준 제시

ㅇ 악취시설 세부지침

- 내·외부 시설 설치기준, 구조 및 형태, 색채 및 패턴, 재료 및 재질, 식재 등 기준 제시

□  체크리스트 수록

Ⅳ		활용 방안

***************************

**********************************************

**************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************************************

□  하천변 물관리시설 정비추진 시 가이드라인 적용

ㅇ 시설물 설계 및 시공 시 기준 반영(체크리스트 활용)

ㅇ 신설 시설물, 기존시설물로 구분하여 적용

- 신설 시설물: 새로 설치(추가)하거나 재설치되는 시설물에 대하여 개선항목 전체 기준(설치기준, 구조 및 형태, 색채 및 패턴, 재료 및 식재 등) 적용

- 기존 시설물: 기설치된 시설물로서 디자인 개선항목 일부(색채 및 패턴, 식재) 적용

Ⅴ		행정 사항

************************

*******************************************

*********************************

**********************************************

□  가이드라인 배포 및 활용협조 요청

ㅇ ‵23.1.: 가이드라인 배포 및 활용협조 공문 발송(자치구 및 시설물 관리기관 등)

***********************************************

□  시설물 담당자 교육 실시

ㅇ ‵23.2.: 교육계획 수립 및 시설물 담당자 교육.

붙임: 하천변 물관리시설 디자인 가이드라인(저용량) 1부.  끝.