문서번호	총무과-532
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		양연화		01/15
				윤희천
협 조

2024년 서울물연구원 소방안전관리 계획

2024.   1.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 서울물연구원 소방안전관리 계획

서울물연구원장 : 윤희천☎3146-1703    총무과장 : 양연화☎3146-1720  담당 :임승용☎1712

2024년 청사 소방안전관리 계획을 수립하여 법 사항 준수 및 화재발생시

초동대응과 대피능력을 배양, 화재로부터 인명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ 소방시설 설치□유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조, 제25조, 동법 시행규칙 제18조

ㅇ 공공기관 소방안전관리에 관한 규정(대통령령 제26916호)

□ 소방안전관리 구역 : 서울물연구원 청사

□ 적용범위

ㅇ 청사내 모든 건축물 및 설비(전기, 기계, 가스) 기타 시설 등

ㅇ 청사에 근무하는 직원(공무원, 공공안전관, 공무(촉탁)직, 기간제, 뉴딜 등)

Ⅱ		청사 및 소방시설물 현황

구 분	계	본 관	별 관	신 관
연면적	*********	*********	*********	*******
층 수	*******	*********	*********	*********
승강기	******	******	***	******

□ 청사 현황

ㅇ 기 구 : ***********************************

ㅇ 위 치 : 서울 광진구 천호대로 716-10(구의동 130-1)

ㅇ 건 물 : 청사 3개동(연구실 22개소 )

시설명	수량	기 능	비고
방화문	20	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전 구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설	본관 12 별관 3 신관 5

□ 소방시설물

구 분	본 관	별 관	신 관	합 계	비 고
소화펌프	5.5kw, 2.2kw	7.5kw, 2.2kw		4대
소화물탱크	5.2ton	5.2ton		10.4ton	기계실
소화기	108	72	18	198개
옥내외소화전	10	8		18개소
화재수신반	1	-	-	1식	본관 당직실 설치

ㅇ 소화활동설비 : 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

ㅇ 소화설비 : 물 및 소화약제를 사용하여 진압하는 기계.기구 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
자동 화재 탐지 설비 감지기(회로수)	284	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물 내의 계자에게 발화 장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비	본151 별84 신49
비상방송설비	1	비상시 방송할 수 있도록 설비된 시설	본1
비상 경보벨	23	비상시 경보 음향을 낼 수 있는 기기	본10,별8 신5

시 설 명	수 량	기 능	비 고
유도안내 등	184	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설	본97, 별56 신31
완 강 기	5	화재시나 응급상황시 대피하는 용구	3층2, 4층1 신2
피난계단	4	관련법규에 의거 건물에 설치하는 비상대피 계단	본1, 별2, 신1
일반계단	3	건물에 설치된 일반계단	본1, 별1, 신1

ㅇ 경보설비 : 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

ㅇ 피난설비 : 화재시 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

Ⅲ		세부 추진계획

□ 소방안전관리자 선임

ㅇ *****************

ㅇ 권    한 : 청사 소방안전관리 업무와 직원 및 대행업체 지휘 감독

ㅇ 임    무

- 청사 소방안전관리 계획 수립 및 자위소방대 편성 및 운영 등

- 직원 소방훈련 및 교육, 화기 취급의 감독

- 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 보수 및 유지 · 관리

- 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

□ 분임 소방안전관리(방화관리) 책임자 지정□운영

ㅇ 목    적 : 효과적인 소방안전관리 업무 수행

ㅇ 대    상 : 부서별 사무실

ㅇ 분임 소방안전관리 책임자 : 부서별 담당과장

ㅇ 임    무

- 각 담당과 내 화재예방 및 안전점검

- 소방안전관리 상 필요한 문제점 도출 및 시정 요구

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 각 담당과 내 소방안전관리 전반에 관한 사항 총괄

□ 자위소방대 편성·운영

ㅇ 관련근거 : 공공기관 소방안전관리에 관한 규정 제12조(자위소방대 편성)

ㅇ 조    직

- 대장 · 부대장을 각 1인씩 둔다.

- 해당 기관에 근무하는 모든 인원으로 구성

- 지휘반·진압반·구조구급반·대피유도반으로 업무 분담

ㅇ 임    무

- 대 장 : 자위소방대를 총괄 · 지휘  ·운영

- 부대장 : 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무수행 불가능시 임무대행

- 지휘통제팀 : 대장을 보좌하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립□시행

- 초기소화 및 방호안전팀 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재 진압

- 응급구조팀 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치

- 피난유도팀 : 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피유도

[물연구원 자위소방대 조직도 및 임무]

							대표자
							대장			원 장
																					소방안전관리자
□ 참모부 : 수질분석부장 수도연구부장 미래전략연구센터장																					총무과 담 당
★반장
지휘통제팀						초기소화 및 통보연락반									응급구조팀							피난유도팀
팀 장 총무과장						팀장 배급수연구과장									팀장 먹는물분석과장							팀장 수처리연구과장
▯ 지휘본부 운영 ▯ 직원행동요령 안내방송 ▯ 피행상황 조사보고 및 조치						▯ 발화지점 출동 진화 ▯ 소방차 진입유도, 방호 ▯ 소화용수확보및 급수활동									▯ 인명구출 및 비상 탈출지원 ▯ 구호소 설치 운영 ▯ 사상자구호 및 응급처치 등							▯ 비상대피 유도 ▯ 후송 등

[야간 및 공휴일]

			화기책임자
			당직사령
통보연락팀						소 화 팀
당직원						당직원

□ 소방훈련 및 교육

ㅇ 관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한규정 및 제14조(소방훈련과 교육)

ㅇ 훈련대상 : 전 직원(공무·촉탁직, 공공안전관, 뉴딜 ·기간제 근로자 등)

ㅇ 훈련시기 : 상·하반기 2회 실시

ㅇ 훈련내용 : 화재예방, 통보, 소화, 대피 등 화재시 행동요령 등

ㅇ 소방훈련 : 합동소방훈련 실시 후 그 결과를 관할 소방서 통보

구 분	훈련시기	훈련종류	내 용
자체훈련	상반기 (3~6월)	기초훈련	▪소화기, 옥내소화전 등 사용요령, 상황전파 요령 ▪초기 화재진압 및 예방관리, 소방안전관리 교육
합동훈련	하반기 (9~12월)	종합훈련	▪화재통보, 소화, 피난유도 등에 관한 사항 ▪자위소방대 분야별 임무에 따른 훈련 ▪소방관서와 합동으로 화재진압 모의 훈련 등

□ 소방시설 유지관리 등

ㅇ 소방시설 점검

- 소방점검대상 : 서울물연구원 청사 소방시설

- 소방시설점검 : 월1회 점검(관련 법령에 의한 유자격자(용역업체))

· 소방안전관리 대행 용역 업체 : ㈜지안소방   대표 김수한

- 청사 외 시설물은 (분임)소방 안전관리자가 자체점검(외관점검) 실시

※ 종합정밀점검 및 작동기능점검 대상 시설물은 총무과 용역 실시

ㅇ 법적이행 사항(매년 1월, 7월)

구 분	횟 수	점검대상 및 점검시기	점 검 내 용
종 합 정밀점검	년1회	물연구원 청사 3개동 : 1월중	소방시설등의 작동기능점검을 포함, 설비별 주요 구성부품의 구조기준이 화재안전기준 및 관련법령에서 정하 는 기준에 적합한지 여부를 점검
작 동 기능점검	년1회	물연구원 청사 3개동 : 7월중	소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검

- 법적 사항 이행 후 유관기관(광진소방서)에 완료 통보

□ 화재예방을 위한 준수사항

ㅇ 소방 안전 순찰 및 점검

- 순찰대상 : 청사 내 화재발생 및 위험이 예상되는 구역

▶ 평시 : 소방안전관리자 및 안전관리보조(기간제)가 순찰

▶ 야간, 공휴일 : 당직 근무자가 순찰코스에 따라 보안점검 및 순찰 병행

※ 화재 취약요소 파악 및 문제점 발견 즉시 시정, 보고 후 기록 유지

ㅇ 비상대피통로(복도, 옥상출입문 등), 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

ㅇ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저

ㅇ 화기사용 제한

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 화기사용 승인 시 사용목적, 방법 등을 면밀히 검토하여 위험하다고 인정되는 경우

화기 사용을 제한

ㅇ 기타 준수 요구사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 개인전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

ㅇ 제한구역 지정․운영(특수지역) : 관계자외 출입 금지

- 지정대상 : 가스실(본관, 별관), 폐수처리장, 전기실, 기계실, 통신실, 식당 내 주방 등

※ 위험시설(가스실)관리 부서는 `24년 위험시설(가스실) 운영계획을 수립,총무과로 통보

Ⅳ		행정사항

ㅇ 본 계획은 청사 소방안전관리 업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정

하고 있으므로 직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무가 있음

ㅇ 소방안전관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여

화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음.

ㅇ 각 과장은 분임 방화책임자로서 사무실(실험실 포함)내 화기, 전열기

등의 사용제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

ㅇ 소방안전관리자는 화기, 전열기 등의 사용제한 등 필요한 조치를 취하여야 함

ㅇ 본 계획을 변경하고자 할 때에는 소방안전관리자가 수정·보완하고, 필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보.

ㅇ 위험시설 부서는 `2024년 위험시설(가스실)운영계획을 수립 후 총무과 통보

ㅇ 인사발령 및 신규발령시 자체 자위대소방대를 새로편성 각과 통보

ㅇ 본 계획은 별도 계획 수립시까지 유효 함.

붙임  1. 연구원 자위소방대편성(2024.1.15.) 1부.

2. 화재발생시 행동요령 1부.

3. 대피시 행동요령 1부.

4. 유관기관 비상연락망 1부.

5. 피난안내도(신관) 1부.

6. 피난안내도-1(본관) 1부.

7. 피난안내도-2(별관) 1부.   끝.