문서번호	시설보수과-406
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
김부호	신동헌	01/15
		하현석
협 조

『성내유수지교』

파손된 도로노면 긴급 보수 추진

2024. 01.

동부도로사업소

(시설보수과)

『성내유수지교』

파손된 도로노면 긴급 보수 추진

성내유수지교(올림픽대교 방향 5차로)의 도로 노면이 파손되어 강우(비 또는 눈)시 잦은 차량사고가 발생하는 실정으로 우기 도래전 긴급보수를 실시하여 차량 안전사고를 방지코자 함.

Ⅰ		시 설 물 현 황

□ 시 설 명 : 성내유수지교

□ 위    치 : 송파구 방이동 88-12번지(성내제2유수지 앞)

□ 준 공 일 : 1986. 6. 30.

□ 규    격 : 연장 394m, 폭 40~90m

Ⅱ		위치도 및 현황사진

□ 위 치 도

성내유수지교

연장 : 394.0m

폭 : 40.0m∼90.0m

□ 현황사진

Ⅲ		현황 및 문제점

□ 도로파손으로 인한 사고발생 현황

ㅇ ****

- ************************

- **************************

※ 기상관측 자료(기상청 자료)

연번	날짜	기온(℃)	강수량(㎜)	비고
1	09월26일	19.9	27.8
2	12월14일	7.6	17.0

ㅇ 직영반 보수현황

보수월	***	***	***	***	비고
보수횟수	***	**	***	***

□ 문제점

ㅇ 파손된 도로의 표층을 직영반 및 긴급 복구업체에서 수시로 보수  하고 있으나,

ㅇ 콘크리트 슬라브가 열화된 상태에서 우수가 슬라브로 침투하고   많은 차량이 지속적으로 통행하여 노면이 재파손되는 현상이 발생 되어 차량파손 사고가 지속적으로 발생하고 있음.

Ⅲ		조치방안

□ 처리방안

ㅇ ******************** 열화된 콘크리트 슬라브를 제거 보수 후 재포장 시행함이 타당하다고 사료되며,

ㅇ 겨울철 제설(강수)로 인하여 파손된 포장면으로 인한 차량 파손  사고발생 빈도가 높아 중대시민재해 예방을 위하여 신속한 보수가 필요함.

Ⅳ		추진계획

□ ********************************

ㅇ *********************************

ㅇ **************

********************

**************************

□ 세부추진일정

ㅇ 2024.01. : 市 재난관리기금 신청

ㅇ 2024.03.~05. : 보수공사 시행

ㅇ 2024.06.30. : 보수 완료

Ⅴ		행정사항

□ 상기 사항에 대하여 서울시 도로시설과에 재난기금 신청코자 하며,

□ *************************************************************.  끝.