문서번호	운영과-433
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
한현재		오근	01/17
			백기영
협 조
	학예과장			서주영
	주무관			김영현
	주무관			김태준

-2024년 북서울미술관-

실내공기질 측정 및 관리 계획

2024. 1.

서울시립미술관

(운 영 과)

북서울미술관 실내공기질 측정 및 관리계획

실내공기질 관리법에 따른 공기질 기준을 준수하기 위한 운영계획 수립 및 실내공기질 측정을 아래와 같이 실시하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 실내공기질 관리법 제3조제1항제8호(대상), 제6호(권고기준) 및 제12조(측정)

ㅇ 서울특별시 실내공기질 관리에 관한 조례 제4조(유지기준)

□ 관리현황

ㅇ 실내공기질 관리자 : *****************************

ㅇ 실내공기질 측정이력(3개년)

- '21.5.10.~5.11. : 실내공기질 측정결과 유지기준 적합

- '22.4.25.~4.27. : 실내공기질 측정결과 권고기준 적합
- '23.6.14.~6.15. : 실내공기질 측정결과 유지기준 적합

ㅇ 공조설비 운영

- 전시장 : 공조기를 통해 쾌적한 공기 실내공급(에어필터 연 2회 교체)

- 전시장 복도 : 냉·난방(FCU 매립형) 및 환기(공기순환기)설비 운영

- 사무실 및 지하공간 : 천장형 냉·난방기 및 환기(공기순환기)설비 운영

- 실내주차장 : 급배기 시로코팬 및 유인 배기팬(일산화탄소 농도 감지) 운영

※ 자체정비 : 공조기 코일세척, 공기순환기 부품세척, 팬 급유 및 벨트교체

ㅇ 공기청정기 운영·관리

- 사무실 및 지하공간 : 공기청정기 사용으로 미세먼지 및 냄새 제거

※ 관리주기 : 장비관리 및 필터교체(2~3개월), 복합필터 교체(1년)

□ 관리계획

ㅇ 실내공기질 측정('24년 상반기)

- 일    정 : 2024. 2. 20. ~ 2. 22. (48시간)

- 내    용 : 전시실 3개지점 및 주차장 2개지점 공기질 측정

- 기    준 : 붙임3. 실내공기질 별표 유지기준 및 권고기준 참고

- 업    체 : ***********(실내공기질 측정 대행업 견적비교)

- 소요예산 : ***********(북서울미술관유지관리, 공공운영비)

ㅇ 공조설비 유지관리

- 공조기 에어필터 교체('24년 5월 및 10월)

·대 상 : 프리필터 85장, 미디엄필터 50장 및 백필터 4개

·방 법 : 공기여과기 직접생산증명서 보유업체 비교 후 의뢰

- 냉난방기 분해세척('24년 6월)

·대 상 : 총 62대(EHP 천장형 8대, FCU 천장형 15대 및 매립형 39대)

·방 법 : 공기여과기 직접생산증명서 보유업체 비교 후 의뢰

- 공기순환기 필터구매('24년 교체예정)

ㅇ 공기청정기 임차비 지급

- 대    상 : 공기청정기 9대(엘지전자 5대, 코웨이 4대)

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 사무관리비

- 집행방법 : **********(임차비 일상경비 업체지급)

□ 행정사항

ㅇ 실내공기질 측정 결과 노원구청 환경과 제출

ㅇ 측정결과 기준 초과 시 환기시설 등 개선조치

붙임  1. 공기조화기 및 공기순환기 필터규격 각 1부.

2. 냉난방기(천장형, 매립형) 분해세척도면 각 1부.

3. 실내공기질 측정기준 1부.  끝.