문서번호	정수시설과-854
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박상현		김영준	01/23
			전종원
협 조
	안전관리팀장			전준원
	주무관			정연준
	주무관			전진호

- 안전한 시설물 유지관리를 위한 -

2024년 시설물 기반시설 관리실행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

- 안전한 시설물 유지관리를 위한 -

2024년 시설물 기반시설 관리실행 계획

소장:전종원☎3146-5601 정수시설과장 :김영준☎5670 담당 :박상현☎5680

「지속가능한 기반시설 관리기본법」에서 정하는 정수 시설물 기반시설에 대한 관리실행 계획을 수립·시행 함으로써 기반시설의 선제적 유지관리와 성능개선을 통한 노후화에 대응코자 함.

Ⅰ		추진배경 및 관련근거

□ 추진배경

ㅇ 각종 안전사고 발생 대비 선제적인 기반시설 관리계획이 필요

- 취수장,정수센터 시설 대부분 30년이상 노후되어 안전사고 발생 가능

- 시설물 유지․보수공사로 인한 산업재해 위험성 산재

ㅇ 국토교통부에 소관 기반시설 관리실행계획서 제출

- 매년 2월 15일까지(기반터 시스템을 통해 수립계획서 제출)

ㅇ 각종 외부기관(환경부)으로부터의 점검 사전 대비

- 정수장 위생관리 실태점검(소형생물)

- 일반수도사업자 실태평가(정수장 운영관리 등)

□ 관련 근거

ㅇ「지속가능한 기반시설 관리 기본법」제9조의2 제1항

- 관리주체는 기반시설에 대한 관리실행계획을 매년 수립·시행하여야 함

ㅇ「지속가능한 기반시설 관리 기본법 시행령」제4조의2 제4항

- 기반시설 실행계획을 매년 2월 15일까지 제출[기반시설 관리시스템(기반터) 입력]

Ⅱ		시 설 현 황

□ 기반시설 현황

ㅇ 취․정수시설: 3개소

※ 제1종 시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도(시특법제7조)

구 분	풍납취수장	1정수장	2정수장	비 고
준공년도	****	****	****
시설용량	******	******	******	도․송수관로 0.6km

ㅇ 시설물별 현황

- 풍납취수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	침 사 지	**************************
	접 합 정	********************
건축구조물	취수펌프장	************************
	염소투입실	************************

- 제1정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	*****	**************************
	*****	*************************
	*****	***************************
	*****	***************************
	*****	***************************
	*****	***************************
	*****	*************************************	1차(2지), 2차(2지)
	****	*************************
	*****	**************************	2011년 신설
	******	************************	2011년 신설
	*****	*************************	2011년 신설
	***	*******************	2011년 신설
	*****	*************************
	***	*******************
건축구조물	*****	***************
	******	***************
	*****	***************
	****	***********************
	*****	***********************
	*****	********************
	****	***********************	2010년 신설
	*****	****************	2011년 신설
	***	****************	2011년 신설
	******	***********************

- 제2정수장

구 분		규 모	비 고
토목구조물	*****	**************************
	*****	****************************
	*****	****************************
	*****	***************************
	******	***************************
	*****	**************************
	*****	***************************
	****	**************************
	**********	*******************
	*****	********************
	****	***************************
	***	*********************
건축구조물	*******	*****************	응집,침전,전기실
	*****	***************	약품저장실
	*******	*****************	활성탄흡착지,운영실
	*****	***************	염소실
	*****	*****************
	*****	***************	염소저장실,투입기실
	****	***************
	*******	***************	검수구실
	****	***********************	본관
	*****	***************	기계실,전기실
	********	***********************	오존 및 병물동
	****	********************	막여과동

※ 제2정수장(공업용수시설)

구 분		규 모	비 고
토목구조물	*****	**************************
건축구조물	****	*************
	*****	*********

ㅇ 고압가스 시설(염소설비 등)

구 분	염소설비	산소시설	이산화탄소시설
시설용량(톤)	**	**	**
설비현황(대)	**	*	*
설치연도	****	*********	****

ㅇ 펌프 및 기전설비

구분	계	취수펌프	송수펌프	변압기
수 량	**	*	**	*

Ⅲ		추진실적 및 계획

□ 2023년 주요 추진실적

ㅇ 정밀안전점검 시행: 최종평가등급 B등급

- 용역명: 2023년 영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전점검용역

- 용역업체: *****************

- 용역기간: 2023. 2. 15. ~ 2023. 11. 30.

- 용역액: ***********

ㅇ 시설물 보수 및 유지관리

- 공사명: 2023년 영등포아리수정수센터 건축토목시설물 정비공사(연간단가)

- 업체명: ***************

- 공사기간: 2023. 5. 2. ~ 2023. 12. 22.

- 도급액: ************

ㅇ 외부 및 자체 안전점검 실시: 지적 총72건(완료 71건, 진행중 1건)

구 분		지 적	조치완료	진행중
계		72	71	1
통합점검		40	40	0
	1분기	11	11	0
	2분기	15	15	0
	3분기	7	7	0
	4분기	7	7	0
2. 교차점검		0	0	0
2. 정기점검		32	31	1
	상반기	28	27	1
	하반기	4	4	0

- (조치완료) 2활성탄동 벽면 침하 및 균열 보수 등 71건

- (진행중) 풍납침사지 작업투입구 철판 및 시건장치 교체

ㅇ 시설물 성능개선을 위한 단일공사 발주 시행

- 공사명: 2023년 풍납취수장 환경개선공사 외 5건

- 업체명: *********************

- 공사기간: 2023. 10. 23. ~ 2023. 12. 22. 외 5건

- 도급액: ********************************

□ 2024년 세부 추진계획

1		점검을 통한 맞춤형 안전관리

ㅇ 정수센터 시설물 자체 안전점검 실시

- 실시현황 : 연 4회(분기별 1회)

- 점검반 편성 : 정수센터 자체 점검반 구성

▶ 점검반장: 정수시설과장

▶ 점 검 반: 정수센터 분야별 편성(시설, 수질, 기계, 전기 등)

- 주요 점검 사항

구 분	점검분야	점검기간	주요 내용
1분기	설명절 점검	1~2월중	◦ 겨울철 동결, 동파 예방조치 및 취약시설 ◦ 기전시설 관리상태 및 정수처리, 수질관리 ◦ 화재대비 안전점검 및 비상연락망 정비 등
2분기	상반기 안전점검 (FMS등록)	5~6월중	◦ 주요 구조물 기둥, 슬라브, 벽체 균열 등 ◦ 옹벽, 석축 균열 발생 및 사면 붕괴 유무 ◦ 각종 기전시설, 약품시설, 계기류 이상유무 등
3분기	추석명절 점검	9~10월중	◦ 수돗물 생산, 공급 및 비상급수체계 ◦ 취정수 시설물 정상작동 및 비상대비 상태 ◦ 진행중 공사장에 대한 종합 안전관리
4분기	하반기 안전점검 (FMS등록)	11~12월중	◦ 월동기 대비 약품 저장시설 이상 유무 ◦ 안전사고 발생 우려되는 취약시설 점검 ◦ 정기점검 사항의 조치 유무 등

ㅇ 외부기관 합동점검 실시 → 시설, 환경, 수질, 전기, 기계분야

- 실시현황: 연 4회(분기별 1회)

- 점검반 편성 : 본부(생산부) 합동 점검반 + 외부 민간 전문가

▶ 점 검 반 장: 생산관리과장

▶ 점  검  반: 생산관리과(2인), 수질과(2인), 기전설비과(2인)

▶ 민간전문가: 1~2인(분기별 점검 테마 지정)

- 주요 점검 사항 (※파란글씨 → 민간전문가 합동점검)

1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
해빙기 대비 집중안전점검 ISO22000 소형생물	풍수해 대비 약품·고압가스 중대재해 (안전분야)	펌프 등 기전시설 정수처리 공정 ISO22000 소형생물	동절기 대비 약품·고압가스 보안 및 방호 화재안전
- (공 통) 진행 중 공사장에 대한 분야별 점검 - (생산관리과) 중대재해, 해빙기, 풍수해, 동·하절기, 환경(녹지) 분야 - (수 질 과) ISO22000, 소형생물, 고압가스, 염소, 유해화학물질 분야 - (기전설비과) 취·송수펌프 등 기전시설 분야 ※ 집중안전점검 시 본부 안전조사과와 합동 점검

ㅇ 정수센터 간 교차점검 실시

- 교차점검 시 센터별로 4개분야(시설, 환경, 수질, 기전) 점검반 편성

- 운영관리 상 유해․위험요인 및 산업재해 발생 가능한 요인 등 발굴

※ 상호 교차점검기관은 정수센터 시설용량을 기준으로 매칭(변동가능)

정수센터 (시설용량)	*** ********	*** ********	*** ********	*** ********	*** *********	*** *********
점검기관	구 의	광 암	영등포	뚝 도	강 북	암 사

2		시설물 유지관리 및 성능개선을 위한 공사 발주

ㅇ 영등포아리수정수센터 건축토목시설물 정비공사(연간단가)

- 공사기간: 2024. 4. 1. ~ 2024. 12. 31.

- 도급액: ****************

ㅇ 1정수장 여과지내 벽면 보수공사

- 공사기간: 2024. 5. 1. ~ 2024. 9. 30.

- 도급액: ****************

ㅇ 풍납취수장 환경개선공사(2차수)

- 공사기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 28.

- 도급액: ************

ㅇ 1정수장 건축구조물 외면 보수공사

- 공사기간: 2024. 6. 1. ~ 2024. 8. 30.

- 도급액: ****************

ㅇ 2정수장 토목건축구조물 보수공사

- 공사기간: 2024. 7. 1. ~ 2024. 10. 30.

- 도급액: ****************

ㅇ 1정수장 침전지 내 트라프 보수공사

- 공사기간: 2024. 5. 1. ~ 2024. 8. 30.

- 도급액: ****************

3		시설물 안전법에 의한 정밀안전점검·진단

□ '23년 정밀안전점검 실시 완료 ☞  '24년 無

4		기타 세부계획

□ 점검반 편성

ㅇ 분야별 점검반 편성

					반 장 : 정수시설과장
	기계,설비			전기,통신			토목,건축			수질,가스			소방,방호
	전준원			전진호			정연준			소병춘			정종범
	이은주			김정현			박상현			김종호			오성일
	박지윤			박용준			박성택			소민혁			김장군
	양재원			박택진

ㅇ 총괄책임관,연락관,실무반 지정(긴급상황,재난관리)

※ 총괄책임관 : 기관단체별로 현장에 동원된 인원장비에 대한 총괄 감독자

총괄책임관		정수센터	소장	4급	***	*************
연 락 관		정수시설과	과장	5급	***	*************
실무반요원	상황접수반	행정관리과	주무관	6급	***	*************
	현장조사반	정수시설과	주무관	6급	***	*************
	지 원 반	정 수 과	주무관	6급	***	*************

□ 세부계획

ㅇ 긴급발생시 조치체계

- 돌발사고 발생시 상황보고 체계(붙임1)

ㅇ 시설물 설계도서의 수집 및 보존

- 설계도서 보존 : 정수시설과내 도면함 및 설계도서함

· 설계도서 PDF 파일로 분야별 시설담당자 PC 보관

- 설계도서의 수집 : 유지관리 보수내역(도면) 업데이트

ㅇ 보수·보강계획

- 점검시행시 발견된 손상에 대하여 보수보상 필요성을 판단하고, 즉시 보수·보강을 요하는 위험한 경우에는 응급조치(연간 단가업체)

- 위험성이 없는 구조체의 안전성을 유지하기 위한 보수·보강이 필요한 경우에는 적절한 공법 및 비용을 검토하여 계획적으로 시행

ㅇ 안전점검 예산 및 장비, 자재의 확보

- 안전점검 관련예산 : *******

· 전기설비, 유해화학물질 취급시설 안전진단 수수료 등

- 행정관리과, 정수과, 정수시설과에서 각 분야별(행정,시설,기계,전기,수질 등) 안전점검 장비 및 자재 확보

ㅇ 안전점검 및 보수이력의 기록관리

- 안전관리카드를 작성 점검 이력 및 상태평가, 안전성 평가, 종합평가 내역 기록 관리

- 보수·보강 이력을 프로그램(FMS)에 등록 관리하여 안전 및 유지관리 자료로 활용

ㅇ 중대재해 관련 자체 안전 점검 강화

- 정수장 상시 안전순찰 강화로 재해 사전예방

- 수도법 상 의무사항 이행 철저(형식적인 점검이 되지 않도록 추진)

□ 점검결과 조치

ㅇ 정수센터 자체 점검결과 후 보고 및 등록 철저

- 기반시설 통합관리시스템 입력

- 2분기 4분기 자체점검 후 FMS 입력

ㅇ 취·정수시설 기능확보 및 안전사고 예방을 위하여 점검결과에 따라 보수·보강 방안 수립 및 예산확보 시행

- 경미한 사항은 분야별 담당 자체 예산으로 신속 조치

- 별도 예산이 수반되는 경우 예산사용 방침 후 본부에 예산 요청

- 예산이 부족한 경우 응급 복구 후 25년도 예산 반영 등 자체 정비 계획 수립 시행

ㅇ 안전사고 발생 우려가 있는 경우 즉시 작업 중지 후, 외부 민간 전문가와 긴급 합동 점검을 실시하여 안전진단 등 후속 조치

Ⅳ		행정사항

□ 안전점검 및 보수이력의 기록관리 철저

ㅇ 기반시설 통합관리시스템에 입력 : 2.15.까지

ㅇ 정수센터 안전점검 계획 및 상․하반기 점검 결과 FMS 입력 철저

ㅇ 설계도서 등 관련서류 보존관리 철저

□ 분야별 점검결과 시행 및 제출

ㅇ 정기안전점검 : 상반기(6월), 하반기(12월) 시행

ㅇ 각 분야별 시설물 점검표(붙임2)는 실정에 맞도록 작성 보고

붙임 : 1. 돌발상황보고체계,유관기관,긴급복구업체 1부.

2. 분야별 점검표 1부.  끝