문서번호	치수과-623
결재일자	2024. 1. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
황애리		김창신	01/23
			이유국
협 조
	기전설비과장			황인정
	기반시설과장			최연섭

『중대시민재해 예방을 위한』

2024년 시설물 안전관리 계획

2024. 1.

시설부

(치수과)

『중대시민재해 예방을 위한』

2024년 시설물 안전관리 계획

중대시민재해 시설에 대한 2024년 안전계획을 수립하여 시설물 관리 및 재해 대응체계를 구축하고 시민재해 예방에 만전을 기하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

ㅇ ｢중대재해처벌법」제9조 제2항 및 동법 시행령 제10조·제11조

- 안전계획 수립·이행, 이행점검, 필요조치 시행

- 실질적 지배·운영·관리하는 공중이용시설 안전보건확보 조치의무

ㅇ ｢시설물안전법」제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리 계획 수립·시행 제출

□ 대상시설 현황

ㅇ 공중이용시설 :  총 6개소

(단위 : 개소)

시설 수 (나목)	시설물안전법
	터널(지하차도)	교량	옹벽	하천(제방)	하천(보)
6	1	1	1	1	2

※ 나목: 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 제1호의 시설물

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 대상 시설물의 상태등급 현황

: 총 6개소 (B등급 5, C등급 1)

(단위 : 개소)

계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	비고(미등급)
6	-	5	1	-	-	-

ㅇ 시설물별 현황

구분		시 설 명	규 모	상태등급
시설물안전법 (6개소)	1종 (3개소)	잠실수중보	L=873m(고정보 631m, 가동보 200m, 어도42m)	B (‘22년 진단)
		신곡수중보	L=1,007m(고정보 883m, 가동보 124m)	B (‘22년 진단)
		난지 중앙연결브릿지	B=18m, L=80m, (최대경간장 50m)	B (‘22년 진단)
	2종 (3개소)	한강제방(좌안,우안)	우안 L=30.4km, 좌안 L=44.3km	B (‘23년 점검)
		노들섬 옹벽	L=1,654m (H=2.5~10m)	C (‘23년 점검)
		여의도 지하차도	B=8m, H=4.5m, L=320m	B (‘22년 점검)

□ 안전관리 인력･장비 현황

ㅇ 시설물 안전관리 조직현황

								미래한강본부
								미래한강본부장
																						중대재해관리팀(총무과)
																						중대재해예방 총괄 업무
																						총괄 :1명/지원 :3명 (총 4명)
	치수과								기전설비과												기반시설과
	시설물 유지관리 - 신곡·잠실수중보 - 제방·노들섬 옹벽								수중보 기전시설 운영관리 신곡·잠실수중보												시설물 유지관리 - 여의도 지하차도 - 난지중앙연결브릿지
	총괄:1명/지원:8명 (총 9명)								총괄:1명/지원:16명 (총 17명)												총괄:1명/지원:4명 (총 5명)

ㅇ 시설부 안전관리 인력현황 : 3개 부서 총 31명

부서		소관업무	담당시설	인력현황	직렬현황
시설부	치수과	· 하천시설물 안전관리계획 수립 · 하천시설물 점검·보수·보강 등 관리	한강제방, 노들섬 옹벽, 잠실수중보 신곡수중보(구조물)	총 9명 · 총괄: 1명 · 담당: 7명 · 지원: 1명	시설(토목)9 방재안전 1
	기전 설비과	· 하천시설물 운영관리 · 하천시설물 점검·보수·보강 등 관리	잠실수중보 신곡수중보 (기계, 전기)	총 17명 · 총괄: 1명 · 담당: 1명 · 지원: 15명	공업8(기계7,전기1) 전기운영2 시설관리7 (기계4,전기3)
	기반 시설과	· 하천시설물 점검·보수·보강 등 관리 지원	여의도 지하차도 난지중앙연결브릿지	총 5명 · 총괄: 1명 · 담당: 2명 · 지원: 2명	시설(토목)5

ㅇ 장비 확보현황

분 야	장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
차 량	트 럭	1톤	대	2	상시 배차
차 량	고소작업차	5톤	대	1	상시 배차
차 량	승용차	8인승	대	1	상시 배차

□ 안전관리 예산 현황

ㅇ 총  괄 :  총 2,459백만원                            (단위 : 백만원)

구분	계		안전점검		보수･보강		안전조치*		교육･훈련		비고
	24년 (증감)	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년	24년	23년
잠실수중보 신곡수중보 (기계·전기･소방)	323 (-36)	359	-	-	323	359	-	-	-	-
제방, 옹벽 등 건축물	2,136 (-2,734)	4,870	126	264	2,010	4,606	-	-	-	-	‘23년 잠실수중보 보수완료
총 계	2,459 (-2,770)	5,229	126	264	2,333	4,965	-	-	-	-

* 보수·보강 및 유지관리비용에 안전조치(유해‧위험요인 점검비용, 유해‧위험요인 신고‧발견시 조치비용(위험표지 설치, 긴급보수 및 시민재해 발생시 대응비용 등) 비용 등이 포함되어 있음.

ㅇ 세부내역

[안전점검] : 2건 126백만원

용 역 명	대 상 시 설 물	예산(백만원)
정밀안전진단 및 정밀점검용역(치수과)	잠실・신곡수중보, 한강제방, 노들섬옹벽	106
진출입시설 정밀 안전점검 및 정기 안전점검 용역(기반시설과)	여의도지하차도, 난지중앙연결브릿지	20

[유지관리] : 3건 2,333백만원

용 역 명	대 상 시 설 물	예산(백만원)
나들목 및 제방 유지보수	제방, 노들섬 옹벽, 신곡․잠실수중보	2,000
수중보 기전시설 유지관리	신곡수중보, 잠실수중보	323
육교 등 진출입시설 유지보수	여의도 지하차도, 난지중앙연결브릿지	10

2		안전관리 세부계획

□ 안전점검 계획

ㅇ「시설물안전법」에 따른 점검계획 : 6개소

연번	점검대상		점검방법	점검시기	점검자 (자체/용역)	점검비용 (단위:백만원)
	시설명	등급
1	잠실수중보	1종(B)	정기안전점검(1회)	24.02.~24.06.	용역	106
			정밀안전점검(1회)	24.07.~24.12.
2	신곡수중보	1종(B)	정기안전점검(1회)	24.02.~24.06.
			정밀안전점검(1회)	24.07.~24.12.
3	한강제방(좌안, 우안)	2종(B)	정기안전점검(2회)	24.02.~24.12
4	노들섬 옹벽	2종(C)	정기안전점검(2회)	24.02.~24.12
5	여의도지하차도	2종(B)	정기안전점검(2회)	24.02.~23.12.	용역	20
			정밀안전점검(1회)
6	난지중앙연결브릿지	1종(B)	정기안전점검(2회)	24.02.~23.12.
			정밀안전점검(1회)
총 6개 시설		정기안전점검 6개소, 정밀안전점검 2개소				126

□ 시설물 유지보수 계획 : 3개 사업, 6개소

연번	시설명	사 업 명	보수보강 시기	공사개요	예산액 (백만원)
1	잠실수중보(구조)	한강공원 접근시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	수중보 시설물 보수	2,000
2	신곡수중보(구조)	한강공원 접근시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	수중보 시설물 보수
3	제방(구조)	한강공원 접근시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	제방 배수로, 위험사면 정비 등 시설물 보수
4	노들섬 옹벽	한강공원 접근시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	옹벽 보수 등 안전관리
5	잠실 및 신곡수중보(기전)	수중보 기전시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	잠실 및 신곡수중보 기전시설물 유지보수	323
6	여의도지하차도	한강공원 진출입시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	안전난간 등 노후시설 보수 및 상시 관리 유지	10
7	난지중앙연결브릿지	한강공원 진출입시설 유지보수공사	2024. 3.~12.	안전난간 등 노후시설 보수 및 상시 관리 유지
총 3개 사업, 6개 시설					2,333

3		그 외 의무사항 이행계획

□ 유해‧위험요인 점검 계획

시기	점검계획
해빙기 및 풍수해 대비	점검대상	· 하천시설물(제방, 나들목, 접근시설, 승강기 등), 한강공원 내 공사장
	점검시기	· 해빙기 및 풍수해 대비 : 2024년 2월 19일 ~ 4월 19일경 (약 2달 간)
	점 검 자	· 하천시설 : 각 공원 담당 및 시설물 담당자 ‧ 승강기 : 승강기 담당자 및 전문관리업체 합동점검 ‧ 공사장 : 공원담당자 및 공사감독자 점검
	점검수준	· 외관 육안검사
	점검방법	· 각 분야별 안전점검표, 체크리스트에 의한 점검
홍수기 후	점검대상	· 하천시설물(제방, 나들목, 접근시설, 승강기 등), 한강공원 내 공사장
	점검시기	· 홍수기 후 : 2024년 10월 말 (약 1달 간)
	점 검 자	· 하천시설 : 각 공원 담당 및 시설물 담당자 ‧ 승강기 : 승강기 담당자 및 전문관리업체 합동점검 ‧ 공사장 : 공원담당자 및 공사감독자 점검
	점검수준	· 외관 육안검사
	점검방법	· 각 분야별 안전점검표, 체크리스트에 의한 점검
명절 (설, 추석)	점검대상	· 하천시설물(제방, 나들목, 접근시설, 승강기 등), 한강공원 내 공사장
	점검시기	· 설 및 추석 전 (약 보름 간)
	점 검 자	· 하천시설 : 각 공원 담당 및 시설물 담당자 ‧ 승강기 : 승강기 담당자 및 전문관리업체 합동점검
	점검수준	· 외관 육안검사
	점검방법	· 각 분야별 안전점검표, 체크리스트에 의한 점검

□ 중앙행정기관‧지자체 시정 요청사항 이행계획

시설물명	기관명	시정사항	조치계획	조치완료 예정일
		해당없음

□ 그 외 관련 안전‧보건관계 법령상 의무사항

ㅇ 시설물 설계도서 수집‧보존현황

- FMS(시설물통합정보관리시스템)에 등록완료

□ 대피훈련계획 : 1종 시설물 3개소

ㅇ 훈련대상 : 잠실수중보, 신곡수중보, 난지중앙연결브릿지

ㅇ 시행시기 : 2024년 5월 중 시행 (풍수해 대비 모의훈련과 병행)

ㅇ 훈련부서 : 시설관리부서

ㅇ 훈련장소

- 잠실수중보: 특별시 광진구 자양로 4

- 신곡수중보: 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 197

- 난지중앙연결브릿지: 한강난지공원

ㅇ 참여인원 : 시설부, 뚝섬안내센터, 난지안내센터, 119소방서 등 20여 명

붙임 : 1. 대상시설물 및 담당자 현황  1부.

2. 시설물 유지보수 세부계획  1부.   끝.

붙임 1		대상 시설물 및 담당자 현황

연번	구분	시설명	관리부서	담당자		연락처	E-mail(비상연락용)	근거
				직책	이름
1	하천 (보)	잠실수중보	치수과 기전설비과	과장	김창신	3780-0682	kimcs12345@seoul.go.kr	나목
				과장	황인정	3780-0669	ij-hj@seoul.go.kr
				담당	전조연	3780-0683	jjy070@seoul.go.kr
				담당	김재규	3780-0645	kjkromio@seoul.go.kr
2	하천 (보)	신곡수중보	치수과 기전설비과	과장	김창신	3780-0682	kimcs12345@seoul.go.kr	나목
				과장	황인정	3780-0669	ij-hj@seoul.go.kr
				담당	전조연	3780-0683	jjy070@seoul.go.kr
				담당	김재규	3780-0645	kjkromio@seoul.go.kr
3	하천 (제방)	한강제방	치수과	과장	김창신	3780-0682	kimcs12345@seoul.go.kr	나목
				담당	이기승 외	3780-0656	con1970@seoul.go.kr
4	옹벽	노들섬옹벽	치수과	부장	김창신	3780-0682	kimcs12345@seoul.go.kr	나목
				담당	이은찬	3780-0648	suno1996@seoul.go.kr
5	터널	여의도 지하차도	기반시설과	과장	최연섭	3780-0675	scorpion@seoul.go.kr	나목
				담당	황대훈	3780-0677	hdh0411@seoul.go.kr
6	교량	난지중앙 연결브릿지	기반시설과	부장	최연섭	3780-0675	scorpion@seoul.go.kr	나목
				담당	이혜진	3780-0676	hyejin0503@seoul.go.kr
총 6 개소

※ 나목: 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 제1호의 시설물

붙임 2		시설물 유지보수 세부계획

1. 제방(나들목 포함) 유지·보수공사

ㅇ 대    상 : 제방 74.7㎞, 나들목 60개소, 수중보(잠실‧신곡) 등

ㅇ 공사내용 : 제방(나들목 포함) 유지보수 공사 (연간단가)

ㅇ 공사기간 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

ㅇ 공 사 비 : 2,000백만원

ㅇ 주요 공사내용

- 시설물 일상 유지관리(물청소, 부속시설물 보수), 민원 처리

- 풍수해 대비 노후 제방, 나들목 배수로 및 위험사면 정비

- 한강공원 침수지역 퇴적물(뻘) 제거(상황발생 시)

- 전년도 안전점검(진단) 결과에 따른 시설물 균열 및 단면보수

2. 수중보 기전시설 유지·보수공사

ㅇ 대상시설 : 잠실(어도포함) 및 신곡수중보(가동보)의 기전시설물

ㅇ 공사기간 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

ㅇ 공 사 비 : 323백만원

ㅇ 주요 공사 내용

- 초음파 레이더 수위계 정비

- 수문 개도계 정비 5개소

- 수문 메인롤러 및 축 정비 1개소

- 수중보 청사 안전난간 등 보수

3. 육교 등 진·출입시설 유지·보수공사

ㅇ 사업대상 : 난지중앙연결브릿지, 여의도지하차도 유지보수(연간단가)

ㅇ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

ㅇ 사 업 비 : 10백만원

ㅇ 주요 사업내용

- 안전난간 등 노후시설 보수 및 상시 유지관리.  끝.