문서번호	정수시설과-966
결재일자	2024. 1. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		김영준	01/25
			전종원
협조

풍납취수장 환경개선 소방공사

감리용역 시행 계획

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 환경개선 소방공사

감리용역 시행 계획

소장 : 전종원☎3146-5601 정수시설과장 : 김영준☎5670 담당 : 박택진☎5678

우리 센터에서 추진중인 풍납취수장 환경개선 소방공사를 성공적으로 실시하기 위해 감리용역을 시행하여 공사 전반을 지도 및 감독하도록 하고자 함

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

○ 소방시설공사업법 제17조 및 동법 시행령 제10조

① 대통령령으로 정하는 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 대하여 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 등 대통령령으로 정하는 소방시설을 시공할 때에는 소방시설공사의 감리를 위하여 감리업자를 공사감리자로 지정하여야 한다.

○ 풍납취수장 환경개선 소방공사 계획(정수시설과-816, '24. 1. 23.)

▢ 추진방법

○ 소방공사 감리의 종류, 방법 및 대상(공사업법 시행령 제9조 관련)

- 일반공사감리(비상주)를 주1회 현장 배치

○ 소방공사 감리원의 배치기준 및 배치기간(공사업법 시행령 제11조 관련)

- 초급감리원 이상의 소방공사 감리원(기계분야 및 전기분야)

※ 연면적 5천제곱미터 미만의 특정소방대상물의 공사 현장

- 소방시설공사의 착공일부터 소방시설 완공검사증명서 발급일(공사

준공 이후 포함)까지의 기간동안 배치

Ⅱ		사업계획

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 풍납취수장 환경개선 소방공사 감리용역

○ 과업위치 : 서울특별시 송파구 올림픽로 41길 108, 풍납취수장

○ 용역규모 : 풍납취수장 소방시설공사 일체에 대한 감리용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 4개월  ※ 준공이 연장될 경우 용역기간 연장 가능

○ 과업내용

- 소방시설 설치계획표 및 공정표 검토 및 설계도서 확인

- 관련 법규 및 설계에 맞는 자재의 규격 및 적합성 검토·승인

- 공사 착공, 설계변경, 준공도서 등 확인

- 기타 공사의 질적 향상을 위한 사항으로 관련 법령으로 정하는 사항

▢ 시행계획

*****************

*****************************************

********

******

**************************************

********************************

**********************

*************************************************

******************************************

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 정비, 시설비및부대비, 감리비(기계장치)

Ⅲ		향후일정

○ 기술용역 타당성심사 개최	: 2024. 1.
○ 감리용역 발주	: 2024. 2.
○ 용역 착수	: 2024. 2.
○ 용역 준공	: 2024. 5.

붙임  1. 과업내용서 1부

2. 감리용역 산출내역서 1부

3. 산출기초조사서 1부

4. 견적서 3부.  끝.