문서번호	도로보수과-657
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
민병훈		代민병훈	01/26
			심형보
협 조
	주무관			최우람
	주무관			구준서
	주무관			이장환
	주무관			원동철

2024년 포장도로 유지관리사업 추진계획

2024. 1.

성동도로사업소

(도로보수과)

2024년 포장도로 유지관리사업 추진계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 포장도로 및 도로·교통부속물, 맨홀, 노면표시 등에 대한 유지관리사업 추진계획을 수립·시행하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함

	1		추진방향

❍ 안전하고 쾌적한 도로․교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

❍ 철저한 품질관리 및 안전관리로 도로부속물 공용수명 연장

❍ 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민        불편 최소화 및 예산절감 도모

	2		도로 및 부속물 현황

❍ 도로현황 : 55개 노선(연장 142.67km, 면적 3.913㎢)

❍ 도로부속물 현황

방호울타리	중앙분리대	과속방지시설	미끄럼 방지시설	충격흡수시설	도로옹벽
3,943m	6,935m	45개소	112,450㎡	84개소	12개소 1,160m

❍ 교통안전부속물 현황

태양광델리네이터	시선유도봉	갈매기표지	도로반사경	무단횡단방지시설	도로표지병
1,255개	4,039개	339개	115개소	39,324m	38,622개

❍ 기타 시설물 현황

맨홀(상수, 하수, 도시가스, 전기, 통신, 기타)	자전거도로(천호대로)	비 고
12,382개소	1개소 / 2.3km

	3		2024년 사업비 재배정 현황

구 분	사 업 명	사 업 개 요	‘24년 예산 (백만원)	비고
7개 사업		16개 단위사업	******
도로 및 도로 부속물 관리 (포장) (도시개발특별회계)	2개 사업	9개 단위사업	*****
	노후포장도로정비	************************** ************	*****
		************************* *****************************	*****	*************
		******************* ***********		***
	노면표지 유지관리	****************** ****************************		***
		********************** ****************		***
		***************************		***
		************************	***	***** *********
		**************************	***	***** ********
도로 및 도로 부속물 관리 (부속물) (일반 회계)	3개 사업	*******	*****
	도로유지 일상관리	************************* *****************	***
	제설대책추진	***************	***
	도로부속물 일상유지관리	******************************** ********************** ***************** ***************** **********************	***
		*********************	***	***** *********
		*********************	***	***** ********
도로 굴착 복구 (도로굴착복구기금)	1개 사업	*******	*
	굴착복구공사	************************* *********************** *************	*	***
맨홀 정비 (재난관 리기금)	1개 사업	*******	***
	맨홀 평탄성 개선공사	*************************** **************************	***	****************

※‘노면표시 유지보수', 'PC콘크리트포장'은 향후 도로관리과에서 별도 재배정 예정임

※‘포장도로 굴착복구공사’는  굴착복구기금 예산 재배정 후 방침 수립

	4		사업추진 기본방향 및 예산집행 계획

□ 노후포장도로 정비 및 노면표시 도색공사

❍ 기본 방향

- 포트홀 발생 저감 위주 노후포장 조기 정비

‣ 포트홀 예상구간(노후,긴급) 및 빈발구간(버스전용차로) 집중 정비

- 기후환경 변화에 대응하는 고내구성 포장 실시

‣ 교통량이 많은 간선도로 및 교차로 정지선 구간은 1등급 아스콘을 사용,

버스전용차로는 개질SMA 사용으로 소성변형 저감

- 현장조사, 주변개발, 굴착예정 등을 종합적으로 고려한 설계

‣ 도로포장 상태조사(SPI지수), 포트홀, 균열, 소성변형 등 상태불량 현장조사

‣ 서울시 도로 평균공용수명(약 5년) 경과 등을 고려하여 구간 및 단면 설계

- 노후포장도로 정비공사 및 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

‣ 노후포장도로 정비공사는 조기집행을 위해 1·2구역으로 분리시행하고,

노면표시 공사와 폐아스콘처리 용역은 공사 건별로 별도 시행

☞ 1구역: 동대문구·성동구 지역, 2구역: 광진구·중랑구 지역 기준

‣ 노면표시공사 시인성 개선 지속·확대 추진

☞ 도료(5종), 표지병(LED) 적용구간 확대(주변 노후차선 정비 포함)

‣ 긴급복구 정비공사는 소성변형/포트홀 발생 구간 우기전 항구복구 시행,

‣ 아스팔트 선정시험은 공사 건별로 시험의뢰하지 않고 납품업체의 규격별로 시행

❍ 예산집행 계획

(단위:백만원)

구 분	계	포장공사	폐아스콘처리	노면표시	도면작성
계	*****	*****	***	*	**
***********	*****	*****	***	*****
***********	*****	*****	***	*****
*********	*****	*****	**
*********	**				**

‣ 포장도로 정비 후 발생되는 불량맨홀은 '맨홀정비' 예산으로 ‘맨홀평탄성 정비공사’에서 정비

‣ 재해예방 기술지도 용역은 각 공사별 이전비로 편성하여 별도시행

□ 물고임 정비(기 발주 착공완료)

❍ 기본 방향

- 횡단보도, 버스정류장 등 주민생활과 직결되고 평탄성이 불량한 구간 우선 정비

- 우기철 포트홀 저감을 위해 상반기에 정비 완료(기 조사완료)

- '2024년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)'에 포함하여 시행

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구분(예산비목)	계	물고임 정비	비고
노후포장 정비	***	***	********** ***********

□ 공동 원인조사 및 복구공사(기 발주 착공완료)

❍ 기본 방향

- 도로관리과 시행 예정인 공동탐사용역 결과에 따라 발견된 공동 정비

- '2024년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)'에 포함하여 시행

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구분(예산비목)	계	공동 원인조사 및 복구	비고
도로함몰예방사업	**	**	********** **********

□ 맨홀평탄성 개선공사

❍ 기본 방향

- 도로관리과에서 발주방법 검토 중으로 검토결과에 따라 입찰 시행

- 도로관리과에서 시행한 맨홀외부조사평가('22년도) 결과 정비 대상인 '라'등급 맨홀 우선 정비

- 사업소관내 자체 순찰(점검)중 적출한 '라'등급 맨홀 및 긴급민원(맨홀주변파손, 맨홀단차 등) 발생 맨홀 정비

- 노후포장도로정비공사 등 포장정비 후 발생된 불량맨홀 우선 정비

- 건설신기술활용심의 심의사항을 반영한 시방서를 계약문서에 포함하고 완성된 목적물의 품질시험을 실시하여 적정 품질 확보

- 주행안전을 위협하고 승차감을 저해하는 불량맨홀을 조사하여 맨홀관리기관과 협의 후 맨홀 정비

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구분	계	맨홀평탄성 개선공사	폐기물 처리	비고
불량맨홀정비	***	***	**

※ '24년 불량맨홀정비 예산 재배정시  별도 발주 시행

□ 도로사업소 긴급출동(기 발주 착공완료)

❍ 기본 방향

- 당직근무자가 야간 현장민원 처리시 안전사고 발생 우려가 있어‘2024년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)’에 포함하여 민원처리 및 긴급정비 병행

- 근무인원 및 시간은 시기별 · 상황별에 맞게 탄력적으로 조정

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구 분	계	도로사업소 긴급출동	비고
도로유지 일상유지	***	***	********** **********

□ 노면표시 건설사업관리용역

❍ 기본 방향

- 노면표시 유지보수공사와 포장도로정비 노면표시공사가 설계도면 및 관계규정에 적합하게 행하여지고 있는지 여부 등 효율적인 관리감독을 위해 건설사업관리용역(시공감리) 시행(예산절감)

- 노면표시 유지보수공사와 노후·긴급 포장도로정비 노면표시공사의 건설사업관리용역을 통합 발주하여 사업효과 극대화 도모

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구분	계	노면표시 건설사업관리	비고
노면표시 감리비	***	***

□ 도로·교통안전 부속물 유지보수공사

❍ 기본 방향

- 도로부속물 유지보수공사와 교통안전부속물 유지보수공사는 그 성격이 유사한 공사로, 2개 사업을 통합발주 시행하여 사업효과 극대화

- 각종 부속물 세척은 해빙기 직후 및 장마철 이후(추석전)에 시행

- 미끄럼방지포장은 노후포장 정비구간 및 경사구간을 중점으로 시행

- 무단횡단금지시설은 신설을 지양하고 노후·파손된 부분을 중점적으로 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

- 경미한 유지보수는 직영반을 활용 시행하여 예산절감

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구분	계	도로부속물 일상유지관리	교통부속물 일상유지관리	비고
도로·교통부속물 유지보수공사	***	***	**

	5		기타사항

❍ 해당 사업별 발주계획(방침) 별도 수립 후 사업시행 예정

- 예산 및 공사특성을 고려한 공사별 발주계획 별도 수립후 사업시행 예정

‣ ********************************************************************************

‣***************************

‣ ********************

‣ **********************************

- 2024년 도로사업소 공사설계지침서(일위대가) 배포(동부)후 사업규모 확정

‣ 서울시 기술심사담당관 검토결과('24.1.24)반영 사업소 배포 예정

❍ 중대재해처벌법 준수 및 의무사항 설계반영 및 입찰공고

- 공사시방서(과업내용서)에 중대재해처벌법 준수사항 명시

계약상대자는 과업수행시 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따른 ‘사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무’를 반드시 이행한다.

① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검 등 안전보건 관리체계의 구축 및 그 이행

② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행

③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행

④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

- '안전보건관리 준수 서약서' 징구(공사 및 용역)

- 공사 및 용역(기술,일반)에 안전관리비 필히 반영

‣ ************************************************,

*********************

❍ 물품 및 용역 사전 규격공개(나라장터)

- 추정가격 5천만원 이상 물품 및 용역

❍ 건설 숙련기능인 필수배치 시범사업 사전검토 요청 공문 발송(건설혁신과)

- 대상공사 : 노후포장도로 정비공사, 도로및교통부속물 유지보수공사, 굴착복구공사

❍ 일상감사 의뢰(공공감사담당관)

- 추정가격 10억 이상 전문공사, 5억이상 물품 구매 등

❍ 계약심사(계약심사과)

-****************************************

❍ 노후포장정비 공사용 개질아스콘 구매(공개경쟁입찰)

- 대상공사: 노후포장 도로정비공사(1구역,2구역)

- 대상물품: 개질SMA 등

❍ 조기집행을 위해 긴급 공고 실시.

붙임 :1. 2024년 도로포장 정비추진계획 및 예산 재배정 알림 1부.

2. 2024년 도로포장 정비추진계획(도로관리과) 1부.

3. 사업소별 예산 재배정 내역 1부.  끝.