문서번호	원수관리과-163
결재일자	2024. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		박철호	01/26
			代정종철
협 조
	주무관			황여진
	주무관			이정호

2024년 취수장 유해화학물질

컨설팅 및 도서 작성 용역 시행 계획

2024. 1.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

- 2024년 취수장 유해화학물질 취급시설 -

컨설팅 및 도서 작성 용역 시행 계획

우리 취수장 유해화학물질 취급시설에 대한「화학물질관리법」규정에 따른 시설의 안정적 운영을 위한 컨설팅 용역을 아래와 같이 추진하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 화학물질관리법 제24조 및 같은법 시행규칙 제23조

∙ 유해화학물질 취급시설 설치·정기검사

- 화학물질관리법 제24조제2항, 제3항 및 같은법 시행규칙 제23조제1항, 제2항

○ 화학물질관리법 제23조의2 및 같은법 시행규칙 제19조의3

∙ 화학사고예방관리계획서의 이행 등

- 화학물질관리법 제23조의2제2항, 제3항 및 같은법 시행규칙 제19조의3제1항

∙ 강북통합취수장 화학사고예방관리계획서

○ 유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정 [환경부고시 제2023-26호, 2023. 2. 13.]

□ 검사별 주기 및 기관

구 분	주 기	검사대상	검사기관	비 고
설치검사	교체시 마다	염소, 수산화나트륨 ⇒ 유해화학물질 취급시설 전체 (2022.5.19. 화학사고예방 관리 계획서 적합)	한국가스 안전공사 (경기광역본부)	검사결과서 환경부 제출 (한강유역환경청)
정기검사/안전진단	매년/·4년
화학사고 예방관리 계획서 이행 상태 관리	상태 발생시 마다		자체보관(5년)

□ 과업대상 시설

대상물질	시설구분	면적(용량)		용 도	기타
		소계	총계
염 소	뚝도계통	225㎥(967.5㎡)	675㎥ (2,902.5㎡)	소독제
	강북계통	225㎥(967.5㎡)
	구의계통	225㎥(967.5㎡)
수산화나트륨	뚝도계통	10㎥	30㎥	중화제
	강북계통	10㎥
	구의계통	10㎥
☞ 각 유해화학물질별 중화·투입설비 및 배관·펌프 등 부대시설 포함

Ⅱ		세부추진계획

□ 용 역 명 : 2024년 취수장 유해화학물시설 관련 컨설팅 및 도서 작성 용역

□ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 2024. 12. 20. (과업 완료 시까지)

□ 과업대상 : 강북통합취수장 유해화학물질 취급시설 전체

(배관, 펌프 등 부대시설 포함)

□ 과업의 내용

분야(대상)	과업내용	과업세부내역	수행시기(안)
설치검사 (설비교체)	도서작성 검사전 현장확인 현장심사참석 보완사항 지원	- 사전서면자료 작성 - 시설 사전 현장확인 및 설치검사 진행시 현장참석 - 검사후 보완사항 지원 및 자료수정(보완)	검사 발생시
정기검사 / 안전진단 (유해화학물질 시설전체)		- 사전서면자료 작성 - 시설 사전 현장확인 및 정기검사 진행시 현장참석 - 검사후 보완사항 지원 및 자료수정(보완)	‘24. 9. ~ 11.
화학사고예방 관리계획서 이행 점검 및 변경관리 (유해화학물질 시설전체)	화학사고예방관리 계획서 이행점검 (자체점검) 도서자료 현행화 및 심사후 보완	- 시설정보 및 장외평가정보 업데이트 - 자료제출 - 심사후 자료수정(보완) 및 제출 완료 승인	대상 발생 시

□ 추진방법

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

○ 법률적 근거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호나목 ⇒ 추정가격이 2천만원 이하

○ 계약업체(안)

- 상  호 : 에스이솔루션㈜ (연락처 070-4223-9615)

- 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 697번길 21-7(화서동, 정자프라자 401호)

- 기타사항 :「장애인기업활동촉진법」 규정에 따른 장애인확인 업체

○ 소요예산

- 산출금액 : 금19,500천원 (부가세 포함)

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 생산기반 구축, 정수센터 유지보수, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, (05)수선유지비(염소설비 유지관리)

- 산출내역 : 붙임 설계 내역서(견적서) 참조

Ⅲ		행정사항

□ 설치검사 및 정기검사 진행 전 사전현장 검사 및 검사 후 보완사항 시정처리

⇒ 유해화학물질 취급시설 관련 토목·전기·기계시설 등 업무 담당

□ 설치검사 및 정기검사 신청 : 검사 희망일 기준 검사기관 협의

□ 설치검사 및 정기검사 결과보고서 제출 : 환경부 한강유역환경청

□ 화학사고예방관리계획서 변경관리 및 화학사고예방관리계획 자체점검 후 점검 결과서 5년간 보관

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초 조사서(설계내역서 및 견적서 포함) 각 1부.  끝.