문서번호	시설관리과-1791
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
정석환		김형식	01/29
			이재학
협조

「강서구 가양동 449-○○」 도시건축공동위원회심의 신청에 따른 검토결과 보고

2024. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

****************

도시건축공동위원회심의 신청에 따른 급수협의 검토결과 보고

시설관리과장: 이재학☎3146-3990 시설운영팀장:김형식☎4012 담당: 정석환☎4026

강서구청 건축과에서 도심건축공동위원회심의 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리 사업소 소관사항에 대하여 검토하고 결과보고 드림.

***********************************

□ 건축개요

❍ 위    치: **************

❍ 건 축 주: ********************

❍ 지역지구: 준공업지역 등

❍ 규    모: 지하5층/지상21층, 연면적 192,822.37㎡

❍ 건축용도: 공장(지식산업센터), 지원시설(판매시설, 근린생활시설)

□ 급수현황

❍ 수계현황: ******************

❍ 주변배관: ***************

❍ 출수상태: 양호, 분기점 수압 4.6kgf/㎠ (대상지표고: 9m)

❍ 배관현황

****

□ 검토결과

ㅇ 급수방식: 5층 이하는 순직결급수 가능, 6층부터는 가압직결급수

ㅇ 구경산출: 인입급수관 일반용 D150㎜

일반용: 독립계량기(D150㎜ × 1개소)

[일반용 – 산출근거]

**************************************************

*******************************************

*************

***************************************************

ㅇ 계량기 보호통 및 벽체계량기함 설치 규격을 준수하여 설치할 것(붙임문서 참고)

□ 행정사항

❍ 강서구청 건축과로 도심건축공동위원회심의 신청에 따른 검토결과 회신

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리 안내문 1부.
3. 절수설비 및 절수제품 의무화 설명자료 1부. 끝.