문서번호	정수과-1031
결재일자	2024. 1. 29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
안수현	소명이	조우현	01/29
			최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수시설과장		이재복
	주무관		정의선
	주무관		김한별
	주무관		이건우

2024년 유해화학물질 안전관리 계획

2024. 1.

광암아리수정수센터

(정수과)

2024년 유해화학물질 안전관리 계획

유해화학물질 취급시설의 연간 안전관리 계획 수립을 통해 취급시설 운영 안전성 향상 및 화학사고 예방, 대비⸱대응에 만전을 기하고자 함

I. 배    경

1		추진배경

□ 관련근거

□ 「화학물질관리법」제3장(유해화학물질의 안전관리)

□ 광암아리수정수센터 화학사고예방관리계획서 제4장(사전관리방침)

※ 2024년 고압가스 안전관리 계획 중복사항 제외

2		운영현황

□ 허가⸱승인 현황

□ 유해화학물질 사용업 영업허가

- ********************************************

□ 법정 안전관리자 선임

- ************************

- 기술인력⸱관리자(책임자): 주무관 안수현 / 관리자(점검원): 주무관 정의선

□ 유해화학물질 현황

- 취급물질: *********************

연 번	물 질 명	CAS No.	물질구분	연간취급량[톤]
1	******	*********	****	***
2	*****	*********	****	**
3	**	*********	******	***

※ 영업허가증 기준

□ 시설현황

□ 유해화학물질 취급시설: ****************************************

- *****************************************

- ******************************************

□ 취급시설 배치도

- ******************

- *****************

- **************

*****

II. 안전관리 추진방향

추진

목표

유해화학물질 안전관리 + 사고 예방‧대비‧대응

주요

과제

및

추진

방향

	운영관리
시설관리 강화
▪ 법정점검⸱검사 추진 ▪ 예방관리계획서 이행 ▪ 자체점검 추진

	사고예방
사전대비 체계 확보
▪ 안전관리 교육 수행 ▪ 화학사고 대비훈련 ▪ 방재자재 관리

	사고대응
대응방안 공유
▪ 사고대응조직 구성 ▪ 비상연락체계 확보 ▪ 응급조치사항 숙지

+

	정부정책·법령 방향 대처
▪ 정부정책 및 법령 개정사항 등 분석 및 이행 ▪ 화학물질 법정 조사 및 기록관리 철저

핵심

가치

	유해화학물질의 안전한 사용·관리
▪ 우리센터의 화학안전 선도기관으로서 위상 제고 ▪ 유해화학물질의 위험성에 대한 문제인식 공유(부서, 조직원간 협력)

III. 주요과제 추진계획

1		취급시설 운영관리 강화

□ 법정점검⸱검사를 통한 유해위험요소 사전 발굴 및 개선

□ 취급시설 자체점검 실시

□ 관련근거: 화학물질관리법 제26조(취급시설 등의 자체점검)

□ 점검주기: 주1회 이상

□ 점검방법: 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 활용

□ 점검내용

- 유해화학물질의 관련 설비의 부식 등으로 인한 유출⸱누출 여부

- 유해화학물질을 완전히 밀폐한 상태로 보관하고 있는지 여부

- 유해화학물질의 보관용기의 파손, 부식, 균열 발생 여부 등

□ 법정검사 추진

□ 관련근거: 화학물질관리법 제24조(취급시설의 배치⸱설치 및 관리 기준)

□ 정기검사 추진

- 검사주기: 연1회 ************************

- 검사대상: 유해화학물질 취급시설******

- 검사방법: 서면검사 및 현장검사

- 검사항목: 제조⸱사용시설 32항목, 실내저장시설 42항목, 실외저장시설 33항목

- 검사기관: 한국가스안전공사

- 신고기관: 한강유역환경청 결과 제출

□ 안전진단 추진

- 추진필요성: **********************************************************************************

※ 안전진단 실시하는 경우, 정기검사 면제

□ 화학사고예방관리계획서 작성⸱이행을 통한 화학사고 위해도 평가 및 관리

□ 화학사고예방관리계획서 작성

□ 관련근거: 화학물질관리법 제23조(화학사고예방관리계획서의 작성⸱제출)

□ 제출현황

- ***********************************

- **********************

******************************************

□ 사업장 구분: ****************

- 유해화학물질별 최대보유량 산출 시 *****************

- 사업장 위험도 분석 시 사고빈도점수 및 사고영향점수 고려하여 ********

□ 화학사고예방관리계획서 이행

□ 관련근거: 화학물질관리법 제23조의2(화학사고예방관리계획서 이행 등)

□ 화학사고예방관리계획서 변경관리

- 변경사항 발생 시 현행화 및 절차에 따라 변경

- 변경내역 관리대장 활용 및 관련 기록 문서화 보관

□ 화학사고예방관리계획서 자체점검 실시

□ 화학사고예방관리계획서 이행 자체점검으로 사전 안전성 향상

□ 점검주기: 연1회

□ 점검목적: 화학사고예방관리계획서 이행여부 평가 및 확인

□ 점검반 구성

- 최소 2인 이상, 내부 및 외부 인원으로 구성

- 외부 전문가(컨설팅 업체)를 임시요원으로 참여시켜 수행능력 제고

□ 점검방법: 면담, 기록검토, 현장확인

□ 점검항목

- 화학사고예방관리계획서의 이해도

- 화학사고예방⸱대비활동의 적절성

- 화학사고 내부비상대응계획의 작동성

2		화학사고 예방을 위한 사전대비 체계 확보

□ 유해화학물질 안전교육 이수를 통한 개인역량 향상

□ 법정교육

□ 관련근거: 화학물질관리법 제33조(유해화학물질 안전교육)

□ 교육대상 및 시간

교육과정	교육대상	교육시간
유해화학물질 기술인력	취급시설 기술인력	매 2년마다 16시간
유해화학물질 관리자	유해화학물질 관리자(책임자, 점검원)	매 2년마다 16시간
유해화학물질 취급 담당자	중앙제어실 근무자 연구사(실험실)	매 2년마다 16시간
종사자 과정	전직원 (기술인력⸱관리자⸱취급 담당자 제외)	매년 1회, 2시간

□ 교육내용

- 화학물질관리법 및 유해화학물질 취급시설의 이해

- 유해화학물질 취급방법, 화학물질의 유해성 분류 및 표시방법

- 화학사고 대비⸱대응방법 및 화학물질 노출 시 응급조치

- 개인보호구 착용 방법 등

□ 자체교육

□ 교육대상: 유해화학물질 취급 담당자, 방재요원 등

□ 교육과정 및 내용

교육과정	교육내용
화학사고예방관리계획서 교육	⦁ 화학사고예방관리계획의 이해 ⦁ 내부 비상대응계획
유해화학물질 취급 교육	⦁ 유해화학물질 취급방법 ⦁ 화학물질 노출시 응급조치 ⦁ 개인보호구 착용 실습

□ 화학사고 대비⸱대응 역량 확보를 위한 훈련 수행

□ 화학사고 발생 대비 훈련

※ 2024년 고압가스 안전관리 계획 반영

□ 훈련주기: 연2회(상⸱하반기)

- 자체훈련 1회, 유관기관 합동훈련 1회

□ 훈련목적

- 비상상황 발생 시 내부 사고대응역량 점검

- 유관기관 인적⸱물적 자원동원 등 대응능력 점검

□ 훈련방법

- 가상의 재난발생(염소누출 등) 시나리오 설정

- 사고전파 및 비상연락 대응, 재난현장 출입통제 훈련

- 염소가스 중화 훈련(중화시설 가동여부 확인, 소석회 살포 등)

□ 비상시 사고피해 최소화를 위한 방재물품 관리 등 대비 철저

□ 안전표지 비치⸱게시

□ 관련근거: 화학물질관리법 제16조(유해화학물질의 표시 등)

□ 안전⸱보건 표지 부착으로 안전의식 고취

- 물질안전보건자료(MSDS) 현장 비치

- 유해화학물질 취급요령 및 안전수칙

- 유해화학물질 표시판 및 위험⸱경고 표시

- 유해화학물질 취급시설 내 물질명, 흐름방향 등

□ 필요시 변경 및 추가 부착

□ 방재 장비⸱물품 및 개인보호장구 관리

□ 관련근거: 화학물질관리법 제14조(취급자의 개인보호장구 착용)

□ 방재장비⸱자재 보유현황

- 방재장비: *********

- 방재자재: ***************************

연번	명칭	용도	보관위치 및 수량				성능 및 규격
			** ***	** ***	** ***	**
1	*****	안전보호구	**	**	**	***	*******
2	***	안전보호구	*	*	**	***	****
3	***	안전보호구	**	**	*	*	******
4	*****	안전보호구	*	*	**	**	***
5	***	안전보호구	**	**	**	**	*******
6	****	안전보호구	**	**	**	**	*********
7	****	안전보호구	***	***	***	***	****
8	***	안전보호구	**	**	**	**	****
9	***	안전보호구	**	**	**	**	****
10	***	방재자재	***	***	*	*	****
11	***	방재자재	*	*	*****	*	*
12	******	방재장비			**		*

□ 유지⸱관리

- 주1회 육안점검, 훼손 시 교체

- 방재장비 연1회 작동점검 후 필요시 교체 및 수리 등 보완조치

□ 환경책임보험 가입⸱갱신

□ 관련근거: 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률

□ 가입시기: 매년 갱신

- 현재 보험기간:**********************************

-*********************

□ 보상한도: ***************

3		사고대응체계 수립 및 대응방안 공유

□ 화학사고 비상대응 조직 구성을 통한 유기적 대응전략 수립

□ 사고대응조직 구성

□ 주간 편성표

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 휴일 및 야간 편성표

***********************

*****************

*******************************************************************************

□ 화학사고 발생 시 즉각투입반

- 화학사고반: 화학물질 차단, 확산방지

- 피난복구반: 환자 구조, 피해 복구

□ 신속한 사고 대응을 위한 비상연락체계 확보

□ 비상대응 절차

화학사고 발생
화학물질 누출⸱폭발⸱화재		환자 후송 (인명구조)
신고 판단	No	비상대응 (사업장)
Yes
화학사고 발생신고		즉시 신고 중상자 응급구조 시 제외
비상대응 (정부)		소방서 화학물질안전원 한강유역환경청 시흥합동 방재센터
방재완료
사고조사		재발방지대책 수립 및 이행

□ 내부 비상연락체계

□ 비상시 내부 연락체계도

***********

*

***********

**

□ 외부 비상연락체계

□ 화학사고 긴급신고

- 신고방법: 화학사고 발생 시 화학물질별 유출량⸱누출량 및 화학사고 양태 등을 고려, 즉시(15분 이내) 소방서로 신고

- 신고기준

물질군	물질명	유출⸱누출량(kg,L)
**	*****************	***
**	*************	*
**	****************	***

- 신고내용: 사고발생 시간 및 장소, 사고내용, 피해현황 등

□ 대외 유관기관 목록 및 연락처

연번	기관명	연락처	역할
1	소방서	119	초동조치, 현장통제 방재대응 및 인명구조
2	경찰서	112	초동조치, 현장통제 방재대응 및 인명구조
3	화학물질안전원	043-830-1420∼4 043-830-4125∼6(비상전화)	사고지역 조사 및 평가
4	한강유역환경청	031-790-2879 031-790-2590(야간)	사고조사
5	고용노동부	044-202-7999	사고조사
6	하남시청	031-790-6114	인근사업장 상황전파 장비⸱인력 지원
7	감북동 행정복지센터	031-790-6608	인근사업장 상황전파
8	초이동 행정복지센터	031-790-6610	인근사업장 상황전파

□ 인적⸱물적 피해 최소화를 위한 비상 응급조치대책 마련

□ 내⸱외부 확산차단

□ 사고유형별 차단시스템 및 확산 방지대책

물질명	시설 유형	사고유형	차단 시스템	확산 방지대책
**	** **	** **	*************** *************************	***************** ************************************************ **********************
	** **	** **
******	** **	**	******************	*************************** **************************************** ************************************ ******************
	*** **	**	***************
	** **	**	****************** ********************
*****	** **	** **	************
	*** **	** **	***************
	** **	** **	************ ********************

□ 2차 오염 방지대책

- 자동/수동 차단 시스템 작동, 중화장치 및 방류벽 등으로 초기 오염 방지

- 오염장소 주변 봉쇄, 접근금지 조치

- 중화설비, 방재자재⸱장비 이용하여 2차오염 방지

- 오염된 방재자재 및 장비는 폐기물 처리업체를 통해 처리

- 소방서 등 유관기관 지원을 받아 확산방지 및 제독 실시

□ 사내⸱외 비상대피

□ 1차 집결지: 광암아리수정수센터 정문

- 1차 집결 시 내⸱외부 인원 대피여부 파악

□ 2차 대피장소: 사외

연번	대피소	주소	연락처
1	******	***************	***********
2	*****	*************	************

□ 응급의료 및 환자수송

□ 물질별 응급조치 방법

물질명	응급조치 방법
******	⸱ 눈 접촉: 15분간 물로 조심해서 씻어낸다. 콘택트렌즈 착용 시 제거 ⸱ 피부 접촉: 오염된 모든 의복을 제거하고 피부를 물로 씻어낸다. ⸱ 흡입: 즉시 의료기관 진찰 필요
*****	⸱ 눈 접촉: 적어도 15분 이상 다량의 물이나 생리식염수로 씻어낸다. ⸱ 피부 접촉: 오염된 모든 의복을 제거하고, 적어도 15분 이상 많은 양의 비눗물로 씻어낸다. 화상을 입은 경우 살균, 건조, 붕대로 완전히 덮는다. ⸱ 흡입: 노출원으로부터 벗어나 신선한 공기가 있는 곳으로 이동한다. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다.
**	⸱ 눈 접촉: 화학물질이 온전히 제거될 때까지 많은 양의 물 또는 생리식염수로 아래 위 눈꺼풀을 가끔씩 치켜 들면서 즉시 눈을 씻는다. 병원으로 후송될 때까지 계속 씻는다. ⸱ 피부 접촉: 화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 제거한다. 15분 이상 많은 양의 비눗물(혹은 중성세제)로 씻어 화학물질을 제거한다. ⸱ 흡입: 노출원으로부터 멀리 피한다. 호흡이 곤란하면 산소를 공급한다. 호흡이 없으면 인공호흡을 실시한다.

□ 환자수송

- 환자 상태에 따라 1, 2⸱3차 의료기관 및 화상⸱수지접합 등 전문병원으로 후송

연번	병원명	주소	연락처	비고
1	하남시보건소	경기 하남시 대청로 10	031-790-6555	1차 의료기관
2	강동구보건소	서울 강동구 성내로 45	02-3425-8500
3	강동경희대학교병원	서울 강동구 동남로 892	02-440-7000	2,3차 의료기관
4	강동성심병원	서울 강동구 성안로 150	1588-4100
5	서울아산병원	서울 송파구 올림픽로 43길 88	1688-7575
6	베스티안서울병원	서울 성동구 왕십리로 382	0507-1430-7575	화상 전문
7	서울프라임병원	서울 광진구 동일로 92-1	02-464-2700	수지접합

4		법정 의무사항 이행

□ 법정 조사⸱보고 이행 철저로 대내외 신뢰도 제고

□ 유해화학물질 관리대장 기록

□ 관련근거: 화학물질관리법 제50조 및 동법 시행규칙 제56조

□ 기록방법: 매월 유해화학물질별 관리대장 내부결재

□ 보존사항: 전자문서 5년간 보존

□ 배출량 조사보고

□ 관련근거: 화학물질관리법 제11조(화학물질 배출량조사)

□ 보고대상: 2023년도 화학물질 배출량

□ 보고기관: 한강유역환경청

□ 보고방법: 화학물질 배출량보고시스템 활용

□ 보고기한: 2024. 4. 30.

□ 연간 실적보고

□ 관련근거: 화학물질관리법 제49조(보고 등)

□ 보고대상: 2023년도 화학물질 저장⸱사용 등 실적

□ 보고기관: 한국화학물질관리협회

□ 보고방법: 유해화학물질 실적보고시스템 활용

□ 보고기한: 2024. 8. 31.

□ 통계조사

□ 관련근거: 화학물질관리법 제10조(화학물질 통계조사 등)

□ 보고대상: 화학물질 제조⸱저장⸱사용 등 통계

□ 보고기관: 화학물질안전원

□ 보고기한: 홀수년도 대상, 2023년도 완료

별첨		2024년 유해화학물질 안전관리 업무 일정표

연번	주요과제	세부과제	세부 일정표
			1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월
1	취급시설 운영관리 강화	취급시설 법정검사 (정기검사 등)
2		화학사고예방관리계획서 이행
3		자체점검 추진
4	사고예방 사전대비	유해화학물질 안전교육
5		화학사고 대비훈련
6		방재물품 관리
7	법정 조사⸱보고 이행	화학물질관리법 개정 대비
8		화학물질 배출량조사
9		연간 취급실적 보고
10		유해화학물질 관리대장

붙임  1. 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 1부.

2. 화학사고예방관리계획서 변경내역 관리대장 1부.  끝.