문서번호	정수시설과-279
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
전경수	강석윤	함태광	01/31
			김재웅
협 조
	행정관리과장		이혜진
	정수과장		김경진
	주무관		배준호
	주무관		박병석

2024년 구의아리수정수센터 소방계획

2024. 1.

구의아리수정수센터

2024년 구의아리수정수센터 소방계획

우리 센터 소방안전관리 업무 전반에 대하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하기 위함.

Ⅰ		일반현황

□ 관련근거

ㅇ『화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률』제24조(특정소방대상물의 소방안전관리)

ㅇ『공공기관의 소방안전관리에 관한 규정』[대통령령 제33005호]

□ 적용범위

ㅇ 건축물, 기계, 전기, 가스, 소방시설 등

ㅇ 정수장 내 속하는 공무원, 공무직, 공공안전관 등 근무자

ㅇ 정수장 내 시설물 공사현장

□ 소방안전관리자

ㅇ 소방안전관리자 선임 현황

소속부서	직 급	이 름	선임일자
*****	*****	***	************

ㅇ 주요업무

- 소방계획 수립 및 시행, 자위소방대 및 초기대응체계 구성

- 소화·통보·피난 등 요령에 관한 소방훈련 및 교육

- 소방시설 및 그 밖의 소방 관련 시설의 관리

- 화기취급 지도 감독 및 화재발생 시 초기대응 등

□ 소방시설 현황

시설명		규 모	연면적	용 도	주요소방시설
**********		****** ****	*********	*************** ********	*******************************
*** ***	*****	****** ****	*******	******** *****	***** ******
	***	****** ****	********		***** ******
	*****	****** ****			***** ******
*** ***	**	****** ****	*********	******	******** ******* ******
*****		****	*******	*******	****
*****		****	*******	*******	***
****	***	*****	******	***	***
	*****	****	****	*****	***
	*****	****** ****	****	*****	***** *******
	****	***** ****	******	*******	******** *******
****	****** ******	****	*********	***** *****	*** ******
	*****	****	*********	****** *****	****** ******
	****	****	*********	*** ******	******** *******
	***	****	*******	******	***********
	*****	****	*******	*****
	*****	****	*******	*****	********* ******
	**** ***	****	*******	******	**** ******

Ⅱ		세부추진계획

□ 화재예방 점검시행

ㅇ 점검방법

- 자체점검: 방화문 상시폐쇄 및 소화기 정위치 확인 점검, 비상대피로(계단, 복도, 옥상 등)를 확인하여 유사시 대피에 지장이 없도록 조치

- 외부점검: 소방시설 관리업체를 통한 정기점검

• 외부점검의 종류

점검종류	점검횟수	점검내용
작동기능점검	연1회(12월)	소방시설을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부 점검
종합정밀점검	연1회(6월)	작동기능점검 포함, 소방설비의 화재안전기준 적합여부 점검
외관점검	월1회	소방시설 외관점검표 서식에 의거 외관 및 기능점검

ㅇ 점검결과 조치 및 관리

- 점검결과 지적사항 즉시 정비

- 종합정밀점검 및 작동기능점검 결과 광진소방서 제출

- 점검결과 2년간 자체보관

□ 소방훈련 및 교육실시

ㅇ 대    상: 모든 인원

ㅇ 시    기: 연 2회[상반기 직원 자체훈련(교육), 하반기 합동훈련(종합)]

ㅇ 주요내용: 소화, 화재통보, 피난 등 화재시 대응요령

ㅇ 훈련방법

- 자체훈련: 소방설비에 인위적으로 화재상황을 조성하여 화재감지, 경보발생 등 기능 정상 여부 확인하고, 옥내소화전을 가동하여 소화펌프 작동 등 소방설비 상태점검과 병행하여 전직원 자체 피난훈련 실시

- 합동훈련: 드론테러, 염소가스누출사고 등 가상훈련시 유관기관과 합동실시

□ 자위소방대 편성 및 운영

ㅇ 자위소방대 목적(역할)

- 화재발생시 비상연락, 초기소화, 피난유도 및 인명·재산피해 최소화

- 화재발생시 초기대응체계 구축하여 신속하게 화재에 대응

- 이후 화재 확대여부 고려하여, 편성된 자위소방대 조직에 따라 화재진압

- 소방차 출동시 진입로 확보 및 소방시설 신속 지원

ㅇ 자위소방대 반별 임무

반 별	임 무
지휘반	ㅇ 수신반을 거점으로 지휘통제팀 소집 및 활동개시 ㅇ 자위소방대 반별 임무조정 및 추가인력, 장비 등 지원
진압반	ㅇ 소화기, 옥내소화전 등을 통한 화재진압
대피유도반	ㅇ 근무자 등을 안전한 장소로 대피유도 ㅇ 방화문 폐쇄, 가스 등 위험물질 제거
구조구급반	ㅇ 부상자 응급처치 ㅇ 인명구조 및 병원 긴급후송

※ 정수센터 자위소방대 편성 현황(붙임2 참조)

□ 화기취급작업 사전허가제 운영

ㅇ 화재예방을 위해 정수센터 내 화기취급 작업시 사전에 허가하고 화재감시자가 입회하여 화재예방을 위한 안전관리 업무 수행

※ 화재감시자는 소방안전관리자 또는 정수센터 공사 시 감독이 지정한 인력(현장대리인)

ㅇ 화기취급작업의 일반적인 절차

		처리절차		업무내용		비고
1. 사전허가		1)작업허가		① 작업요청 ② 승인검토 및 허가서 발급		작업신청서(현장대리인 신청) 작업허가서(소방안전관리자 승인)
2. 안전조치		1)화재예방조치 2)안전교육		① 가연물 이동 및 보호조치 ② 소방시설 작동 확인 ③ 용접·용단장비·보호구 점검 ④ 화재안전교육 ⑤ 비상 시 행동요령 교육		안전조치여부(소방안전관리자 확인)
3. 작업·감독		1)화재감시자 입회(감독) 2)최종 작업 확인		① 화재감시자 입회 ② 화기취급감독 ③ 현장상주 및 화재감시 ④ 작업 종료 확인

Ⅲ		행정사항

ㅇ 본 계획은 우리 센터의 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항이므로 모든 직원은 본 내용 숙지 및 필히 이행.

ㅇ 특히 소방안전관리자는 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 일시폐쇄, 단전 등 화재를 미연에 방지할 수 있는 적절한 조치를 시행.

붙임  1. 2024년 소방계획서 1부.

2. 자위소방대 편성 현황 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.  끝.