문서번호	총무부-2312
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건설총괄과장	총무부장
김현준	김성호	01/31
		정덕영

동절기 비산먼지 발생 억제를 위한

건설공사장 이행실태 현장점검 추진결과 보고

2024. 1. 31. (수)

도시기반시설본부

(총무부)

동절기 비산먼지 발생 억제를 위한

건설공사장 이행실태 현장점검 추진결과 보고

동절기 관내 건설공사장에 대해 비산먼지 발생억제를 위한 이행실태 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 동절기 비산먼지 발생억제를 위한 건설공사장 이행사항 현장점검 추진계획(총무부-28454, ’23.12.27.)

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : '24. 1. 2.(화) ~ 1. 12.(금) (11일간)

□ 점 검 자 : *********************

****************************************

□ 점검대상 : 건설사업장 총 59개소

(단위 : 사업장 수, ’24. 1월 기준)

구 분	계	도로	공공건물	환경·수해	지하철
계	59	24	16	3	16
비산먼지 유발사업장	31	11	2	2	16
일반사업장	28	13	14	1

※ 전체 사업장 중 31개 사업장이 비산먼지 발생공정이 진행 중인 사업장으로 확인됨

□ 주요 점검내용

❍ 건설공사장 내 비산먼지 발생 억제 대책

- 공사장 내 살수 대책, 작업시간 조정, 노후기계 사용제한 계획 등

❍ 시민홍보 및 근로자 건강보호 대책 마련

- 홍보용 안내현수막 설치, 휴게공간 확보, 마스크 지급 여부 등

Ⅱ		점 검 결 과

총   평

❙비산먼지 유발 대상시설 59개 현장에 대한 이행실태 점검 실시 결과

❍ ****************************************    *******************

토목부	건축부	방재 시설부	도철 사업부	도철 토목부	영동대로	합 계	조치현황
**	**	*	*	*	*	***	*********** *********

❍ 대체적으로 현장관리는 양호하나, 비상저감조치 발령 시 공사시간 단축 안내판 또는 현수막 설치, 비산방지 위한 덮개 설치 등 중점관리 필요

□ 점검결과 및 조치방안   *세부사항은 붙임2 참조

❍ 부서별 주요 조치방안

NO	점검결과	조치방안	담당부서	비고
1	********************** ****************************** *************************************	********* ****************** *********	***
2	********************************************************	**********************	***
3	************************ *********************	********* *********	*****
4	******************************* *******************************	********* **********************	**** ***

❍ 주요 미흡사항 및 조치결과 사진

개선 전	개선 후	개선 전	개선 후
야적물질 방진덮개 보완		공사시간 단축 '안내판, 현수막' 설치
폐아스콘 적치 덮개 설치		현장 내 및 공사장 주변도로 살수시설 설치
살수시설(세륜기) 가동		노후건설기계 사용금지 '안내판 또는 현수막' 설치

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 대시민 홍보물 설치, 현장 내 및 공사장 주변도로 살수시설 설치 등    보완이 필요한 8건은 2.16.(금)까지 사업장별 자체 보완하도록 조치

붙  임 : 1. 비산먼지 발생억제를 위한 자체점검 결과 1부.

2. 부서별 총괄 점검결과 각 1부.  끝.