여의도공원 시설관리 작업계획서(2024년 2월)

시설팀장		여의도공원관리사무소장			결재
김대영		01/31
		이정수
협 조
	주무관			양지수

작업기간	2024. 2. 1. ~ 2. 29.
작업장소	여의도공원 전체
작업내용	- 운동시설 시설점검 및 정비 - 휴게시설 시설점검 및 정비 - 어린이놀이터 시설점검 및 정비 - 연못 및 음수전 시설점검 및 정비 - 화장실 시설점검 및 정비 - 그 밖에 공원시설 시설점검 및 정비
투입장비 및 물품(재료)	장비명: 그라인더, 수량: 1대, 운영자: ********	사용연료	사용량:
장비명: 고속절단기, 수량: 1대, 운영자: ********	혼합비:
장비명: 해머드릴, 수량: 1대, 운영자: ********
기타물품: 플라이너, 랜치, 니퍼, 드라이버 등
기계작업 안전성검토	대안검토: 안전대책: 기계장비 운용방법 숙지, 안전장비 착용, 작업장 주변 통제	방호 장치
고소작업 안정성검토	대안검토: 안전대책: 안전장비 착용, 작업장 주변 통제	중량물 운 반	대안검토: 작업차량 사용 안전대책: 안전장비 착용
기 타 안전성검토	미끄럼	끼임	부딪침	떨어짐	화재폭발	질식	감전	기타
○	○	○	○		○	○	○
차 량 계 장 비
작업장소	작업장소 크기	여의도공원 전체
이동경로 폭	2m 이상
작업장소 상태	지 장 물	지 반
돌, 수목, 뿌리, 시설물 기초 등	사질토
작업방법	작업시간	40분 작업, 20분 휴식
방 법	수시 시설물 점검 및 필요 시 정비 시행
절 차	작업계획 → 준비작업(TBM, 공구준비) → 시설물점검 → 정비원인파악 → 정비시행 → 주변정리

작 업 근 로 자	작업 지휘자				********
	신호수				위치(1): ********			위치(2):
	작업자		주		********	( 세)	( 세)		( 세)	( 세)
			보조자		********	( 세)	( 세)		( 세)	( 세)
	- 주 작업자 역할 : 장비 가동 및 작업지시 등 - 보조 작업자 역할 : 장비 가동 보조 및 주변 통제 등
	보호구 지급			☑안전모 ☑보안경 ☑안전화 ☑귀마개 ☑안전장갑 ☑안전대 ☑앞치마 ☑기타
	교육 확인			산업안전보건교육, 작업 전 안전점검(TBM)
안전관리 및 신호방법	☑육성 및 수신호 ☑경광봉 □무전기사용 ☑라바콘 □기타( )
	안전관리용품
	주요임무				작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	작업 중 휴대전화 사용금지
작업 전 점검사항		1. 근 로 자: ☑보호장구 지급, ☑신호장구 지급, ☑투입인력 건강상태 2. 교 육: ☑작업 도구 및 장비 운영 요령, ☑작업 중 유의사항 ☑기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ☑장비 작동상태, ☑방호장치 부착상태, ☑사용연료 확인, ☑소모품 준비 ☑필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ☑제거 대상물 상태 확인, ☑지장물 확인, ☑위험/경고/안내 표지판 설치, ☑전도/전락(顚落) 방지조치, ☑신호수 배치 등

시설관리 작업계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선) 위치 등

(작업장소 : 여의도공원 전체 도면)

끝