문서번호	총무과-3548
결재일자	2024. 1. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
정찬교		이승준	01/31
			조성호
협조
	주무관		김진영

’24년 시청사 태양광발전설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

행 정 국

(총무과)

’24년 시청사 태양광발전설비 안전점검 계획

시청사 태양광 발전설비 연간 안전점검 계획을 추진하여 강풍, 화재 등에 의한 안전사고를 예방하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울시 고시, 제2021-188호)

- 관리부서는 안전관리 계획을 수립하고 소관부서(녹색에너지과)에 제출

- 관리부서는 월차, 분기, 연차 점검항목에 따라 점검 실시

ㅇ ’24년 공공태양광 안전점검 계획 알림(녹색에너지과-2572, ’24. 1. 29)

□ 시청사 태양광설비 현황

ㅇ 청사별 설치현황                          *연간 발전량은 ’23년 기준

구 분	설치년도	설비용량(kW)	연간 발전량(kWh)
합 계	*	***	*******
본관	****	***	*******
서소문별관(1동)	****	**	******
	****	**	******
	****	***	******
서소문별관(2동)	****	**	******
	****	**	******
송월동 차량지원실	****	*	*****

ㅇ 현황사진

본관	서소문별관 1동	서소문별관 2동

□ 점검계획

ㅇ (자체점검) 서울시 태양광 관리기준에 따라 정기점검 실시

구 분	주요 점검내용	점검주기
수시점검	∙ 모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상동작 여부 ∙ 인버터 LCD표시창 발전상황 정보표시 이상 여부	수시
일상점검	∙ 태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙ 접속함, 인버터 외부배선/접지선의 풀림 여부 ∙ 구조물 및 부속자재 부식, 고정, 파손 여부	월 1회
정기점검	∙ 소화기 비치, 개방전압, 열화상 측정 ∙ 인버터 수전전압 측정, 먼지 청소	분기 1회
합동점검 (서울에너지공사)	∙ 태양전지판 열화상태, 구조물 접지저항 측정 ∙ 접속함 절연저항, 열화상 측정 ∙ 인버터 절연저항, 접지저항, 열화상 측정	연 1회

ㅇ (전문업체 점검) 외부 전문기관 점검 실시

- 전기안전관리법 제11조(정기검사)에 따른 법정 검사 실시

· 점검기관: 한국전기안전공사

· 점검주기: 4년(본관 ’24년, 서소문별관 ’25년 정기검사 시기 도래)

- 녹색에너지과 주관(서울에너지공사 대행) 연 1회 합동점검 실시

□ 행정사항

ㅇ 태양광 안전관리 계획 제출(총무과 → 녹색에너지과).  끝.