문서번호	누수대응과-1101
결재일자	2024. 2. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	누수대응과장	시설부장		서울아리수본부부본부장
최명삼	장기덕	전태호		02/01
				박진순
협 조
	주무관		윤정현

2023년 11월 유수율 현황 보고

2024. 1.

상수도사업본부

(누수대응과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 11월 유수율 현황 보고

1		11월 유수율 현황

□ 11월 누계 유수율 : 95.39%

❍ 당월 유수율 : 94.83%

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목표	당 월(11월)			누 계(1~11월)
		공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율	공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율
2023년	96.0	90,645 (3,021)	85,954 (2,865)	94.83	1,019,352 (3,052)	972,403 (2,911)	95.39
2022년	96.0	89,905 (2,997)	86,351 (2,878)	96.05	1,018,802 (3,050)	978,692 (2,930)	96.06
증·감	0	740 (24)	-397 (-13)	-1.22	550 (2)	-6,289 (-19)	-0.67

❍ 11월 당월 공급량은 전년 동월 대비 740천㎥(0.82%) 증가

- 공공용수 및 누수량 증가 : 공공용수 40천㎥(물세척 수계전환), 누수량 15천㎥ 증가

· 공공용수(관세척, 수계전환 등) 사용량, 누수량 증가 등으로 전년대비 공급량이 소폭 상승함

❍ 11월 당월 사용량(’24년 1월 납기)은 전년 동월 대비 397천㎥(0.46%) 감소

- 인구수 감소(32천명) 및 경기침체에 따른 소비 위축으로 등으로 사용량 감소

❍ 11월 누계 유수율 0.67% 하락 원인

- 전년대비 누수량 증가(550천㎥) : 신림역 누수 400천㎥, 언주역, 삼성역 인접 누수 94천㎥ 등

- 전년대비 혼탁수 퇴수량 등 수도사업용수 증가(400㎥)

* 낙산배수지 혼탁수 퇴수 400천㎥, 아차산 01중블록 혼탁수 퇴수 120천㎥ 등

- 디지털 계량기 회전멈춤 등 일부 불량으로 정확한 사용량 부과 어려움

<최근 5년간 11월 당월 유수율 변화>

2		공급량 및 조정량 분석

□ 공급량 분석

❍ 사업소별 11월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2023년 11월	90,645	11,041	9,740	12,229	8,495	11,993	13,585	10,676	9,172	3,714
2022년 11월	89,905	10,576	9,622	12,121	8,734	11,868	13,685	10,416	9,189	3,694
증・감	740	465	118	108	-239	125	-100	260	-17	20
증감률(%)	0.82	4.21	1.21	0.88	-2.81	1.04	-0.74	2.44	-0.19	0.54

❍ 사업소별 주요 공급량 증·감 요인

- 중부 : 용산공원 주변 급수 공급, 길음 1구역 입주, 수전수 증가(1.5천전)등으로 465천㎥ 증가

- 북부 : 대규모 재개발 이주(3,549세대) 및 대형공사장 취약관로 관리 등으로  239천㎥ 감소

- 강남 : 공공용수 증가(7천㎥), 수전수 증가(279수전), 인구수(16천명) 증가 등으로 260천㎥ 증가

○ 인구 증 · 감 현황

- 전년대비 인구수는 32천명 감소하였으나 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 세대수 및 수전수는 증가 함

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	외국인
2023년 11월	9,645	950	1,168	1,384	1,108	1,425	1,528	959	1,124	248
2022년 11월	9,677	960	1,167	1,385	1,122	1,437	1,534	944	1,130	231
증・감	-32	-10	1	-1	-14	-12	-6	15	-6	17

❍ 사업소별 세대수 현황

- 전년 동월 대비 22천 세대 증가

(단위: 천 세대)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년11월	4,470	442	544	664	500	639	783	409	489
2022년11월	4,448	443	540	660	501	638	778	401	487
증・감	22	-1	4	4	-1	1	5	8	2

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

- 수도사업소 전체 수도사업용수량은 전년대비 40천㎥ 증가

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년11월	232,969	24,427	49,361	36,717	9,433	18,473	23,715	17,982	52,861
2022년11월	192,896	28,706	18,299	15,036	14,356	28,117	67,336	11,132	9,914
증・감	40,073	-4,279	31,062	21,681	-4,923	-9,644	-43,621	6,850	42,947

❍ 사업소별 누수 건수

- 누수건수는 전년대비 28건 감소

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 11월	662	153	84	111	57	73	72	76	36
2022년 11월	690	107	69	138	66	96	81	96	37
증・감	-28	46	15	-27	-9	-23	-9	-20	-1

❍ 사업소별 누수량

- 전년대비 누수량은 55천㎥ 증가

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 11월	57,364	8,564	11,210	2,843	752	3,275	4,133	22,255	4,337
2022년 11월	42,744	14,649	3,760	6,324	3,829	2,710	2,462	8,409	601
증・감	55,333	-7,341	6,936	-8,568	-3,407	-2,099	-4,466	76,253	-2,335

❍ 최근 3년간 기온 비교

- 일평균 기온 6.8℃로 3.2℃, 평균 최고기온 11.5℃로 3.9℃, 평균 최저기온 2.9℃로  2.7℃ 낮았음

- 강수량은 전년대비 2.6㎜ 감소 함

□ 11월('24년 1월 납기) 사용량 현황

❍ 11월 사용량(’24년 1월납기)은 전년 대비 397천㎥(0.46%) 감소

[ '23. 11월 납기 : '23.12.21. ~ '24.1.7. 검침 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

❍ 사업소별 사용량 현황(시계외 포함)

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 11월	85,954	9,633	10,127	13,275	8,327	11,010	12,848	10,013	10,721
2022년 11월	86,351	9,562	10,165	13,402	8,461	11,114	12,930	10,013	10,704
증‧감	-397	71	-38	-127	-134	-104	-82	0	17
증감률(%)	-0.46	0.74	-0.37	-0.95	-1.58	-0.94	-0.63	-	0.16

❍ 업종별 사용량 현황(시계외 비포함)

(단위 : 천㎥)

구 분	합계	가정용	일반용	욕탕용
‘24년 1월 납기	82,121	55,794	25,313	1,014
‘23년 1월 납기	82,250	56,220	25,229	801
전년대비 증감	-129	-426	84	213

- 인구수 및 경기 불황으로 가정용 감소량이 큼

❍ 업종별 고지 건수 및 건당 사용량 증감 현황

(단위 : 건, ㎥)

구 분	가정용		일반용		욕탕용
	고지건수	건당 사용량	고지건수	건당 사용량	고지건수	건당 사용량
2024년 1월 납기	937,358	59.47	161,859	156.39	511	1,985.85
2023년 1월 납기	923,882	61.56	144,254	124.06	588	1,362.71
증‧감	13,476	-2.09	17,605	32.33	-77	623.14

- 가정용 : 1인가구 및 세대수 증가로 고지건수 증가하였으나 건당 사용량 감소

- 일반용 : 고지건수는 증가하였고 코로나 회복으로 인한 건당 사용량도 증가

- 욕탕용 : 폐업등으로 고지건수 감소하였으나 코로나 이후 사용량은 증가

3		사업소별 유수율 현황

□ 당월 및 누계 유수율

❍ 11월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2023년 11월	94.83	87.25	103.97	92.02	98.04	91.80	94.57	93.79	100.30
2022년 11월	96.05	90.40	105.65	93.09	96.88	93.64	94.48	96.13	100.92
전년대비 증감	-1.22	-3.15	-1.68	-1.07	1.16	-1.84	0.09	-2.34	-0.62

- 전체 공급량(739천㎥) 증가대비 조정량(397천㎥)이 더 감소하여 유수율 1.22% 감소함

①  중부수도 : 낙산배수지 수질사고로 인한 종로구 및 성북구 퇴수용수로 증가

②  서부수도 : 재개발 이주 증 인구 감소 등으로 사용량 감소

③  동부수도 : 구의동 혼탁수 발생 및 대형관 세척작업(24.5㎥)으로 공공용수 사용량 증가

④  강서수도 : 공급량 목동수계를 제외한 모든 수계 공급량 증가대비 가정용 전년대비 소폭 감소

⑤  강남수도 : 양재동 및 역삼동 각각 대형 누수로 인한 공급량 증가

❍ 11월 누계 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’23년목표	96.0	92.67	98.43	95.51	95.52	94.51	96.17	98.28	97.47
11월 누계 (’23년)	95.39	91.11	98.28	94.34	96.11	93.93	94.98	96.87	98.63
목표대비	-0.61	-1.56	-0.15	-1.17	0.59	-0.58	-1.19	-1.41	1.16
11월 누계 (’22년)	96.06	93.05	99.87	95.16	95.68	94.21	95.32	97.83	98.43
전년대비	-0.67	-1.94	-1.59	-0.82	0.43	-0.28	-0.34	-0.96	0.2

- 년간 전년 대비 공급량 550천㎥ 증가 / 사용량 6,289천㎥ 감소 ⇒ 유수율 0.67% 감소

- 유수율 하락 원인(공급량 증가 원인)

* 누수량 ’22년 대비 554천㎥ 증가 : 대형 누수 및 공공용수 사용량 증가 : 신림역 누수(274천㎥), 언주역, 삼성역 등 누수(94천㎥)

* 공공용수 ’22년 대비 400천㎥ 증가 : 낙산배수지 혼탁수 유입에 따른 항청소 및 퇴수(400천㎥), 아차산 중블록 혼탁수 발생 관로퇴수 및 물세척(120천㎥)

4		향후계획

□ 23년 유수율 관리를 위한 조치 계획

❍ 유수율 저조 사업소 하락 원인 및 조치사항 관리(중부, 서부, 동부, 강남)

❍ 겨울철 및 해빙기 옥외누수 발생시 신속복구로 공급량 손실 최소화

❍ 관세척·수질보호를 위한 퇴수량 등 수도사업용수량 관리 철저

붙 임 : 2023년 11월 유수율 현황 1부. 끝.