2024년 2월 자동심장충격기 점검결과 (구급차/현장대응단)				결재	구급대장			지휘2팀장		단장
현장대응단-676					유창선			김민수		대결 02/01
										나종성
점 검 일 시	2024년 2월 1일		소방서/ 부서명	성동소방서 / 현장대응단
제품명(제조사)	Philips Heartstart		제조년일	2020년 9월
제품시리얼번호	*********8		차랑번호 (설치장소)	998버8910 (성동6구급차 내)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2024-12-31
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-				패들 없음
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			-				패들 없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			-				패들 없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음				√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				( 30 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 유창선