문서번호	급수운영과-2070
결재일자	2024. 2. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/05
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 4.)

2024. 2. 5.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 4.(일))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 4.(일) / 기온: 최저 3.7, 최고 12.2℃

ㅇ 공 급 량: 334,576㎥ (전년대비 감 –13,915㎥)

- 2월 공급량: 1,387,851㎥ (전년대비 감 –41,138㎥)

- 2024년 공급량: 12,456천㎥ (전년대비 감 -16천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-3,708	-2,869	-1,494	3,000	-2,387	-42
	0	0	0	0	0	0
2월 3일	338,284	63,951	78,289	120,092	82,138	6,186
2월 4일	334,576	61,082	76,795	123,092	79,751	6,144

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-3,708	-63	426	284	1,480	-100	291	620	399	425	-2,038
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 3일	338,284	10,916	12,527	4,415	19,999	13,876	3,167	53,629	9,788	16,854	25,078
2월 4일	334,576	10,853	12,953	4,699	21,479	13,776	3,458	54,249	10,187	17,279	23,040

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-340	-499	499	-1,751	-532	-420	-36	-29	173	-128	-2,628	259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,993	8,325	4,585	11,281	-5,616	33,665	13,266	1,800	5,806	42,902	33,525	7,503
10,653	7,826	5,084	9,530	-6,148	33,245	13,230	1,771	5,979	42,774	30,897	7,762

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-15,072	-2,131	349	-173	-408	50	-177	-1,779	-53	-4	-630
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 28일	349,648	12,984	12,604	4,872	21,887	13,726	3,635	56,028	10,240	17,283	23,670
2월 4일	334,576	10,853	12,953	4,699	21,479	13,776	3,458	54,249	10,187	17,279	23,040

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-144	-322	-166	-430	-660	-539	-541	169	-86	-1,500	-5,740	-157
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,797	8,148	5,250	9,960	-5,488	33,784	13,771	1,602	6,065	44,274	36,637	7,919
10,653	7,826	5,084	9,530	-6,148	33,245	13,230	1,771	5,979	42,774	30,897	7,762

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-16,478	11,482	-35,549	-1,582	-17,386	-1,756	-4,777	101,690	-13,690	156,551	-211,040
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.4	12,472,576	403,031	453,381	157,106	734,280	474,620	117,855	1,836,049	366,432	432,730	1,227,822
24.1.1~2.4	12,456,098	414,513	417,832	155,524	716,894	472,864	113,078	1,937,739	352,742	589,281	1,016,782

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
3,136	-7,269	-30,971	77,117	-194,060	-39,410	121,420	-2,698	-17,072	795	93,716	-5,125
0	0	0	0	-56	0	0	0	0	0	0	0
410,636	333,783	217,478	525,790	3,436	1,325,596	360,256	58,962	217,609	1,573,181	972,356	270,187
413,772	326,514	186,507	602,907	-190,624	1,286,186	481,676	56,264	200,537	1,573,976	1,066,072	265,062

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.