문서번호	급수운영과-2147
결재일자	2024. 2. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/06
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 5.)

2024. 2. 6.(화)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 5.(월))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 5.(월) / 기온: 최저 0.1, 최고 6.6℃

ㅇ 공 급 량: 352,965㎥ (전년대비 증 21,510㎥)

- 2월 공급량: 1,740,816㎥ (전년대비 감 –19,628㎥)

- 2024년 공급량: 12,809천㎥ (전년대비 증 5천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	18,389	15,550	8,705	-468	-4,476	922
	0	0	0	0	0	0
2월 4일	334,576	61,082	76,795	123,092	79,751	6,144
2월 5일	352,965	76,632	85,500	122,624	75,275	7,066

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	18,389	-737	-1,309	-468	-1,241	-290	-89	3,813	-264	-374	5,704
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 4일	334,576	10,853	12,953	4,699	21,479	13,776	3,458	54,249	10,187	17,279	23,040
2월 5일	352,965	10,116	11,644	4,231	20,238	13,486	3,369	58,062	9,923	16,905	28,744

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
1,147	1,687	286	10,825	1,720	2,929	99	-164	-419	-44	-3,837	-585
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10,653	7,826	5,084	9,530	-6,148	33,245	13,230	1,771	5,979	42,774	30,897	7,762
11,800	9,513	5,370	20,355	-4,428	36,174	13,329	1,607	5,560	42,730	27,060	7,177

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-8,754	-1,138	-207	-492	-99	90	92	3,593	163	-725	-686
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 30일	361,719	11,254	11,851	4,723	20,337	13,396	3,277	54,469	9,760	17,630	29,430
2월 5일	352,965	10,116	11,644	4,231	20,238	13,486	3,369	58,062	9,923	16,905	28,744

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-544	-45	-385	217	-316	107	-322	-2	-20	-5,499	-2,396	-140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,344	9,558	5,755	20,138	-4,112	36,067	13,651	1,609	5,580	48,229	29,456	7,317
11,800	9,513	5,370	20,355	-4,428	36,174	13,329	1,607	5,560	42,730	27,060	7,177

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	5,032	6,787	-37,005	-2,258	-18,952	-1,766	-4,945	107,078	-14,559	163,565	-210,752
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.5	12,804,031	417,842	466,481	162,013	756,084	488,116	121,392	1,888,723	377,224	442,621	1,256,278
24.1.1~2.5	12,809,063	424,629	429,476	159,755	737,132	486,350	116,447	1,995,801	362,665	606,186	1,045,526

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
4,490	-6,086	-31,033	90,574	-195,488	-40,251	125,328	-3,057	-17,716	586	96,403	-5,911
0	0	0	0	-448	0	0	0	0	0	0	0
421,082	342,113	222,910	532,688	436	1,362,611	369,677	60,928	223,813	1,616,120	996,729	278,150
425,572	336,027	191,877	623,262	-195,052	1,322,360	495,005	57,871	206,097	1,616,706	1,093,132	272,239

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.